Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Notes de version d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Nouveautés dans cette version

Les changements majeurs de cette version du logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.0 sont les suivants . Notez que chaque fonctionnalité est disponible sur toutes les plates-formes prises en charge sauf mention contraire.

- Ajoute la prise en charge de la plate-forme SPARC M5-32 d'Oracle. Voir Plates-formes prises en charge.

- Ajoute la prise en charge de la plate-forme SPARC T5 d'Oracle. Voir Plates-formes prises en charge.

- Ajoute la prise en charge du système Fujitsu M10. Voir Plates-formes prises en charge.

- Améliore la capacité d'affinité de la ressource à envoyer des affinités de mémoire.

  Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur les plates-formes Oracle SPARC T3, SPARC T4, SPARC T5 et SPARC M5 et sur le système Fujitsu M10.

- Extrait une configuration de processeur de service (SP) à partir du SP dans le bootset (domaine de contrôle). Reportez-vous au Chapitre 11, Gestion des configurations de domaine du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.0.

  Cette fonction est prise en charge sur les plates-formes SPARC T3, SPARC T4, SPARC T5 et SPARC M5. Une prise en charge limitée est également disponible sur les plates-formes UltraSPARC T2 et UltraSPARC T2 Plus d'Oracle et sur le système Fujitsu M10.

- Ajoute la prise en charge de la migration entre plusieurs CPU pour Oracle Solaris 10. Cette option vous permet de réaliser une migration même si le type de CPU des systèmes source et cible n'est pas identique. Utilisez la commande `ldm set-domain` pour définir la propriété `cpu-arch`.

  Cette fonction est prise en charge sur les plates-formes SPARC T3, SPARC T4 et sur les systèmes Fujitsu M10.

- Améliore le processus d'arrêt des domaines. Cette fonction vous permet d'indiquer le mode d'arrêt à appliquer : arrêt complet (par défaut), arrêt rapide du noyau ou arrêt forcé. Reportez-vous à la page de manuel `ldm`(1M).

- Améliore le processus d'arrêt des domaines et permet d'effectuer un arrêt ordonné des domaines en fonction de leur priorité. Reportez-vous à l'Annexe Fujitsu M10 et à la page de manuel `ldm`(1M).

  Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur le système Fujitsu M10.

- Ajoute la prise en charge de la capacité à la demande. Voir le guide de configuration des domaines du Systèmes Fujitsu M10.

  Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur le système Fujitsu M10.

- Ajoute la prise en charge de la détection et de la rétrogradation automatique des ressources de CPU et de mémoire défectueuses. Voir les sections relatives à l'“affichage des ressources défectueuses” et au “remplacement automatique des CPU défectueux” dans l'Annexe Fujitsu M10 et la page de manuel `ldm`(1M).

  Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur le système Fujitsu M10.

- Ajoute la prise en charge de la collecte des données de vidage de l'hyperviseur sur les systèmes Fujitsu M10. Voir la section relative à la “collecte de vidage de l'hyperviseur” dans l'Annexe Fujitsu M10 et la page de manuel `ldm`(1M).

- Ajoute la prise en charge de la journalisation des consoles de domaines. Voir la section relative à la “journalisation des consoles de domaines” dans l'Annexe Fujitsu M10.

  Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les plates-formes prises en charge.

- Ajoute la prise en charge d'Oracle VM Server for SPARC Management Information Base (MIB) par Oracle Solaris 11. Reportez-vous au Chapitre 16, Utilisation du logiciel Oracle VM Server for SPARC Management Information Base du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.0.

- Permet à un processus de migration d'être démarré sans avoir besoin d'indiquer un mot de passe sur le système cible. Reportez-vous à la page de manuel `ldm`(1M).

- Active la fonction de migration en direct lorsque la stratégie de gestion de l'alimentation élastique (PM) est activée sur la machine cible, la machine source ou les deux. Reportez-vous au Chapitre 9, Migration des domaines du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.0.

- Active la fonction de gestion dynamique des ressources (DRM) lorsque la fonction de gestion de l'alimentation élastique (PM) est activée sur la machine hôte.. Reportez-vous à la section Utilisation de la gestion dynamique des ressources du manuel Guide d’administration d’Oracle VM Server for SPARC 3.0.

  Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur les plates-formes SPARC T3, SPARC T4, SPARC T5 et SPARC M5 et sur les système Fujitsu M10.

- Résolution de bogues.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités introduites dans toutes les versions du logiciel Oracle VM Server for SPARC (Logical Domains), Nouveautés du logiciel Oracle VM Server for SPARC.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |