Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Présentation des disques virtuels

Un disque virtuel contient deux composants : le disque virtuel lui-même tel qu'il apparaît dans un domaine invité et le backend du disque virtuel, qui est l'endroit où les données sont stockées et où l'E/S virtuelle se termine. Le backend du disque virtuel est exporté à partir d'un domaine de service vers le pilote du serveur de disque virtuel (`vds`). Le pilote `vds` communique avec le pilote du client de disque virtuel (`vdc`) dans le domaine invité via l'hyperviseur à l'aide d'un canal de domaine logique (LDC). Enfin, un disque virtuel apparaît en tant que périphériques `/dev/[r]dsk/cXdYsZ` dans le domaine invité.

Le backend du disque virtuel peut être physique ou logique. Les périphériques physiques peuvent comprendre :

- Un disque physique ou un numéro d'unité logique (LUN)

- Une tranche de disque physique

Les périphériques logiques peuvent être les suivants :

- Fichier sur un système de fichiers, notamment ZFS ou UFS

- Volume logique à partir d'un gestionnaire de volumes, notamment ZFS, VxVM ou Solaris Volume Manager

- Tout pseudopériphérique de disque accessible à partir du domaine de service

Figure 7-1 Disques virtuels avec Logical Domains

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |