Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Commutateur virtuel

Un commutateur virtuel (`vsw`) est un composant s'exécutant dans un domaine de service et géré par le pilote du commutateur virtuel. Un commutateur virtuel peut être connecté à certains domaines invités pour permettre les communications réseau entre ces domaines. Par ailleurs, si le commutateur virtuel est également associé à une interface réseau physique, les communications réseau entre les domaines invités et le réseau physique sont autorisées via l'interface réseau physique. Un commutateur virtuel a également une interface réseau, `vsw` n, qui permet au domaine de service de communiquer avec les autres domaines connectés à ce commutateur virtuel. Le commutateur virtuel peut être utilisé comme une interface réseau classique et configuré avec la commande `ifconfig` d'Oracle Solaris 10 ou la commande `ipadm` d'Oracle Solaris 11.

Remarque - Lorsqu'un commutateur virtuel est ajouté à un domaine de service Oracle Solaris 10, son interface réseau n'est pas créée. Par conséquent, le domaine de service est incapable par défaut de communiquer avec les domaines invités connectés à son commutateur virtuel. Pour activer les communications réseau entre les domaines invités et le domaine de service, l'interface réseau du commutateur virtuel associé doit être créée et configurée dans le domaine de service. Reportez-vous à la section Activation de la mise en réseau entre le domaine de contrôle/service et les autres domaines pour obtenir des instructions.

Cette situation se produit uniquement pour le SE Oracle Solaris 10, pas pour le SE Oracle Solaris 11.

Vous pouvez ajouter un commutateur virtuel à un domaine, définir des options pour un commutateur virtuel et supprimer un commutateur virtuel à l'aide des commandes `ldm add-vsw`, `ldm set-vsw` et `ldm rm-vsw`, respectivement. Reportez-vous à la page de manuel `ldm`(1M).

Les exemples suivants illustrent la procédure de création d'un commutateur virtuel sur un adaptateur réseau physique :

- Oracle Solaris 10 : la commande suivante crée un commutateur virtuel sur un adaptateur réseau physique nommé `nxge0` :

      primary# ldm add-vsw net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

  Pour plus d'informations sur la configuration d'un commutateur virtuel en tant qu'interface réseau, reportez-vous à la section Activation de la mise en réseau entre le domaine de contrôle/service et les autres domaines.

- Oracle Solaris 11 : la commande suivante crée un commutateur virtuel sur un adaptateur réseau physique nommé `net0` :

      primary# ldm add-vsw net-dev=net0 primary-vsw0 primary

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |