Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Création des services par défaut

Les services de périphérique virtuel suivants doivent être créés pour utiliser le domaine de contrôle comme un domaine de service et pour créer des périphériques virtuels pour les autres domaines.

- `vcc` – Service de concentrateur de console virtuelle

- `vds` – Serveur de disque virtuel

- `vsw` – Service de commutateur virtuel

## Procédure de création de services par défaut

1. Créez un service de concentrateur de console virtuelle (`vcc`) à utiliser par le démon du serveur de terminal de réseau virtuel (`vntsd`) et en tant que concentrateur pour toutes les consoles de domaine logique.

   Par exemple, la commande suivante ajouterait un service de concentrateur de console virtuelle (`primary-vcc0`) avec une plage de port allant de 5000 à 5100 au domaine de contrôle (`primary`).

       primary# ldm add-vcc port-range=5000-5100 primary-vcc0 primary

2. Créez un serveur de disque virtuel (`vds`) pour permettre l'importation de disques virtuels dans un domaine logique.

   Par exemple, la commande suivante ajoute un serveur de disque virtuel (`primary-vds0`) au domaine de contrôle (`primary`).

       primary# ldm add-vds primary-vds0 primary

3. Créez un service de commutateur virtuel (`vsw`) pour permettre la mise en réseau des périphériques du réseau virtuel (`vnet`) dans les domaines logiques.

   Assignez un adaptateur réseau compatible GLDv3 au commutateur virtuel si chaque domaine logique doit communiquer différemment par l'intermédiaire du commutateur virtuel.

   - Dans Oracle Solaris 10, ajoutez un service de commutateur virtuel sur le pilote de l'adaptateur réseau dans le domaine de contrôle.

         primary# ldm add-vsw net-dev=net-driver vsw-service primary

     Par exemple, la commande suivante ajoute un service de commutateur virtuel (`primary-vsw0`) sur le pilote d'adaptateur réseau (`nxge0`) dans le domaine de contrôle (`primary`) :

         primary# ldm add-vsw net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

   - Dans Oracle Solaris 11, ajoutez un service de commutateur virtuel (`primary-vsw0`) sur le pilote de l'adaptateur réseau `net0` dans le domaine de contrôle (`primary`) :

         primary# ldm add-vsw net-dev=net-driver vsw-service primary

     Par exemple, la commande suivante ajoute un service de commutateur virtuel (`primary-vsw0`) sur le pilote d'adaptateur réseau `net0` dans le domaine de contrôle (`primary`).

         primary# ldm add-vsw net-dev=net0 primary-vsw0 primary

   - La commande suivante s'applique uniquement au SE Oracle Solaris 10 et ne doit pas être effectuée sur un système Oracle Solaris 11.

     Cette commande alloue automatiquement une adresse MAC au commutateur virtuel. Vous pouvez définir votre propre adresse MAC sous forme d'option à la commande `ldm add-vsw`. Cependant, dans ce cas, il est de votre responsabilité de vous assurer que l'adresse MAC indiquée ne soit pas en conflit avec une adresse MAC déjà existante.

     Si le commutateur virtuel ajouté remplace l'adaptateur physique sous-jacent en tant qu'interface réseau principale, il doit être associé à l'adresse MAC de l'adaptateur physique, afin que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) assigne au domaine la même adresse IP. Reportez-vous à la section Activation de la mise en réseau entre le domaine de contrôle/service et les autres domaines.

         primary# ldm add-vsw mac-addr=2:04:4f:fb:9f:0d net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

4. Vérifiez que les services ont été créés à l'aide de la sous-commande `list-services`.

   Votre sortie doit ressembler à ce qui suit :

       primary# ldm list-services primary
       VDS
           NAME             VOLUME         OPTIONS          DEVICE
           primary-vds0

       VCC
           NAME             PORT-RANGE
           primary-vcc0     5000-5100

       VSW
           NAME             MAC               NET-DEV   DEVICE     MODE
           primary-vsw0     02:04:4f:fb:9f:0d nxge0     switch@0   prog,promisc

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |