Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Présentation d'un domaine d'E/S

Un domaine d'E/S a la propriété directe de l'accès direct aux périphériques d'E/S physiques. Il peut être créé en assignant un bus PCIe (PCI EXPRESS) ou un périphérique d'extrémité PCIe à un domaine. Utilisez la commande `ldm add-io` pour assigner un bus ou un périphérique à un domaine.

Vous pouvez vouloir configurer des domaines d'E/S pour les raisons suivantes :

- Un domaine d'E/S dispose d'un accès direct à un périphérique d'E/S physique, ce qui évite les baisses de performances associées aux E/S virtuelles. Par conséquent, les performances d'E/S sur un domaine d'E/S sont plus proches des performances d'E/S sur un système brut.

- Un domaine d'E/S peut héberger des services d'E/S virtuels pour une utilisation par d'autres domaines invités.

Pour plus d'informations sur la configuration des domaines d'e/S, reportez-vous aux documents suivants :

- Assignation de bus PCIe

- Assignation des périphériques d'extrémité PCIe

Remarque - Vous ne pouvez pas migrer un domaine d'E/S configuré avec des périphériques d'extrémité PCIe. Pour plus d'informations sur les autres limitations de migration, reportez-vous au Chapitre 9, Migration des domaines.

### Lignes directrices pour la création d'un domaine d'E/S

Un domaine d'E/S peut disposer d'un accès direct à un ou plusieurs périphériques d'E/S tels que des bus PCIe, des interfaces de réseau local (NIU), des périphériques d'extrémité PCIe et des fonctions virtuelles de virtualisation d'E/S à root unique (SR-IOV) PCIe.

Ce type d'accès direct aux périphériques d'E/S se traduit par une augmentation de la bande passante d'E/S disponible pour assurer les services suivants :

- Services aux applications dans le domaine d'E/S

- Services E/S virtuels fournis aux domaines invités

Les règles de base suivantes vous permettent d'exploiter au mieux la bande passante d'E/S :

- Affectez les ressources CPU avec une précision de l'ordre du coeur de CPU. Affectez un ou plusieurs coeurs de processeur en fonction du type de périphérique d'E/S et du nombre de périphériques d'E/S dans le domaine d'E/S.

  Par exemple, un périphérique Ethernet 1 Gbits/s peut nécessiter un plus petit nombre de coeurs de processeur pour exploiter l'ensemble de la bande passante qu'un périphérique Ethernet 10 Gbits/s.

- Respectez la configuration requise en ce qui concerne la mémoire. La mémoire requise dépend du type de périphérique d'E/S assigné au domaine. Un minimum de 4 Go est recommandé par périphérique d'E/S. Plus vous affectez de périphériques d'E/S, plus la mémoire devant être allouée augmente.

- Lorsque vous utilisez la fonctionnalité SR-IOV PCIe, suivez pour chaque fonction virtuelle SR-IOV les mêmes règles que vous suivriez pour d'autres périphériques d'E/S. Assignez donc un ou plusieurs coeurs de CPU et de la mémoire (en Go) afin d'exploiter pleinement la bande passante disponible grâce à la fonction virtuelle.

Notez que la création et l'affectation d'un grand nombre de fonctions virtuelles à un domaine qui ne dispose pas d'un nombre suffisant de ressources CPU et de mémoire ont peu de chances d'aboutir à une configuration optimale.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |