Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration d'Oracle VM Server for SPARC 3.0 Oracle VM Server for SPARC (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Utilisation des adaptateurs réseau avec Logical Domains

Dans un environnement de domaines logiques Oracle Solaris 10, le service de commutateur virtuel s'exécutant sur un domaine de service peut directement interagir avec les adaptateurs réseau compatibles GLDv3. Bien que les adaptateurs réseau non compatibles GLDv3 puissent être utilisés dans ces systèmes, le commutateur virtuel ne peut pas communiquer avec eux directement. Reportez-vous à la section Configuration d'un commutateur virtuel et du domaine de service pour NAT et le routage pour plus d'informations sur l'utilisation des adaptateurs réseau non compatibles GLDv3.

Remarque - La question de la compatibilité GLDv3 ne concerne pas les environnements Oracle Solaris 11.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du groupement de liaisons, reportez-vous à la section Utilisation du groupement de liaisons avec un commutateur virtuel.

## Procédure de détermination de la compatibilité GLDv3 d'un adaptateur réseau (Oracle Solaris 10)

Cette procédure s'applique uniquement aux domaines Oracle Solaris 10.

- Déterminez si l'adaptateur réseau est compatible GLDv3.

  Dans l'exemple suivant, `bge0` correspond au nom du périphérique réseau.

      # dladm show-link bge0
      bge0            type: non-vlan   mtu: 1500      device: bge0

  Le champ `type:` contient l'une des valeurs suivantes :

  - Les pilotes compatibles GLDv3 auront un type `non-vlan` ou `vlan`.

  - Les pilotes non compatibles GLDv3 auront un type `legacy`.

Copyright © 2007, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |