ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## PCIe エンドポイントデバイスの割り当て

Oracle VM Server for SPARC 2.0 リリースと Oracle Solaris 10 9/10 OS 以降では、個別の PCIe エンドポイントデバイス (または直接 I/O を割り当て可能なデバイス) をドメインに割り当てることができます。PCIe エンドポイントデバイスをこのように使用することで、I/O ドメインにデバイスをより細かく割り当てることが可能になります。この機能は、直接 I/O (Direct I/O、DIO) 機能により提供されます。

DIO 機能によって、システム内の PCIe バスの数よりも多くの I/O ドメインを作成できます。I/O ドメインの最大数は現在、PCIe エンドポイントデバイスの数によってのみ制限されます。

PCIe エンドポイントデバイスは、次のいずれかです。

- スロットの PCIe カード

- プラットフォームにより識別されるオンボードの PCIe デバイス

次の図は、PCIe エンドポイントデバイス `PCIE3` が I/O ドメインに割り当てられている状態を示しています。I/O ドメインのバス `pci_0` とスイッチは、いずれも仮想のものです。`PCIE3` エンドポイントデバイスには、`primary` ドメインではアクセスできなくなっています。

I/O ドメインで、`pci_0` ブロックとスイッチは、それぞれ仮想ルートコンプレックスと仮想 PCIe スイッチです。このブロックとスイッチは、`primary` ドメインの `pci_0` ブロックとスイッチに非常によく似ています。`primary` ドメインで、スロット `PCIE3` のデバイスは元のデバイスのシャドウであり、`SUNW,assigned` として識別されます。

| 注意 - `ldm rm-io` コマンドを使用して PCIe エンドポイントデバイスを `primary` ドメインから削除した後、Oracle Solaris ホットプラグ操作を使用してそのデバイスを「ホットリムーブ」することはできません。PCIe エンドポイントデバイスの交換または取り外しの詳細は、「PCIe ハードウェアの変更」を参照してください。

図 6-2 PCIe エンドポイントデバイスの I/O ドメインへの割り当て

`ldm list-io` コマンドを使用して、PCIe エンドポイントデバイスの一覧を確認します。

DIO 機能により、スロットの任意の PCIe カードを I/O ドメインに割り当てることができますが、サポートされるのは特定の PCIe カードのみです。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「直接 I/O のハードウェア要件とソフトウェア要件」を参照してください。

| 注意 - ブリッジを持つ PCIe カードはサポートされません。PCIe の機能レベルの割り当てもサポートされません。サポートされていない PCIe カードを I/O ドメインに割り当てた場合、予期しない動作が引き起こされることがあります。

DIO 機能についてのいくつかの重要な詳細を以下に示します。

- この機能は、ソフトウェアのすべての要件が満たされている場合にのみ有効です。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「直接 I/O のハードウェア要件とソフトウェア要件」を参照してください。

- `primary` ドメインに割り当てられた PCIe バスに接続されている PCIe エンドポイントのみが、DIO 機能によって他のドメインに割り当て可能です。

- DIO を使用している I/O ドメインは、`primary` ドメインの実行中のみ PCIe エンドポイントデバイスにアクセスできます。

- ルートドメインをリブートすると、PCIe エンドポイントデバイスが存在する I/O ドメインに影響が及びます。「ルートドメインのリブート」を参照してください。ルートドメインは、次のタスクも実行します。

  - PCIe バスを初期化し、バスを管理する。

  - I/O ドメインに割り当てられている PCIe エンドポイントデバイスにより引き起こされたすべてのバスエラーを処理する。PCIe バスに関連するすべてのエラーを受け取るのは `primary` ドメインのみであることに注意してください。

### 直接 I/O のハードウェア要件とソフトウェア要件

DIO 機能を正しく使用するには、適切なソフトウェアを実行し、DIO 機能によってサポートされている PCIe カードのみを I/O ドメインに割り当てる必要があります。ハードウェアおよびソフトウェアの要件については、『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「直接 I/O のハードウェア要件とソフトウェア要件」を参照してください。

注 - プラットフォームでサポートされているすべての PCIe カードは、`primary` ドメインでサポートされます。サポートされている PCIe カードの一覧は、お使いのプラットフォームのドキュメントを参照してください。ただし、I/O ドメインに割り当てることができるのは、「直接 I/O がサポートされている PCIe カードのみ」です。

直接 I/O 機能を使用して PCIe エンドポイントデバイスを追加または削除するには、まず PCIe バス自体で I/O 仮想化を有効にする必要があります。

`ldm set-io` または `ldm add-io` コマンドを使用すると、`iov` プロパティーを `on` に設定できます。また、`ldm add-domain` または `ldm set-domain` コマンドを使用すると、`rc-add-policy` プロパティーを `iov` に設定できます。`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

ルートドメインをリブートすると直接 I/O に影響を及ぼすため、直接 I/O の構成変更は、直接 I/O に関連する `primary` ドメインの変更が最大限になり、`primary` ドメインのリブートが最小限になるように、十分に計画してください。

### 直接 I/O 機能の現在の制限事項

以下の制限を回避する方法については、「PCIe エンドポイントデバイス構成の計画」を参照してください。

- 他のドメインに PCIe エンドポイントデバイスを割り当てるか削除する操作は、そのドメインが停止中または非アクティブの場合のみ許可されます。

### PCIe エンドポイントデバイス構成の計画

`primary` ドメインの停止を避けるため、PCIe エンドポイントデバイスの割り当てまたは削除は、事前に慎重に計画します。`primary` ドメインのリブートは、`primary` ドメイン自体で利用可能なサービスだけでなく、PCIe エンドポイントデバイスが割り当てられている I/O ドメインにも影響を及ぼします。個々の I/O ドメインへの変更は、他のドメインに影響を及ぼしませんが、事前に計画することにより、そのドメインによって提供されるサービスへの影響を最小限に抑えることができます。

遅延再構成では、デバイスの追加または削除を引き続き行い、そのあとで `primary` ドメインを 1 回だけリブートすることで、すべての変更を有効にできます。

例については、「PCIe エンドポイントデバイスを割り当てることによって I/O ドメインを作成する方法」を参照してください。

DIO デバイス構成の計画と実行には、一般に以下のような手順が必要です。

1. システムのハードウェア構成を理解し、記録します。

   具体的には、システムの PCIe カードについて、部品番号やその他の詳細情報を記録します。

   `ldm list-io -l` および `prtdiag -v` コマンドを使用して情報を取得し、あとで参照するために保存します。

2. `primary` ドメインに必要な PCIe エンドポイントデバイスを特定します。

   たとえば、次のデバイスへのアクセスを提供する PCIe エンドポイントデバイスを特定します。

   - ブートディスクデバイス

   - ネットワークデバイス

   - `primary` ドメインがサービスとして提供するその他のデバイス

3. I/O ドメインで使用する可能性のあるすべての PCIe エンドポイントデバイスを削除します。

   この手順により、以後 `primary` ドメインでリブート操作を実行することを避け、リブートによる I/O ドメインへの影響を防ぐことができます。

   PCIe エンドポイントデバイスを削除するには、`ldm rm-io` コマンドを使用します。`rm-io` および `add-io` サブコマンドでデバイスを指定するには、デバイスパスの代わりに仮名を使用します。

   注 - 遅延再構成時に、必要なすべてのデバイスを削除したあとですべての変更を有効にするには、`primary` ドメインを 1 回だけリブートする必要があります。

4. この構成をサービスプロセッサ (SP) に保存します。

   `ldm add-config` コマンドを使用します。

5. ルートドメインをリブートし、段階 3 で削除した PCIe エンドポイントデバイスを解放します。

6. 削除した PCIe エンドポイントデバイスが、`primary` ドメインに割り当てられていないことを確認します。

   `ldm list-io -l` コマンドを使用して、削除したデバイスが出力に `SUNW,assigned-device` として表示されることを確認します。

7. 物理デバイスへの直接アクセスを可能にするため、使用可能な PCIe エンドポイントデバイスをゲストドメインに割り当てます。

   この割り当てを行なったあとで、ドメインの移行機能を使用して別の物理システムにゲストドメインを移行することはできません。

8. ゲストドメインに対して、PCIe エンドポイントデバイスの追加または削除を行います。

   `ldm add-io` コマンドを使用します。

   I/O ドメインへの変更を最小限に抑えることで、リブート操作を減らし、そのドメインが提供するサービスの停止を避けます。

9. (オプション) PCIe ハードウェアに変更を加えます。

   「PCIe ハードウェアの変更」を参照してください。

### ルートドメインのリブート

`primary` ドメインは PCIe バスの所有者で、バスの初期化と管理の役割を担います。`primary` ドメインはアクティブで、DIO 機能をサポートするバージョンの Oracle Solaris OS を実行している必要があります。`primary` ドメインのシャットダウン、停止、またはリブートを行うと、PCIe バスへのアクセスが中断されます。PCIe バスが使用できないとき、そのバス上の PCIe デバイスが影響を受け、使用不可能になることがあります。

PCIe エンドポイントデバイスを持つ I/O ドメインの実行中に `primary` ドメインがリブートされた場合、I/O ドメインの動作は予測不能です。たとえば、リブート中またはリブート後に、PCIe エンドポイントデバイスを持つ I/O ドメインでパニックが発生することがあります。`primary` ドメインをリブートするときは、各ドメインを手動で停止/開始する必要があります。

これらの問題を回避するには、次のいずれかの手順を実行します。

- `primary` ドメインをシャットダウンする前に、システムの PCIe エンドポイントデバイスが割り当てられているドメインすべてを手動でシャットダウンします。

  この手順により、`primary` ドメインのシャットダウン、停止、またはリブートを行う前に、それらのドメインを確実にクリーンにシャットダウンします。

  PCIe エンドポイントデバイスが割り当てられているすべてのドメインを調べるには、`ldm list-io` コマンドを実行します。このコマンドにより、システムのドメインに割り当てられている PCIe エンドポイントデバイスを一覧表示できます。計画を行うときに、この情報を使用します。このコマンドによる出力の詳細な説明については、`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

  見つかったそれぞれのドメインについて、`ldm stop` コマンドを実行してドメインを停止します。

- `primary` ドメインと、PCIe エンドポイントデバイスが割り当てられているドメインの間の、ドメインの依存関係を構成します。

  この依存関係により、何かの理由で `primary` ドメインがリブートしたときに、PCIe エンドポイントデバイスを持つドメインが確実に自動的にリブートされます。

  それらのドメインはこの依存関係によって強制的にリセットされるため、クリーンなシャットダウンはできません。ただし、依存関係は、手動でシャットダウンされたドメインには影響を及ぼしません。

      # ldm set-domain failure-policy=reset primary
      # ldm set-domain master=primary ldom

### PCIe ハードウェアの変更

以下の手順は、PCIe エンドポイント割り当ての構成の間違いを防ぐために役立ちます。特定のハードウェアのインストールと削除に関するプラットフォーム固有の情報については、お使いのプラットフォームのドキュメントを参照してください。

- 空のスロットに PCIe カードを取り付ける場合は、作業は必要ありません。この PCIe カードは自動的に、PCIe バスを所有するドメインにより所有されます。

  I/O ドメインに新しい PCIe カードを割り当てるには、`ldm rm-io` コマンドを使用して、まず `primary` ドメインからカードを削除します。そのあとで、`ldm add-io` コマンドを使用してカードを I/O ドメインに割り当てます。

- PCIe カードがシステムから削除され、`primary` ドメインに割り当てられるときは、作業は必要ありません。

- I/O ドメインに割り当てられている PCIe カードを削除するには、最初に I/O ドメインからデバイスを削除します。そのあとで、システムからデバイスを物理的に取り除く前に、そのデバイスを `primary` ドメインに追加します。

- I/O ドメインに割り当てられている PCIe カードを置き換えるには、新しいカードが DIO 機能でサポートされていることを確認します。

  サポートされている場合は、現在の I/O ドメインに新しいカードが自動的に割り当てられ、作業は必要ありません。

  サポートされていない場合は、`ldm rm-io` コマンドを使用して、最初にその PCIe カードを I/O ドメインから削除します。次に `ldm add-io` コマンドを使用して、その PCIe カードを `primary` ドメインに再割り当てします。そのあとで、`primary` ドメインに割り当てた PCIe カードを別の PCIe カードに物理的に置き換えます。これらの手順により、DIO 機能によってサポートされていない構成を回避することができます。

## PCIe エンドポイントデバイスを割り当てることによって I/O ドメインを作成する方法

停止時間を最小限に抑えるため、DIO の導入はすべて事前に計画します。

| 注意 - SPARC T3-1 または SPARC T4-1 システム上の `/SYS/MB/SASHBA1` スロットを DIO ドメインに割り当てると、`primary` ドメインはオンボードの DVD デバイスへのアクセスを失います。 SPARC T3-1 および SPARC T4-1 システムには、オンボードのストレージ用に 2 基の DIO スロットが搭載されており、それらは `/SYS/MB/SASHBA0` および `/SYS/MB/SASHBA1` パスで表されます。`/SYS/MB/SASHBA1` スロットは、複数ヘッドのオンボードのディスクに加え、オンボードの DVD デバイスも収容します。そのため、`/SYS/MB/SASHBA1` を DIO ドメインに割り当てると、`primary` ドメインはオンボードの DVD デバイスへのアクセスを失います。 SPARC T3-2 および SPARC T4-2 システムには 1 つの `SASHBA` スロットがあり、それにすべてのオンボードのディスクとオンボードの DVD デバイスが収容されます。そのため、`SASHBA` を DIO ドメインに割り当てると、オンボードのディスクおよびオンボードの DVD デバイスが DIO ドメインに貸し出されるため、`primary` ドメインには利用できなくなります。

PCIe エンドポイントデバイスを追加して I/O ドメインを作成する例については、「PCIe エンドポイントデバイス構成の計画」を参照してください。

注 - 今回のリリースでは、`DefaultFixed` NCP を使用して、Oracle Solaris 11 システム上にデータリンクおよびネットワークインタフェースを構成することをお勧めします。

Oracle Solaris 11 OSには、次の NCP が含まれています。

- `DefaultFixed`。`dladm` または `ipadm` コマンドを使用して、ネットワークを管理できます。

- 「`自動`」。`netcfg` または `netadm` コマンドを使用して、ネットワークを管理できます。

`netadm list` コマンドを使用して、`DefaultFixed` NCP が有効になっていることを確認します。『Oracle Solaris Administration: Network Interfaces and Network Virtualization』の第 7 章「Using Datalink and Interface Configuration Commands on Profiles」を参照してください。

1. システムに現在インストールされているデバイスを特定し、保存します。

   `ldm list-io -l` コマンドの出力に、現在の I/O デバイスの構成が表示されます。`prtdiag -v` コマンドを使用すると、より詳細な情報を得ることができます。

   注 - I/O ドメインにデバイスが割り当てられたあとでは、デバイスの ID は I/O ドメインでのみ特定できます。

       # ldm list-io -l
       NAME                                      TYPE   BUS      DOMAIN   STATUS
       ----                                      ----   ---      ------   ------
       niu_0                                     NIU    niu_0    primary
       [niu@480]
       niu_1                                     NIU    niu_1    primary
       [niu@580]
       pci_0                                     BUS    pci_0    primary
       [pci@400]
       pci_1                                     BUS    pci_1    primary
       [pci@500]
       /SYS/MB/PCIE0                             PCIE   pci_0    primary  OCC
       [pci@400/pci@2/pci@0/pci@8]
           SUNW,emlxs@0/fp/disk
           SUNW,emlxs@0/fp/tape
           SUNW,emlxs@0/fp@0,0
           SUNW,emlxs@0,1/fp/disk
           SUNW,emlxs@0,1/fp/tape
           SUNW,emlxs@0,1/fp@0,0
       /SYS/MB/PCIE2                             PCIE   pci_0    primary  OCC
       [pci@400/pci@2/pci@0/pci@4]
           pci/scsi/disk
           pci/scsi/tape
           pci/scsi/disk
           pci/scsi/tape
       /SYS/MB/PCIE4                             PCIE   pci_0    primary  OCC
       [pci@400/pci@2/pci@0/pci@0]
           ethernet@0
           ethernet@0,1
           SUNW,qlc@0,2/fp/disk
           SUNW,qlc@0,2/fp@0,0
           SUNW,qlc@0,3/fp/disk
           SUNW,qlc@0,3/fp@0,0
       /SYS/MB/PCIE6                             PCIE   pci_0    primary  EMP
       [pci@400/pci@1/pci@0/pci@8]
       /SYS/MB/PCIE8                             PCIE   pci_0    primary  EMP
       [pci@400/pci@1/pci@0/pci@c]
       /SYS/MB/SASHBA                            PCIE   pci_0    primary  OCC
       [pci@400/pci@2/pci@0/pci@e]
           scsi@0/iport@1
           scsi@0/iport@2
           scsi@0/iport@4
           scsi@0/iport@8
           scsi@0/iport@80/cdrom@p7,0
           scsi@0/iport@v0
       /SYS/MB/NET0                              PCIE   pci_0    primary  OCC
       [pci@400/pci@1/pci@0/pci@4]
           network@0
           network@0,1
       /SYS/MB/PCIE1                             PCIE   pci_1    primary  OCC
       [pci@500/pci@2/pci@0/pci@a]
           SUNW,qlc@0/fp/disk
           SUNW,qlc@0/fp@0,0
           SUNW,qlc@0,1/fp/disk
           SUNW,qlc@0,1/fp@0,0
       /SYS/MB/PCIE3                             PCIE   pci_1    primary  OCC
       [pci@500/pci@2/pci@0/pci@6]
           network@0
           network@0,1
           network@0,2
           network@0,3
       /SYS/MB/PCIE5                             PCIE   pci_1    primary  OCC
       [pci@500/pci@2/pci@0/pci@0]
           network@0
           network@0,1
       /SYS/MB/PCIE7                             PCIE   pci_1    primary  EMP
       [pci@500/pci@1/pci@0/pci@6]
       /SYS/MB/PCIE9                             PCIE   pci_1    primary  EMP
       [pci@500/pci@1/pci@0/pci@0]
       /SYS/MB/NET2                              PCIE   pci_1    primary  OCC
       [pci@500/pci@1/pci@0/pci@5]
           network@0
           network@0,1
           ethernet@0,80
       /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF0                   PF     pci_0    primary
       [pci@400/pci@1/pci@0/pci@4/network@0]
           maxvfs = 7
       /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF1                   PF     pci_0    primary
       [pci@400/pci@1/pci@0/pci@4/network@0,1]
           maxvfs = 7
       /SYS/MB/PCIE5/IOVNET.PF0                  PF     pci_1    primary
       [pci@500/pci@2/pci@0/pci@0/network@0]
           maxvfs = 63
       /SYS/MB/PCIE5/IOVNET.PF1                  PF     pci_1    primary
       [pci@500/pci@2/pci@0/pci@0/network@0,1]
           maxvfs = 63
       /SYS/MB/NET2/IOVNET.PF0                   PF     pci_1    primary
       [pci@500/pci@1/pci@0/pci@5/network@0]
           maxvfs = 7
       /SYS/MB/NET2/IOVNET.PF1                   PF     pci_1    primary
       [pci@500/pci@1/pci@0/pci@5/network@0,1]
           maxvfs = 7

2. 保持する必要があるブートディスクのデバイスパスを確認します。

   「PCIe バスの割り当てによって I/O ドメインを作成する方法」の段階 2 を参照してください。

3. ブロック型デバイスが接続されている物理デバイスを確認します。

   「PCIe バスの割り当てによって I/O ドメインを作成する方法」の段階 3 を参照してください。

4. システムで使用されているネットワークインタフェースを確認します。

   「PCIe バスの割り当てによって I/O ドメインを作成する方法」の段階 4 を参照してください。

5. ネットワークインタフェースが接続されている物理デバイスを確認します。

   次のコマンドでは、`igb0` ネットワークインタフェースを使用します。

       primary# ls -l /dev/igb0
       lrwxrwxrwx   1 root     root          46 Jul 30 17:29 /dev/igb0 ->
       ../devices/pci@500/pci@0/pci@8/network@0:igb0

   この例で、`primary` ドメインによって使用されるネットワークインタフェースの物理デバイスは、手順 1 の `MB/NET0` 一覧に対応する PCIe エンドポイントデバイス (`pci@500/pci@0/pci@8`) に接続されています。そのため、このデバイスを `primary` ドメインから削除しないでください。他の PCIe デバイスはすべて、`primary` ドメインで使用されないため、他のドメインに安全に割り当てることができます。

   `primary` ドメインで使用されているネットワークインタフェースが、別のドメインに割り当てようとしているバス上にある場合は、別のネットワークインタフェースを使用するように `primary` ドメインを再構成する必要があります。

6. I/O ドメインで使用する可能性がある PCIe エンドポイントデバイスを削除します。

   この例では、`PCIE2`、`PCIE3`、`PCIE4`、および `PCIE5` エンドポイントデバイスが `primary` ドメインで使用されないため、これらを削除できます。

   1. PCIe エンドポイントデバイスを削除します。

      | 注意 - `primary` ドメインで使用されるデバイス、または必要なデバイスは、削除しないでください。 誤ってデバイスを削除してしまった場合は、`ldm cancel-reconf primary` コマンドを使用して、`primary` ドメインでの遅延再構成を取り消します。

      リブートの繰り返しを避けるために、同時に複数のデバイスを削除できます。

          # ldm start-reconf primary
          primary# ldm set-io iov=on pci_1
          All configuration changes for other domains are disabled until the primary domain reboots,
          at which time the new configuration for the primary domain will also take effect.
          primary# ldm remove-io /SYS/MB/PCIE1 primary
          ------------------------------------------------------------------------------
          Notice: The primary domain is in the process of a delayed reconfiguration.
          Any changes made to the primary domain will only take effect after it reboots.
          ------------------------------------------------------------------------------
          primary# ldm remove-io /SYS/MB/PCIE3 primary
          ------------------------------------------------------------------------------
          Notice: The primary domain is in the process of a delayed reconfiguration.
          Any changes made to the primary domain will only take effect after it reboots.
          ------------------------------------------------------------------------------
          primary# ldm remove-io /SYS/MB/PCIE5 primary
          ------------------------------------------------------------------------------
          Notice: The primary domain is in the process of a delayed reconfiguration.
          Any changes made to the primary domain will only take effect after it reboots.
          ------------------------------------------------------------------------------

   2. 新しい構成をサービスプロセッサ (SP) に保存します。

      次のコマンドにより、`dio` という名前のファイルに構成が保存されます。

          # ldm add-config dio

   3. システムをリブートし、PCIe エンドポイントデバイスの削除を反映させます。

          # reboot -- -r

7. `primary` ドメインにログインし、PCIe エンドポイントデバイスのドメインへの割り当てが解除されたことを確認します。

       # ldm list-io
       NAME                                      TYPE   BUS      DOMAIN   STATUS
       ----                                      ----   ---      ------   ------
       niu_0                                     NIU    niu_0    primary
       niu_1                                     NIU    niu_1    primary
       pci_0                                     BUS    pci_0    primary
       pci_1                                     BUS    pci_1    primary  IOV
       /SYS/MB/PCIE0                             PCIE   pci_0    primary  OCC
       /SYS/MB/PCIE2                             PCIE   pci_0    primary  OCC
       /SYS/MB/PCIE4                             PCIE   pci_0    primary  OCC
       /SYS/MB/PCIE6                             PCIE   pci_0    primary  EMP
       /SYS/MB/PCIE8                             PCIE   pci_0    primary  EMP
       /SYS/MB/SASHBA                            PCIE   pci_0    primary  OCC
       /SYS/MB/NET0                              PCIE   pci_0    primary  OCC
       /SYS/MB/PCIE1                             PCIE   pci_1             OCC
       /SYS/MB/PCIE3                             PCIE   pci_1             OCC
       /SYS/MB/PCIE5                             PCIE   pci_1             OCC
       /SYS/MB/PCIE7                             PCIE   pci_1    primary  EMP
       /SYS/MB/PCIE9                             PCIE   pci_1    primary  EMP
       /SYS/MB/NET2                              PCIE   pci_1    primary  OCC
       /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF0                   PF     pci_0    primary
       /SYS/MB/NET0/IOVNET.PF1                   PF     pci_0    primary
       /SYS/MB/NET2/IOVNET.PF0                   PF     pci_1    primary
       /SYS/MB/NET2/IOVNET.PF1                   PF     pci_1    primary

   注 - `ldm list-io -l` の出力で、削除された PCIe エンドポイントデバイスについて `SUNW,assigned-device` と表示されることがあります。実際の情報は `primary` ドメインから取得できなくなりますが、デバイスが割り当てられたドメインにはこの情報が存在しています。

8. PCIe エンドポイントデバイスをドメインに割り当てます。
   1. `PCIE3` デバイスを `ldg1` ドメインに追加します。

          # ldm add-io /SYS/MB/PCIE3 ldg1

   2. `ldg1` ドメインをバインドし、起動します。

          # ldm bind ldg1
          # ldm start ldg1
          LDom ldg1 started

9. `ldg1` ドメインにログインし、デバイスが使用可能であることを確認します。

   ネットワークデバイスが使用可能であることを確認してから、ネットワークデバイスをドメインで使用するための構成を行います。

   - Oracle Solaris 10。次のコマンドを実行します:

         # dladm show-dev
         nxge0           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
         nxge1           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
         nxge2           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown
         nxge3           link: unknown   speed: 0     Mbps       duplex: unknown

   - Oracle Solaris 11。次のコマンドを実行します:

         # dladm show-phys
         LINK              MEDIA                STATE      SPEED  DUPLEX    DEVICE
         net0              Ethernet             unknown    0      unknown   nxge0
         net1              Ethernet             unknown    0      unknown   nxge1
         net2              Ethernet             unknown    0      unknown   nxge2
         net3              Ethernet             unknown    0      unknown   nxge3

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |