ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## ドメインリソースの一覧表示

このセクションでは、`ldm` サブコマンドの構文の使用法、フラグや利用統計情報などの出力項目の定義、および実際と同様の出力例について説明します。

### マシンが読み取り可能な出力

`ldm list` コマンドの出力を使用するスクリプトを作成する場合は、常に `-p` オプションを使用して、マシンが読取り可能な形式で出力を生成します。詳細は、「解析可能でマシンが読み取り可能なリストを生成する方法 (`-p`)」を参照してください。

### `ldm` サブコマンドの構文の使用法を表示する方法

- `ldm` のすべてのサブコマンドの構文の使用法を確認します。

      # ldm --help

  `ldm` サブコマンドの詳細は、`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

### フラグの定義

ドメインの出力 (`ldm list`) では、次のフラグを表示できます。コマンドに長形式および解析可能オプション (`-l` `-p`) を使用すると、`flags=normal,control,vio-service` のように、フラグが省略されずに表示されます。このオプションを使用しない場合は、`-n-cv-` のように略語が表示されます。リストフラグ値は位置に依存します。次に、左から順に 6 つの列のそれぞれに表示される可能性のある値を示します。

列 1 – ドメインの起動または停止

- `s` 起動または停止

- `-` 可変部分

列 2 – ドメインのステータス

- `n` 通常

- `t` 切り替え

列 3 – 再構成のステータス

- `d` 遅延再構成

- `r` メモリーの動的再構成

- `-` 可変部分

列 4 – 制御ドメイン

- `c` 制御ドメイン

- `-` 可変部分

列 5 – サービスドメイン

- `v` 仮想 I/O サービスドメイン

- `-` 可変部分

列 6 – 移行のステータス

- `s` 移行のソースドメイン

- `t` 移行のターゲットドメイン

- `e` 移行時に発生したエラー

- `-` 可変部分

### 利用統計情報の定義

`ldm list` コマンドの長形式 (`-l`) オプションでは、仮想 CPU ごとの利用統計情報 (`UTIL`) が表示されます。この統計情報は、ゲストオペレーティングシステムの代わりに仮想 CPU が実行に費やした時間の割合です。仮想 CPU は、ハイパーバイザに制御が渡される場合を除き、ゲストオペレーティングシステムに代わって実行するものと考えられます。ゲストオペレーティングシステムが仮想 CPU の制御をハイパーバイザに渡さない場合、ゲストオペレーティングシステムの CPU の利用率は常に `100%` として表示されます。

論理ドメインについて報告された利用統計情報は、ドメインの仮想 CPU に対する仮想 CPU 利用率の平均です。正規化された利用統計情報 (`NORM`) は、ゲスト OS の代わりに仮想 CPU が実行に費やした時間の割合です。この値には、サイクルのスキップなどの操作が考慮されます。正規化された仮想化は、システムでバージョン 8.2.0 以上のシステムファームウェアが実行されている場合にのみ使用可能です。

PM でサイクルのスキップ操作が実行されない場合は、100% の利用率が 100% の正規化された利用率と等しくなります。PM によってサイクルのスキップが 4/8 に調整されると、100% の利用率が 50% の利用率と等しくなります。つまり、結果的に CPU のサイクルは利用可能な数の半分になります。したがって、完全に利用されている CPU の正規化された利用率は 50% となります。仮想 CPU とゲスト OS の両方の正規化された利用率を表示するには、`ldm list` または `ldm list -l` コマンドを使用します。

### さまざまなリストの表示

### ソフトウェアのバージョンを表示する方法 (`-V`)

- インストールされている現在のソフトウェアのバージョンを表示します。

      # ldm -V

### 省略形式のリストを生成する方法

- すべてのドメインの省略形式のリストを生成します。

      # ldm list

### 長形式のリストを生成する方法 (`-l`)

- すべてのドメインの長形式のリストを生成します。

      # ldm list -l

### 拡張リストを生成する方法 (`-e`)

- すべてのドメインの拡張リストを生成します。

      # ldm list -e

### 解析可能でマシンが読み取り可能なリストを生成する方法 (`-p`)

- すべてのドメインの解析可能でマシンが読み取り可能なリストを生成します。

      # ldm list -p

### 長形式のリストのサブセットを生成する方法 (`-o` format)

- 次に示す 1 つ以上の format オプションを入力して、出力をリソースのサブセットとして生成します。1 つ以上の形式を指定する場合、スペースなしでコンマを使用して項目を区切ります。

      # ldm list -o resource[,resource...] ldom

  - `console` – 出力には、仮想コンソール (`vcons`) および仮想コンソール端末集配信装置 (`vcc`) サービスが含まれます。

  - `core` – 出力には、コア全体が割り当てられているドメインについての情報が含まれます。

  - `cpu` – 出力には、仮想 CPU (`vcpu`)、物理 CPU (`pcpu`)、およびコア ID についての情報が含まれます。

  - `crypto`– 暗号化装置の出力には、モジュラー演算ユニット (`mau`)、およびサポートされているその他の暗号化装置 (Control Word Queue、CWQ) などが含まれます。

  - `disk` – 出力には、仮想ディスク (`vdisk`) および仮想ディスクサーバー (`vds`) が含まれます。

  - `domain` – 出力には、変数 (`var`)、ホスト ID (`hostid`)、ドメインの状態、フラグ、およびソフトウェアの状態が含まれます。

  - `memory` – 出力には、`memory が含まれます。`

  - `network` – 出力には、メディアアクセス制御 (`mac`) アドレス、仮想ネットワークスイッチ (`vsw`)、および仮想ネットワーク (`vnet`) デバイスが含まれます。

  - `physio` – 物理入出力には、Peripheral Component Interconnect (`pci`) およびネットワークインタフェースユニット (`niu`) が含まれます。

  - `resmgmt` – 出力には、動的なリソース管理 (DRM) のポリシー情報が含まれ、現在実行中のポリシーと、コア全体の構成に関連する制約の一覧が表示されます。

  - `serial` – 出力には、仮想論理ドメインチャネル (`vldc`) サービス、仮想論理ドメインチャネルクライアント (`vldcc`)、仮想データプレーンチャネルクライアント (`vdpcc`)、仮想データプレーンチャネルサービス (`vdpcs`) が含まれます。

  - `stats` – 出力には、リソース管理ポリシーに関連する統計情報が含まれます。

  - `status` – 出力には、進行中のドメインの移行に関連するステータス情報が含まれます。

  次の例に、指定可能なさまざまな出力のサブセットを示します。

  - 制御ドメインの CPU 情報のリスト

        # ldm list -o cpu primary

  - ゲストドメインのドメイン情報のリスト

        # ldm list -o domain ldm2

  - ゲストドメインのメモリーおよびネットワーク情報のリスト

        # ldm list -o network,memory ldm1

  - ゲストドメインの DRM ポリシー情報のリスト

        # ldm list -o resmgmt,stats ldm1

### 変数を一覧表示する方法

- ドメインの変数とその値を表示します。

      # ldm list-variable variable-name ldom

  たとえば、次のコマンドは、`ldg1` ドメインの `boot-device` 変数の値を表示します。

      # ldm list-variable boot-device ldg1
      boot-device=/virtual-devices@100/channel-devices@200/disk@0:a

### バインドを一覧表示する方法

- ドメインにバインドされたリソースを一覧表示します。

      # ldm list-bindings ldom

### 構成を一覧表示する方法

- SP に格納されている論理ドメイン構成を一覧表示します。

例 10-13 構成リスト

`ldm list-config` コマンドは、サービスプロセッサに格納されている論理ドメイン構成を一覧表示します。`-r` オプションとともに使用する場合、このコマンドは、制御ドメインに存在する自動保存ファイルの構成を一覧表示します。

構成の詳細は、「Logical Domains 構成の管理」 を参照してください。ほかの例については、`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

    # ldm list-config
    factory-default
    3guests
    foo [next poweron]
    primary
    reconfig-primary

##### ラベルの意味

構成名の右にあるラベルの意味は、次のとおりです。

- `[current]` – 最後にブートされた構成。これは、現在動作している構成に一致する間、つまり再構成を開始するまでの間のみ表示されます。再構成を行なったあとは、注釈が `[next poweron]` に変更されます。

- `[next poweron]` – 次回電源を再投入するときに使用される構成。

### デバイスを一覧表示する方法

- すべてのサーバーリソース (バインドされたリソースおよびバインドされていないリソース) を一覧表示します。

      # ldm list-devices -a

### 使用可能なメモリーを一覧表示する方法

- 割り当て可能なメモリーの量を一覧表示します。

      # ldm list-devices mem
      MEMORY
          PA                   SIZE
          0x14e000000          2848M

### サービスを一覧表示する方法

- 使用可能なサービスを一覧表示します。

      # ldm list-services

### 制約の一覧表示

Logical Domains Manager にとって制約とは、特定ドメインへの割り当てが要求されたリソースを指します。使用可能なリソースに応じて、ドメインに追加するように要求したすべてのリソースを受け取るか、まったく受け取らないかのいずれかです。`list-constraints` サブコマンドは、ドメインに割り当てるように要求したリソースを一覧表示します。

### 1 つのドメインの制約を一覧表示する方法

- 1 つのドメインの制約を一覧表示します。

      # ldm list-constraints ldom

### 制約を XML 形式で一覧表示する方法

- 特定のドメインの制約を XML 形式で一覧表示します。

      # ldm list-constraints -x ldom

### 制約をマシンが読み取り可能な形式で一覧表示する方法

- すべてのドメインの制約を解析可能な形式で一覧表示します。

      # ldm list-constraints -p

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |