ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## I/O ドメインの概要

I/O ドメインは、物理 I/O デバイスを直接所有し、物理 I/O デバイスに直接アクセスできます。I/O ドメインは、PCI EXPRESS (PCIe) バスまたは PCIe エンドポイントデバイスをドメインに割り当てることで作成できます。バスまたはデバイスをドメインに割り当てるには、`ldm add-io` コマンドを使用します。

次のような理由で、I/O ドメインの構成が必要になることがあります。

- I/O ドメインは物理 I/O デバイスに直接アクセスできるため、仮想 I/O に関連するパフォーマンスオーバーヘッドを回避できます。その結果、I/O ドメインの I/O パフォーマンスは、基本的なシステムの I/O パフォーマンスにより近いものになります。

- I/O ドメインに仮想 I/O サービスをホストし、他のゲストドメインがそのサービスを使用できるようにすることができます。

I/O ドメインの構成については、以下を参照してください。

- 「PCIe バスの割り当て」

- 「PCIe エンドポイントデバイスの割り当て」

注 - PCIe エンドポイントデバイスが構成されている I/O ドメインを移行することはできません。移行に関するその他の制限については、第 9 章ドメインの移行を参照してください。

### I/O ドメインを作成するための一般的なガイドライン

I/O ドメインは、PCIe バス、ネットワークインタフェースユニット (NIU)、PCIe エンドポイントデバイス、および PCIe シングルルート I/O 仮想化 (SR-IOV) の仮想機能など、1 つ以上の I/O デバイスに直接アクセスできる場合があります。

この種類の I/O デバイスへの直接アクセスは、次のことを提供するためにより多くの I/O 帯域幅を使用できることを意味します。

- I/O ドメイン内のアプリケーションへのサービスの提供

- ゲストドメインへの仮想 I/O サービスの提供

次の基本的なガイドラインにより、I/O 帯域幅を効率的に利用することができます。

- CPU リソースを CPU コアの細分度で割り当てます。I/O デバイスの種類と I/O ドメイン内の I/O デバイスの数に基づいて、1 つ以上の CPU コアを割り当てます。

  たとえば、1 ギガビット Ethernet デバイスは、10 ギガビット Ethernet デバイスと比べて、より少ない CPU コアで全帯域幅を利用できる可能性があります。

- メモリー要件を順守します。メモリー要件は、ドメインに割り当てる I/O デバイスの種類によって異なります。I/O デバイスごとに最低 4 ギガバイト以上が推奨されます。割り当てる I/O デバイスの数が多いほど、割り当てる必要があるメモリーが多くなります。

- PCIe SR-IOV 機能を使用するときは、ほかの I/O デバイスで使用する可能性のある各 SR-IOV 仮想機能に対するガイドラインと同じガイドラインに従います。そのため、仮想機能から使用できる帯域幅を最大限に利用するには、1 つ以上の CPU コアとギガビット単位のメモリーを割り当てます。

多数の仮想機能を作成して、十分な CPU およびメモリーリソースがないドメインに割り当てると、最適な構成にならない可能性があることに注意してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |