ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## Oracle Solaris 10 ネットワークの概要

次の図は、Oracle Solaris 11 OS を実行するゲストドメインが Oracle Solaris 10 サービスドメインと完全な互換性があることを示しています。唯一の違いは、Oracle Solaris 11 OS で追加または拡張された機能です。

図 8-1 Oracle Solaris 10 OS の Oracle VM Server for SPARC ネットワークの概要

以下に、`nxge0`、`vsw0`、`vnet0`などのインタフェース名を示している前の図について説明します。これらのインタフェース名は Oracle Solaris 10 OS にのみ適用されます。

- サービスドメインの仮想スイッチはゲストドメインに接続され、ゲストドメインが互いに通信できます。

- 仮想スイッチは物理ネットワークインタフェース `nxge0` にも接続され、ゲストドメインが物理ネットワークと通信できます。

- 仮想スイッチネットワークインタフェース `vsw0` がサービスドメイン内で作成され、2 つのゲストドメインはサービスドメインと通信できます。

- サービスドメイン内の仮想スイッチネットワークインタフェース `vsw0` は、Oracle Solaris 10 `ifconfig` コマンドを使用して構成できます。

- Oracle Solaris 10 ゲストドメイン内の仮想ネットワークデバイス `vnet0` は、`ifconfig` コマンドを使用してネットワークインタフェースとして構成できます。

- Oracle Solaris 11 ゲストドメイン内の仮想ネットワークデバイス `vnet0` は、`net0` などの汎用リンク名で表示されることがあります。`ipadm` コマンドを使ってネットワークインタフェースとして構成できます。

仮想スイッチは、通常の物理ネットワークスイッチと同様に機能し、接続されているゲストドメイン、サービスドメイン、物理ネットワークなど異なるシステム間のネットワークパケットをスイッチングします。`vsw` ドライバは、仮想スイッチをネットワークインタフェースとして構成することができるネットワークデバイス機能を備えています。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |