ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 制御ドメインまたはサービスドメインとその他のドメイン間のネットワークの有効化

| 注意 - このセクションは、Oracle Solaris 10 システムのみに適用されます。Oracle Solaris 11 システムには `vsw` インタフェースを構成しないでください。

デフォルトでは、システムの制御ドメインとその他のドメイン間のネットワークは無効になっています。これを有効にするために、仮想スイッチデバイスをネットワークデバイスとして構成するようにしてください。仮想スイッチは、基本となる物理デバイス (この例では `nxge0`) に代わりプライマリインタフェースとして構成するか、ドメインの追加のネットワークインタフェースとして構成することができます。

ゲストドメインは、対応するネットワークバックエンドデバイスが同じ仮想 LAN または仮想ネットワーク上に構成されている限り、自動的に制御ドメインまたはサービスドメインと通信することができます。

注 - この手順によってドメインへのネットワーク接続が一時的に中断される可能性があるため、次の手順は制御ドメインのコンソールから実行してください。

## 仮想スイッチをプライマリインタフェースとして構成する方法

注 - 必要に応じて、物理ネットワークデバイスと同様に仮想スイッチを構成できます。この場合、手順 2 で記載されているように仮想スイッチを作成します。手順 3 はスキップして物理デバイスの削除をしません。そのあと、仮想スイッチは、静的 IP アドレスまたは動的 IP アドレスを使用して構成する必要があります。動的 IP アドレスは DHCP サーバーから取得できます。この場合の詳細および例は、「NAT およびルーティング用の仮想スイッチおよびサービスドメインの構成」を参照してください。

1. すべてのインタフェースのアドレス指定情報を出力します。

       primary# ifconfig -a

2. 仮想スイッチネットワークインタフェースを構成します。

       primary# ifconfig vsw0 plumb

3. 仮想スイッチ (`net-dev`) に割り当てられたデバイスの物理インタフェースを削除します。

       primary# ifconfig nxge0 down unplumb

4. 物理ネットワークデバイス (`nxge0`) を仮想スイッチデバイス (`vsw0`) に移行するには、次のいずれかの操作を実行します。
   - ネットワークが静的 IP アドレスを使用して構成されている場合は、仮想スイッチに対して `nxge0` の IP アドレスとネットマスクを再利用します。

         primary# ifconfig vsw0 IP-of-nxge0 netmask netmask-of-nxge0 broadcast + up

   - ネットワークが DHCP を使用して構成されている場合は、仮想スイッチに対して DHCP を有効にします。

         primary# ifconfig vsw0 dhcp start

5. 必要な構成ファイルに修正を加えて、この変更内容を確定します。

       primary# mv /etc/hostname.nxge0 /etc/hostname.vsw0
       primary# mv /etc/dhcp.nxge0 /etc/dhcp.vsw0

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |