ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 電源管理の使用

電源管理 (PM) を有効にするには、まず Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ファームウェアで PM ポリシーを設定する必要があります。このセクションでは、Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアで PM を使用するために必要な情報をまとめます。

ILOM の詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- 『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI 手順ガイド』の「消費電力のモニタリング」

- 『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 機能更新およびリリースノート』

電源ポリシーは任意の時点でのシステムの電力使用量を管理します。ベースとなるプラットフォームに PM 機能が実装されていれば、次の電源ポリシーがサポートされます。

- パフォーマンス。システムは、使用可能なすべての電力を使用できます。

- エラスティック。システムの電力使用量は、現在の使用率のレベルに合わせて変化します。たとえば、リソースの使用率が低いと、電力状態も引き下げられます。

PM の機能は以下のとおりです。

- CPU コアの自動的な無効化。エラスティックポリシーが有効になっている場合、CPU コアのすべてのスレッド (ストランド) が無効になっているときに、Logical Domains Manager によってそのコアが自動的に無効化されます。この機能は、UltraSPARC T2、UltraSPARC T2 Plus、SPARC T3、および SPARC T4 プラットフォームでのみ使用できます。

- CPU クロックサイクルのスキップ。Oracle VM Server for SPARC 2.0 以降のリリースでは、Logical Domains Manager は CPU クロックサイクルのスキップを自動的に調整できます。この機能は SPARC T3 および SPARC T4 プラットフォームでのみ使用できます。調整により、スキップされるクロックサイクル数が増減し、すべてのドメインを電力使用率のしきい値内に保つことができます。PM は、CPU 使用率に基づいて、このような調整を行うかどうかを決定します。システムがパフォーマンスポリシーを使用する場合、スキップされるクロックサイクルの数は自動的に 0 に調整されます。

- ディープアイドルモードでのメモリ操作。 Oracle VM Server for SPARC 2.0 以降のリリースでは、SPARC T3 および SPARC T4 プラットフォームでエラスティックポリシーが有効にされている場合、使用率の低いメモリーが自動的に、電力節減のためより深いアイドルモードで動作するように構成されます。

- 電力の制限。SPARC T 3 および SPARC T4 プラットフォームで、システムの消費電力を制限するための「電力の制限」を設定できます。消費電力が電力の制限を超えている場合、PM 手法を使用して電力が削減されます。ILOM サービスプロセッサ (SP) を使用して、電力の制限を設定できます。

  次のドキュメントを参照してください。

  - 『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI 手順ガイド』

  - 『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 機能更新およびリリースノート』

  ILOM インタフェースを使用して、電力の制限、猶予期間、および制限を超えた場合の動作を設定できます。電力の制限を超えた期間が猶予期間よりも長くなった場合、制限を超えた場合の動作が実行されます。

  現在の消費電力が電力の制限を超えている場合、電源管理が可能なリソースの電力状態の引き下げが試みられます。消費電力が電力の制限以下に低下すると、それらのリソースの電力状態を引き上げることが許可されます。システムでエラスティックポリシーが有効にされている場合、リソースの電力状態の引き上げは使用レベルによって引き起こされます。

  システムでエラスティックポリシーが有効にされている場合、ドメイン構成に対する一部の変更においては、電力の制限を超えていないことの検証が最初に行われます。電力の制限を超えている場合、要求されたリソースの一部についてのみ変更または追加が行われる可能性があります。あとで電力の制限が増やされた場合、変更に失敗したリソースをそのあとで追加できます。

  ドメインの負荷によりリソースの消費電力が増えた場合、消費電力が電力の制限を下回っているリソースのみが正常に電力投入されます。

- Solaris Power Aware Dispatcher (PAD)。Oracle VM Server for SPARC 3.0 以降のリリースでは、Oracle Solaris 11.1 OS が実行されているゲストドメインは、SPARC T3 および SPARC T4 システム上で Power Aware Dispatcher (PAD) を使用して、アイドル状態や使用率が低いリソースの消費電力を最小限にします。Logical Domains Manager の代わりに、PAD が CPU クロックサイクルのスキップレベルを調整します。

ILOM 3.0 ファームウェアの CLI を使用して電源ポリシーを構成する手順については、『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI 手順ガイド』の「消費電力のモニタリング」を参照してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |