ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## Oracle VM Server for SPARC による Oracle Solaris OS の運用

このセクションでは、Logical Domains Manager によって作成された構成のインスタンスが作成されたあとで、Oracle Solaris OS を使用する際の動作がどのように変化するかについて説明します。

### Oracle Solaris OS の起動後には OpenBoot ファームフェアを使用できない

Oracle Solaris OS の起動後には、OpenBoot ファームウェアは使用できません。これは、OpenBoot ファームウェアがメモリーから削除されるためです。

Oracle Solaris OS から `ok` プロンプトを表示するには、ドメインを停止する必要があります。Oracle Solaris OS の `halt` コマンドを使用して、ドメインを停止できます。

### サーバーの電源再投入の実行

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを実行しているシステムで、サーバーの電源の再投入が必要になる保守を行う場合は、必ず最初に現在の論理ドメイン構成を SP に保存する必要があります。

### 現在のドメイン構成を SP に保存する方法

- 次のコマンドを使用します。

      # ldm add-config config-name

### 電源管理されているドメインのアクティブな CPU での `psradm`(1M) コマンドの使用禁止

`psradm` コマンドを使用して、電源管理されたドメインのアクティブな CPU の動作ステータスを変更しようとしないでください。

### Oracle Solaris OS ブレークの結果

このセクションで説明する動作は、次の処理を行なった場合に発生します。

1. 入力デバイスが `keyboard` に設定されているときに、L1-A キーシーケンスを押した場合。

2. 仮想コンソールが `telnet` プロンプトにあるときに、`send break` コマンドを入力した場合。

これらのタイプのブレーク後に次のプロンプトが表示されます。

    c)ontinue, s)ync, r)eset, h)alt?

このようなタイプのブレークが発生したあとのシステムの動作を表す文字を入力します。

### 制御ドメインの停止またはリブートの結果

次の表に、制御 (`primary`) ドメインの停止またはリブートによって予想される動作を示します。

表 12-1 制御ドメインの停止またはリブートによって予想される動作

コマンド | ほかのドメインが構成されているか | 動作
--- | --- | ---
`halt` | 未構成 | ホストの電源が切断され、SP で電源が投入されるまで切断されたままです。
| 構成 | 変数 `auto-boot?` が true に設定されている場合は、ソフトリセットが行われてブートします。変数 `auto-boot?` が false に設定されている場合は、ソフトリセットが行われて ok プロンプトで停止します。
`reboot` | 未構成 | ホストをリブートしますが、電源は切断されません。
| 構成 | ホストをリブートしますが、電源は切断されません。
`shutdown -i 5` | 未構成 | ホストの電源が切断され、SP で電源が投入されるまで切断されたままです。
| 構成 | ソフトリセットが行われてリブートします。

ルートドメインの役割を持つドメインをリブートした結果については、「ルートドメインのリブート」を参照してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |