ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## コンソールグループの使用

仮想ネットワーク端末サーバーデーモン (`vntsd`) により、1 つの TCP ポートを使用して複数のドメインコンソールにアクセスできます。Logical Domains Manager は、ドメインの作成時に、そのドメインのコンソール用の新しいデフォルトグループを作成することにより、各コンソールに一意の TCP ポートを割り当てます。TCP ポートは、コンソール自体ではなくコンソールグループに割り当てられます。コンソールは、`set-vcons` サブコマンドを使用して既存のグループにバインドできます。

## 複数のコンソールを 1 つのグループにまとめる方法

1. ドメインのコンソールを 1 つのグループにバインドします。

   次の例では、3 つの異なるドメイン (`ldg1`、`ldg2`、`ldg3`) のコンソールを同じコンソールグループ (`group1`) にバインドします。

       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg1
       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg2
       primary# ldm set-vcons group=group1 service=primary-vcc0 ldg3

2. 関連付けられた TCP ポート (この例ではポート `5000` の `localhost`) に接続します。

       # telnet localhost 5000
       primary-vnts-group1: h, l, c{id}, n{name}, q:

   いずれかのドメインコンソールの選択を求めるプロンプトが表示されます。

3. `l` (list) を選択して、グループ内のドメインを一覧表示します。

       primary-vnts-group1: h, l, c{id}, n{name}, q: l
       DOMAIN ID           DOMAIN NAME                   DOMAIN STATE
       0                   ldg1                          online
       1                   ldg2                          online
       2                   ldg3                          online

   注 - コンソールを別のグループまたは `vcc` インスタンスに再度割り当てるには、ドメインがバインドされていない状態、つまり、アクティブでない状態である必要があります。`vntsd` を管理するための SMF の構成と使用法、およびコンソールグループの使用法については、Oracle Solaris 10 OS の `vntsd`(1M) のマニュアルページを参照してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |