ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 解決済みの問題

Oracle VM Server for SPARC 3.0 ソフトウェアリリースでは次の RFE およびバグが修正されています。

6773569

  RFE: 保存した構成に制約データベースを関連付ける必要がある

6885505

  RFE: ドメインの移行は PM エラスティックモードで機能するべきである

885507

  RFE: DRM は PM エラスティックモードで機能するべきである

908016

  RFE: ldm stop は Solaris の正常なシャットダウンをトリガーするべきである

963878

  RFE: LDoms ゲストドメインの電源使用量を取得する方法が必要である

968937

  ldm remove-reconf の引数には複数のゲストを受け入れるべきではない

973950

  RFE: Logical Domains Manager では XML v2 インタフェースが非推奨である

978306

  RFE: 直接 I/O および IOV は primary 以外のルートドメインでサポートされる

978990

  PM の最大値は <= DRM である必要がある。DRM では割り当て済みの正規化された利用率が使用され、PM ではアクティブな正規化された利用率が使用される

6978992

  ドメインをバインドすると、メモリーと CPU が同じ CPU ソケットを占有するべきである

6979530

  ldm ls は正規化された利用率情報をレポートするべきである

6987355

  RFE: LDoms は動的 SR-IOV でサポートされる

7022157

  利用率のインタフェースでは、平均の履歴時間を指定できるべきである

7041077

  LDoms では、影響の小さい PM 状態のみを許可する新しい PM ポリシーがサポートされている

7045735

  RFE: ボードの DR ポリシーエンジンは CPU とメモリーリソースで機能する

7048756

  RFE: Dynamic Direct IO (DDIO) は Logical Domains Manager でサポートされている

7056931

  ドキュメントに「遅延再構成中はスレッドを変更しないでください」と明示的に記述されるべきである

7058702

  ゲストの物理ディスクの使用時に primary ドメインおよびゲストドメインのディスクが破損する

7061067

  RFE: ブートセット再設計のサポート

7066689

  RFE: SR-IOV 用の遅延再構成の拡張

7079864

  RFE: LDoms における物理ドメイン DR のサポート

7082776

  RFE: S11 では LDoms MIB のサポートが必要である

7095265

  RFE: アフィニティーエンジンに対して CPU 電源領域について説明する

7099222

  RFE: Logical Domains Manager はボード DR、PM、および FMA のために PRI の更新を受け入れる必要がある

7107827

  遅延再構成を取り消しても extended-mapin-space の値が復元されない

7108333

  RFE: 障害管理に対するボード DR のブラックリスト退避のサポート

7117133

  遅延再構成の extended-mapin-space パラメータの設定と取り消しを繰り返すとプライマリでパニックが発生する

7121052

  コードベースで DR ベースの電源管理に対する不必要なサポートを消去する

7121968

  リマインダまたは使用されていない割り込みリソースを primary ドメインに割り当てる

7125579

  ldm は ldg 起動の失敗時に 0 を返す

7129548

  以前に存在しなかった場合に、バインドされたドメインの MD に UUID がすぐに保存されない

7130425

  parse_mblock_str でメモリーリークが発生する

7130693

  CPU の変更がない場合に、コア全体が正常に処理されない

7130880

  RFE: ルートコンプレックスで IOV 機能を有効にするための rc-add-policy および iov=on/off オプション

7130886

  RFE: ボード DR によるルートコンプレックスの削除/復元の順序付け

7130892

  RFE: ボード DR による退避された I/O 制約の追跡

7130897

  RFE: I/O 構成に対する復旧モードのサポート

7131283

  Oracle VM Server for SPARC 2.2 のマニュアルページを追加する

7131323

  ターゲットで対応するコアがビジー状態または存在しない場合に、名前付きコアドメインの移行に失敗する

7131616

  RFE: PM で一貫性のあるリンクノードを作成し、常にバインドされていることをレポートするように PM を変更する

7131701

  アクティブなドメインから最後の暗号化を削除できなかったために CPU DR がスキップされる

7133098

  set-vcpu のみが名前付きコアで機能するべきである (add|set|rm-vcpu -c と同期していない add|set|rm-core に加えて)

7133885

  s10u9_14a が実行されているシステムで ldmd によりコアダンプ (do_hv_pm_aync) が発生する

7133898

  PM: 無効な SP 予算文字列から保護するための防御的なコードを追加する

7134203

  'ldm init-system -r -i filename.xml' が使用されると SDIO の構成が適切に再構築されない

7138875

  SVM ソフトパーティションで P2V が適切に失敗しない

7141650

  MIB: ldomVdsdevTable に vdsdev の詳細が 2 回表示される

7141913

  set-vcpu によって遅延再構成がトリガーされると、冗長する出力メッセージが表示されることがある

7142319

  遅延再構成の取り消し後に VF をプライマリドメインに追加できない

7143201

  MAU を含むゲストから MAU を含まないプラットフォームへのクロス CPU 移行が失敗する

7143228

  RFE: LDoms では移行後もコア全体の制約が保持されるべきである

7143721

  これ以上 Virt を作成できない。Java API で切り替える。XMPP ドライバはその処理を拒否する

7144570

  Logical Domains Manager 2.2 システムから 2.1 システムへの移行に失敗することがある

7145279

  LDoms 2.1 SDIO の構成が存在すると LDoms2.2_19 Logical Domains Manager がクラッシュする

7145332

  ldoms_2.2 で ldm ls-io -p リストが変更されたため、既存の自動化が正常に動作しない

7145927

  ldmd の実行時に、OS プロンプトで eeprom コマンドによって変更された LDoms 変数が保持されないことがある

7146256

  LDoms/SR-IOV: ConnectX デバイスの名前「IOVGEN」を改善するべきである

7146294

  LDoms/PM で連続しない CPU チップ ID は処理されず、ノード上のすべてのストランドの保留が試みられる

7146725

  'ldm init-system -r -i filename.xml' を実行してもプライマリがリブートしない

7146726

  ターゲットで vdsdev が見つからない場合に誤ったエラーメッセージ: 移行が進行中

7147314

  ldm では空のバックエンド名が許可されるべきでない

7148196

  Parfait 0.5 では pm_pap_sat.c に二重解放が捕獲され、さまざまなファイルで複数のファイル記述子のリークが発生する

7148225

  コア全体の制約を含むドメインの 2.2 から 2.1 パッチへの移行に失敗する

7148403

  バスに対して ldm list-io -l -p を使用すると、<device>, <alias> ではなく <device>, <device> と表示される

7149350

  RFE: Logical Domains Manager で最初のゲストが作成されたときに、SP にシグナルを送る必要がある

7150238

  制約なしの ldomsmanager を許可するために、ldoms-incorporation に facet.version-lock を設定する必要がある

7151100

  mblock の構成が若干高い場合、または PA バインドリストの順序が正しくない場合に、アサートが発生することがある

7151870

  2.2 IPS マニフェストに日本語のマニュアルページを追加する必要がある

7151952

  XML パーサーを強化する必要がある (FUZZ テスト)

7152464

  保存済みの最大ドメイン SP 構成で T3-2 の電源投入を試みると、「無効な HV MD の内容」による異常終了が見られる

7152717

  LDoms のマニュアルページがすべて「SunOS 5.10」に言及している (S11 の場合でも)

7153153

  コア全体の制約の前にスレッドが正しくないと、マシンがハングアップするようである

7153753

  アフィニティーバインドによってメモリー選択のための PM 機能が呼び出されるべきである

7154009

  VF デバイスを持つゲストドメインの XML 表現で VF が制約として保存されない

7154012

  ldm list-constraints の解析可能な出力に、デバイスの別名を示す「dev」が含まれ、デバイスパスがない

7154306

  有効な自動保存がない場合に、'ldm list-spconfig -r' で「No autosave configurations」というメッセージが返されることがある

7155044

  遅延再構成操作で extended-mapin-space の設定と取り消しを繰り返すと、ldmd が強制終了し、再起動する

7155057

  quickSuite.py “ldm bind ldg8” が「Power Management Failure」で失敗する

7155349

  サポートされる最大値を超える数値にユニキャストスロットを設定すると、0 にリセットされる

7155386

  ldm init-system コマンドで「ディスクサーバーが見つからない」というエラーがレポートされる

7156143

  ページリタイアリクエストに失敗した場合、ldmd が失敗メッセージを fmd に返すべきである

7156367

  pm_testlib でメモリーリークが発生する

7156537

  Ldoms VCPU の設定中に「Solaris_audit au_write bad audit descriptor: Bad file number」が見つかった

7156665

  電源再投入で工場出荷時のデフォルトにブートすると、「fatal error: Frag HV MD assign failed」で ldmd がクラッシュする。

7157901

  ldmp2v の収集フェーズでは、ゾーンのステータスをより厳しくチェックする必要がある

7158112

  Logical Domains Manager 見せかけの警告: '_sys_'/HV MD メモリーサイズの不一致に断片の割り当て、X が Y であるべきと要求

7159011

  M5/T5: Logical Domains Manager の起動時に移行の初期化に失敗する

7159667

  システムで LDC が足りなくなったあとに vnet をさらに追加すると、ldmd SEGV がクラッシュし、再起動する

7160362

  タイムアウト値を減らしたため、ldmd で大きな構成の spconfig の保存に失敗する

7160502

  一部の CPU ストランドで ILOM を無効にした場合に、ゲストドメインを「再バインド」できない

7160611

  パッケージ system/ldoms/ldomsmanager で破損した symlink が提供される

7165101

  rm-io で遅延再構成を取り消そうとすると、ldmd でコアダンプが発生し、保守モードになる

7165182

  RFE: 承認機能を可観測性モジュールに追加する

7165765

  Logical Domains Manager は DRM/PM に VCPU の正規化された利用率データを提供するべきである

7167990

  ldmd の再起動後に遅延再構成タイプが永続しない

7170494

  RFE: すべてのゲストコンソールメッセージを記録するための LDoms の機能

7171249

  ゲストドメインにカードが割り当てられたあとにも (DIO)、ldm ls-io 出力に Niantic PF が不正に表示される

7171751

  threading=max-ipc が指定されたアイドル状態のドメインの利用率が 88% と表示される

7171754

  v3 のバージョンで XML/XMPP v2 の内容を送信すると、ldmd でコアダンプが発生する

7172993

  RFE: Logical Domains Manager にプラットフォーム固有の共有オブジェクトモジュールに対するサポートを追加する

7173266

  Logical Domains Manager の再起動時に、threading=max-ipc が指定されたドメインで VCPU が失われる

7173298

  IO ドメインの断片の割り当てに失敗すると、Logical Domains Manager が強制終了する

7174142

  メモリーの電源管理のために mblock ノードに pm-address-congruence-offset プロパティーを追加する

7174287

  vnet の更新を追加しても、ldomVnetChange トラップが生成されない

7174429

  強化: strcpy の使用を strlcpy で置き換える

7175045

  境界ケースで {add|rm}-core 操作が試みられると、ldmd でコアダンプが発生する

7175088

  ldm set-vcons を使用してグループ名を変更したあとに、ldomVconsGroupName に古い情報が表示される

7175500

  SNMP MIB 機能で新しいユーザー名が安全な方法で処理されない

7175682

  DIOV: diov 以外の FW を使用すると、remove-io <slot> primary では動的にスロットが削除されるべきではない

7175721

  LDoms 2.2 管理ガイド: MIB ツリーに ldomMIB が見つからない

7176144

  Oracle VM Server for SPARC 2.2 で SNMP MIB についての説明がない

7176492

  RFE: LDoms PM は RTL をロード可能な外部共有オブジェクトである必要がある

7177033

  mib/*.c から strcpy を削除する

7177928

  RFE: OVM で Fujitsu M10 ゲストドメインのエラー通知機能がサポートされる

7177931

  RFE: Fujitsu M10 システム 上の SPARC の OVM によるキャパシティーオンデマンド

7177934

  RFE: HV デバッグのサポート

7177935

  RFE: XSCF で PCI-Express カードの情報収集がサポートされる

7177936

  RFE: OVM Fujitsu M10 電源管理のサポート

7177938

  RFE: Fujitsu M10 OVM 上の RAS 機能のサポート

7177940

  RFE: Fujitsu M10 OVM は SP によって起動された 順序付きシャットダウン をサポートする

7177942

  RFE: OVM Fujitsu M10 システム コアのサポート

7178111

  制約データベースは特殊文字をエンコードする必要がある

7178596

  set-core は失敗時に、使用可能なコアの合計数が間違っているメッセージを表示する

7178739

  XML list-constraints の出力は特殊文字をエンコードする必要がある

7178785

  OS が S10 以外の場合、install-ldm は警告を出力し、終了するべきである

7179408

  「すべてのドメインコンソールを制御する方法」の LDoms ドキュメントが正確でない

7180788

  RFE: MIB 用の IPS パッケージを作成し、ライブラリをテストする

7181593

  Parfait 1.0 では、Logical Domains Manager コードベースでファイルおよびメモリーリークのエラーがレポートされる

7181955

  RFE: Fujitsu M10 サーバーと T シリーズ間で CPU 間の移行がサポートされる

7182069

  vnet MTU を変更しても、どの MIB トラップもトリガーされない

7182744

  vsw mtu、vlan、および inter-vnet-link を変更すると、トラップのトリガーに失敗する

7182786

  LDOMSAG: 第 1 章サービスドメインを少し修正する必要がある

7182849

  LDOMSAG: ISO イメージの追加

7182850

  LDOMSAG: ldm inter-vnet-link プロパティー

7185428

  ボードの退避によって破棄された vf のデバイス固有のプロパティーを保存または復元する必要がある

7186029

  PM ポリシー制約の値を調整する

7186242

  CMU の追加操作後に、ldm ls-devices -a core で順序が正しくないコア ID が表示される

7186417

  ldmp2v collect が強制終了したときに、S11 でサポートされていないと表示される代わりに、patchadd が見つからないと表示される

7186631

  MD ダウンロードの時間が長すぎるため、Solaris 'eeprom' コマンドがタイムアウトになる

7186982

  RFE: Logical Domains Manager のクラッシュ復旧サブシステム

7187295

  “ldm set-mem --auto-adj 4G primary” で 4G に近いメモリーの調整に失敗し、すべてのメモリーが使用中であると表示される

7187491

  RFE: ファンおよびメモリーの消費電力データを可観測性モジュールに追加する

7187519

  mblock の使用時/未使用時に、Logical Domains Manager の断片コードは PM に通知するべきである

7187777

  管理または移行における問題

7188024

  単体テスト hg repo を Logical Domains Manager ソース hg repo にマージする

7188703

  XML & XMPP 用の DBG マクロを追加し、一般的な XML デバッグ出力を改善する

7188743

  エラーに対する強化のための XMPP コードのその他各種のクリーンアップ

7189524

  ゲストリブートのシナリオの場合の、ボード DR のブラックリストで退避完了のクリーンアップの保留

7189675

  pkg:/group/system/solaris-large-server を含む OPL システムがインストール後に svcs -x clean しない

7190460

  ldmd の失敗: 致命的エラー: ldomcli/vcpu_cmds.c の 274 で負のサイズ (-160) の xmalloc

7190896

  順序付けイベントのいずれかに失敗すると、DR 順序付けがクリーンアップに失敗する

7191196

  プライマリには threading=max-ipc が構成されているが、遅延再構成時にコア全体の制約が設定されない

7191523

  RFE: list-io コマンド出力を大規模システム向けに改善する必要がある

7191957

  SysFW 8.4.0 がインストールされている T4 で ldm add-config -r に失敗する

7192032

  Fujitsu M10 で frag_pri_reloc() がコアダンプを生成する

7192369

  ゲストを作成すると (start -i <file>)、ldmd でコアダンプが発生し、複数のゲストドメインの作成に失敗した

7193510

  遅延再構成時に pmi_boottime_var_add() が LDoms データベースを追加する

7194230

  デフォルトで ldmd/hops を '0' に設定することがチェックなしを意味しないことをドキュメントに明示する

7195014

  無効からエラスティックポリシーへの移行中は、アクティブな PM ポリシーが設定されない

7195112

  ldm_add_pciedev() から互換性のない型が返される

7195243

  退避された IO ドメインの再生成が不十分である

7195390

  IB SR-IOV: IB SR-IOV 物理機能から VF を作成すると、ldmd でクラッシュが発生する

7196466

  PM sample_time の計算でオーバーフローが発生することがある

7196473

  コア全体を含まないドメインに対する ls-constraints CORE COUNT は意味を成さない

7196990

  新しい vnet の移行または追加中に、論理ドメインで MAC アドレスの競合が発生する

7197678

  RFE: OVMM のライブ移行をサポートするために、Crossbow で 1 ネットワークアダプタあたりに複数の vsv を許可する

7198401

  iov_bind_vfs (iov_cmd.c) でメモリーリークが発生する

7198668

  dr_mem?dr_mem_configure+0x94 の実行中にゲストドメインでパニックが発生する

7198799

  handle_mac_response_msg と get_remote_ip_addr 間で競合状態が発生する

7199008

  ドメインにコア全体の制約が設定されていない場合は、add-core および rm-core に失敗するべきである

7199578

  警告: md_notify_guest_state: 予期しない結果 2。最初のゲストが作成されたことを SP に通知できない

7199876

  警告: HV ゲストの起動操作に失敗した (7)

7199933

  RFE: ovs-agent 用のプラットフォーム情報ツール

7201510

  Fujitsu M10 PM の SNMP OID が正しくない

7201512

  skip_mblock_t の定義が mblock_t と一致しない

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |