ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 仮想スイッチ

仮想スイッチ (`vsw`) とは、サービスドメインで動作し、仮想スイッチドライバによって管理されるコンポーネントのことです。仮想スイッチを複数のゲストドメインに接続すると、これらのドメイン間のネットワーク通信を可能にできます。また、仮想スイッチが物理ネットワークインタフェースにも関連付けられている場合は、物理ネットワークインタフェースを介して、ゲストドメインと物理ネットワークの間のネットワーク通信が許可されます。仮想スイッチはネットワークインタフェース `vsw` n も備えています。このインタフェースによって、サービスドメインは、仮想スイッチに接続されたほかのドメインと通信できます。仮想スイッチは通常のネットワークインタフェースと同様に使用でき、Oracle Solaris 10 `ifconfig` コマンドまたは Oracle Solaris 11 `ipadm` コマンドで構成できます。

注 - Oracle Solaris 10 サービスドメインに仮想スイッチを追加する場合、そのネットワークインタフェースは作成されません。このため、デフォルトでは、サービスドメインは仮想スイッチに接続されたゲストドメインと通信できません。ゲストドメインとサービスドメインの間のネットワーク通信を有効にするには、関連付けられた仮想スイッチのネットワークインタフェースを作成し、サービスドメイン内で構成する必要があります。手順については、「制御ドメインまたはサービスドメインとその他のドメイン間のネットワークの有効化」 を参照してください。

この状況は、Oracle Solaris 10 OS でのみ発生し、Oracle Solaris 11 OS では発生しません。

仮想スイッチのドメインへの追加、仮想スイッチへのオプションの設定、仮想スイッチの削除には、それぞれ、`ldm add-vsw` コマンド、`ldm set-vsw` コマンド、および `ldm rm-vsw` コマンドを使用できます。`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

次の例は、物理ネットワークアダプタに仮想スイッチを作成する方法を説明しています。

- Oracle Solaris 10: 次のコマンドは、`nxge0` という物理ネットワークアダプタに仮想スイッチを作成します。

      primary# ldm add-vsw net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

  仮想スイッチをネットワークインタフェースとして構成する詳細については、「制御ドメインまたはサービスドメインとその他のドメイン間のネットワークの有効化」を参照してください。

- Oracle Solaris 11: 次のコマンドは、`net0` という物理ネットワークアダプタに仮想スイッチを作成します。

      primary# ldm add-vsw net-dev=net0 primary-vsw0 primary

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |