ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## Logical Domains Manager のリソースとプロパティー

ここでは、Logical Domains Manager のリソースと、リソースごとに定義できるプロパティーを示します。XML の例では、リソースおよびプロパティーは太字で示されています。これらの例は、バインド出力ではなくリソースを示しています。制約出力は、Logical Domains Manager の処理の入力を作成する場合に使用できます。ただし、ドメイン移行の出力は例外です。「ドメインの移行」を参照してください。各リソースは、`<Section>` の OVF セクションで定義され、`<rasd:OtherResourceType>` タグによって指定されます。

### ドメインの情報 (`ldom_info`) リソース

例 18-6 `ldom_info` の XML 出力の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="primary">
        <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
            <uuid>c2c3d93b-a3f9-60f6-a45e-f35d55c05fb6</uuid>
            <rasd:Address>00:03:ba:d8:ba:f6</rasd:Address>
            <gprop:GenericPropertykey="hostid">83d8baf6</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="master">plum</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="failure-policy">reset</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="extended-mapin-space">on</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="progress">45%</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="status">ongoing</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="source">dt90-319</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`ldom_info` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。`ldom_info` リソース内の次のプロパティーは、オプションです。

- `<uuid>` タグ。ドメインの UUID を指定します。

- `<rasd:Address>` タグ。ドメインに割り当てる MAC アドレスを指定します。

- `<gprop:GenericPropertykey="extended-mapin-space">` タグ。これは、ドメインの拡張されたマップイン領域を有効 (`on`) にするか、または無効 (`off`) にするかを指定します。デフォルト値は `off` です。

- `<gprop:GenericPropertykey="failure-policy">` タグ。マスタードメインに障害が発生した場合のスレーブドメインの動作を指定します。デフォルト値は `ignore` です。次に、有効なプロパティー値を示します。

  - `ignore` は、マスタードメインの障害を無視します。スレーブドメインは影響を受けません。

  - `panic` は、マスタードメインに障害が発生した場合、すべてのスレーブドメインにパニックを発生させます。

  - `reset` は、マスタードメインに障害が発生した場合、すべてのスレーブドメインをリセットします。

  - `stop` は、マスタードメインに障害が発生した場合、すべてのスレーブドメインを停止します。

- `<gprop:GenericPropertykey="hostid">` タグ。ドメインに割り当てるホスト ID を指定します。

- `<gprop:GenericPropertykey="master">` タグ。最大 4 つのマスタードメイン名をコンマで区切って指定します。

- `<gprop:GenericPropertykey="progress">` タグ。コマンドの進捗の割合を指定します。

- `<gprop:GenericPropertykey="source">` タグ。コマンドの進捗を報告するマシンを指定します。

- `<gprop:GenericPropertykey="status">` タグ。コマンドのステータス (`done`、`failed`、または `ongoing`) を指定します。

### CPU (`cpu`) リソース

`add-vcpu`、`set-vcpu`、および `remove-vcpu` XML 要求処理と同等の機能で、次のように `<gpropGenericProperty key="wcore">` タグの値を設定します。

- `-c` オプションを使用する場合、指定された全体のコア数を `wcore` プロパティーに設定します。

- `-c`オプションを使用しない場合、`0` を `wcore` プロパティーに設定します。

`cpu` リソースの割り当て単位プロパティーの `<rasd:AllocationUnits>` では、コアの数ではなく仮想 CPU の数を常に指定します。

`cpu` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。

例 18-7 `cpu` の XML の例

次の例は、`ldm add-vcpu -c 1 ldg1` コマンドと同等の XML 要求を示しています。

    <?xml version="1.0"?>
    <LDM_interface version="1.3"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="./schemas/combined-v3.xsd"
    xmlns:ovf="./schemas/envelope"
    xmlns:rasd="./schemas/CIM_ResourceAllocationSettingData"
    xmlns:vssd="./schemas/CIM_VirtualSystemSettingData"
    xmlns:gprop="./schemas/GenericProperty"
    xmlns:bind="./schemas/Binding">
      <cmd>
        <action>add-vcpu</action>
        <data version="3.0">
          <Envelope>
            <References/>
            <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="ldg1">
              <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
                <Item>
                  <rasd:OtherResourceType>cpu</rasd:OtherResourceType>
                  <rasd:AllocationUnits>8</rasd:AllocationUnits>
                  <gprop:GenericProperty key="wcore">1</gprop:GenericProperty>
                </Item>
              </Section>
            </Content>
          </Envelope>
        </data>
      </cmd>
    </LDM_interface>

例 18-8 `ldm list-bindings` コマンドによる `cpu` XML セクションの出力

次の例では、`list-bindings` サブコマンドの使用による `<cpu>` セクションの XML 出力を示します。

    <?xml version="1.0"?>
    <LDM_interface
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:ovf="./schemas/envelope"
    xmlns:rasd="./schemas/CIM_ResourceAllocationSettingData"
    xmlns:vssd="./schemas/CIM_VirtualSystemSettingData"
    xmlns:gprop="./schemas/GenericProperty"
    xmlns:bind="./schemas/Binding"
    version="1.3"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="./schemas/combined-v3.xsd">
      <cmd>
        <action>list-bindings</action>
        <data version="3.0">
          <Envelope>
            <References/>
            <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="primary">
              <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_Type">
                <Item>
                  <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
                  <uuid>1e04cdbd-472a-e8b9-ba4c-d3eee86e7725</uuid>
                  <rasd:Address>00:21:28:f5:11:6a</rasd:Address>
                  <gprop:GenericProperty key="hostid">0x8486632a</gprop:GenericProperty>
                  <failure-policy>fff</failure-policy>
                  <wcore>0</wcore>
                  <extended-mapin-space>0</extended-mapin-space>
                  <threading>8</threading>
                  <cpu-arch>native</cpu-arch>
                  <rc-add-policy/>
                  <gprop:GenericProperty key="state">active</gprop:GenericProperty>
                </Item>
              </Section>
              <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
                <Item>
                  <rasd:OtherResourceType>cpu</rasd:OtherResourceType>
                  <rasd:AllocationUnits>8</rasd:AllocationUnits>
                  <bind:Binding>
                    <Item>
                      <rasd:OtherResourceType>cpu</rasd:OtherResourceType>
                      <gprop:GenericProperty key="vid">0</gprop:GenericProperty>
                      <gprop:GenericProperty key="pid">0</gprop:GenericProperty>
                      <gprop:GenericProperty key="cid">0</gprop:GenericProperty>
                      <gprop:GenericProperty key="strand_percent">100</gprop:GenericProperty>
                      <gprop:GenericProperty key="util_percent">1.1%</gprop:GenericProperty>
                      <gprop:GenericProperty key="normalized_utilization">0.1%</gprop:GenericProperty>
                    </Item>
              </Section>
            </Content>
          </Envelope>
        </data>
      </cmd>
    </LDM_interface>

例 18-9 `ldm list-domain` コマンドによる `cpu` XML セクションの出力

次の例では、`list-domain` サブコマンドの使用による `<cpu>` セクションの XML 出力を示します。

    <?xml version="1.0"?>
    <LDM_interface
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:ovf="./schemas/envelope"
    xmlns:rasd="./schemas/CIM_ResourceAllocationSettingData"
    xmlns:vssd="./schemas/CIM_VirtualSystemSettingData"
    xmlns:gprop="./schemas/GenericProperty"
    xmlns:bind="./schemas/Binding"
    version="1.3"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="./schemas/combined-v3.xsd">
      <cmd>
        <action>list-domain</action>
        <data version="3.0">
          <Envelope>
            <References/>
            <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="primary">
              <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_Type">
                <Item>
                  <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
                  <gprop:GenericProperty key="state">active</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="flags">-n-cv-</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="utilization">0.7%</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="uptime">3h</gprop:GenericProperty>
                  <gprop:GenericProperty key="normalized_utilization">0.1%</gprop:GenericProperty>
                </Item>
              </Section>
            </Content>
          </Envelope>
        </data>
      </cmd>
    </LDM_interface>

### MAU (`mau`) リソース

注 - `mau` リソースは、サポートされているサーバーでサポートする暗号化装置です。現在、モジュラー演算ユニット (MAU) と Control Word Queue (CWQ) の 2 つの暗号化装置がサポートされています。

例 18-10 `mau` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>mau</rasd:OtherResourceType>
            <rasd:AllocationUnits>1</rasd:AllocationUnits>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`mau` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。プロパティーは `<rasd:AllocationUnits>` タグのみで、MAU またはその他の暗号化装置の数を指定します。

### メモリー (`memory`) リソース

例 18-11 `memory` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>memory</rasd:OtherResourceType>
            <rasd:AllocationUnits>4G</rasd:AllocationUnits>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

メモリーリソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。プロパティーは `<rasd:AllocationUnits>` タグのみで、メモリーの量を指定します。

### 仮想ディスクサーバー (`vds`) リソース

例 18-12 `vds` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>vds</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty
              key="service_name">vdstmp</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

仮想ディスクサーバー (`vds`) リソースは、ドメイン記述の一部として `<Content>` セクションに含まれることも、単独で `<Envelope>` セクションに記述されることもあります。プロパティーは `<gprop:GenericProperty>` タグのみです。このタグには、"`service_name`" というキーがあり、記述される `vds` リソースの名前が含まれています。

### 仮想ディスクサーバーボリューム (`vds_volume`) リソース

例 18-13 `vds_volume` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>vds_volume</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="vol_name">vdsdev0</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="service_name">primary-vds0</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="block_dev">
              opt/SUNWldm/domain_disks/testdisk1</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="vol_opts">ro</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="mpgroup">mpgroup-name</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
    </Envelope>

`vds_volume` リソースは、ドメイン記述の一部として `<Content>` セクションに含まれることも、単独で `<Envelope>` セクションに記述されることもあります。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグが必要です。

- `vol_name` – ボリュームの名前

- `service_name` – このボリュームをバインドする仮想ディスクサーバーの名前

- `block_dev` – このボリュームに関連付けるファイルまたはデバイスの名前

オプションで、`vds_volume` リソースに次のプロパティーも設定できます。

- `vol_opts` – {`ro,slice,excl`} のように、これらの項目の 1 つ以上がコンマで区切られて、1 つの文字列となっているもの

- `mpgroup` – マルチパス (フェイルオーバー) グループの名前

### ディスク (`disk`) リソース

例 18-14 `disk` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>disk</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="vdisk_name">vdisk0</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty
              key="service_name">primary-vds0</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="vol_name">vdsdev0</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="timeout">60</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`disk` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグが必要です。

- `vdisk_name` – 仮想ディスクの名前

- `service_name` – この仮想ディスクをバインドする仮想ディスクサーバーの名前

- `vol_name` – この仮想ディスクを関連付ける仮想ディスクサービスデバイス

オプションで、`disk` リソースに `timeout` プロパティーも含めることができます。このプロパティーは、仮想ディスククライアント (`vdc`) と仮想ディスクサーバー (`vds`) の間に接続を確立するためのタイムアウト値です (秒単位)。複数の仮想ディスク (`vdisk`) パスがある場合、`vdc` は、別の `vds` への接続を試みることができます。また、タイムアウトによって、いずれかの `vds` への接続が指定の時間内に確実に行われます。

### 仮想スイッチ (`vsw`) リソース

例 18-15 `vsw` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg2">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>vsw</rasd:OtherResourceType>
            <rasd:Address>00:14:4f:fb:ec:00</rasd:Address>
            <gprop:GenericProperty key="service_name">test-vsw1</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="inter_vnet_link">on</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="default-vlan-id">1</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="pvid">1</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="mtu">1500</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="dev_path">switch@0</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="id">0</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`vsw` リソースは、ドメイン記述の一部として `<Content>` セクションに含まれることも、単独で `<Envelope>` セクションに記載されることもあります。このリソースに含まれる必要のある `<gprop:GenericProperty>` には、`service_name` キーが付いており、その名前が仮想スイッチに割り当てられます。

オプションで、`vsw` リソースに次のプロパティーも設定できます。

- `<rasd:Address>` – MAC アドレスを仮想スイッチに割り当てます。

- `default–vlan–id` – 仮想ネットワークデバイスまたは仮想スイッチをメンバーにする必要があるデフォルトの仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) を、タグ付きモードで指定します。最初の VLAN ID (vid1) は、この `default-vlan-id` に予約されています。

- `dev_path` – この仮想スイッチに関連付けるネットワークデバイスのパス

- `id=` – 新しい仮想スイッチデバイスの ID を指定します。デフォルトでは ID 値は自動的に生成されるため、OS で既存のデバイス名に一致させる必要がある場合に、このプロパティーを設定します。

- `inter_vnet_link` – inter-vnet 通信用の LDC チャネルを割り当てるかどうかを指定します。デフォルト値は `on` です。

- `linkprop` – 仮想デバイスが物理リンクステータスの更新を取得するかどうかを指定します。値が `phys-state` の場合、仮想デバイスは物理リンクステータスの更新を取得します。値が空白の場合、仮想デバイスは物理リンクステータスの更新を取得しません。デフォルトでは、仮想デバイスは物理リンクステータスの更新を取得しません。

- `mode` – Oracle Solaris Cluster のハートビートサポートの場合は `sc`。

- `pvid` – ポート仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) 識別子 (ID)。仮想ネットワークをメンバーにする必要のある VLAN をタグなしモードで指定します。

- `mtu` – 仮想スイッチと、その仮想スイッチにバインドされている仮想ネットワークデバイス、またはその両方に最大転送単位 (Maximum Transmission Unit、MTU) を指定します。有効な値の範囲は 1500 - 16000 です。無効な値を指定すると、`ldm` コマンドでエラーが発生します。

- `vid` – 仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) 識別子 (ID)。仮想ネットワークおよび仮想スイッチをメンバーにする必要のある VLAN をタグ付きモードで指定します。

### ネットワーク (`network`) リソース

例 18-16 `network` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>network</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="linkprop">phys-state</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="vnet_name">ldg1-vnet0</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty
              key="service_name">primary-vsw0</gprop:GenericProperty>
            <rasd:Address>00:14:4f:fc:00:01</rasd:Address>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`network` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグが必要です。

- `linkprop` – 仮想デバイスが物理リンクステータスの更新を取得するかどうかを指定します。値が `phys-state` の場合、仮想デバイスは物理リンクステータスの更新を取得します。値が空白の場合、仮想デバイスは物理リンクステータスの更新を取得しません。デフォルトでは、仮想デバイスは物理リンクステータスの更新を取得しません。

- `vnet_name` – 仮想ネットワーク (`vnet`) の名前

- `service_name` – この仮想ネットワークをバインドする仮想スイッチ (`vswitch`) の名前

オプションで、`network` リソースに次のプロパティーも設定できます。

- `<rasd:Address>` – MAC アドレスを仮想スイッチに割り当てます。

- `pvid` – ポート仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) 識別子 (ID)。仮想ネットワークをメンバーにする必要のある VLAN をタグなしモードで指定します。

- `vid` – 仮想ローカルエリアネットワーク (VLAN) 識別子 (ID)。仮想ネットワークおよび仮想スイッチをメンバーにする必要のある VLAN をタグ付きモードで指定します。

- `mode` – 仮想ネットワークに対してハイブリッド I/O を有効にする場合は `hybrid`。

  注 - SR-IOV が推奨されるため NIU ハイブリッド I/O 機能は非推奨となっています。

### 仮想コンソール端末集配信装置 (`vcc`) リソース

例 18-17 `vcc` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>vcc</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="service_name">vcc1</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="min_port">6000</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="max_port">6100</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`vcc` リソースは、ドメイン記述の一部として `<Content>` セクションに含まれることも、単独で `<Envelope>` セクションに記述されることもあります。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグを使用できます。

- `service_name` – 仮想コンソール端末集配信装置サービスに割り当てる名前

- `min_port` – この `vcc` に関連付ける最小ポート番号

- `max_port` – この `vcc` に関連付ける最大ポート番号

### 変数 (`var`) リソース

例 18-18 `var` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>var</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="name">test_var</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="value">test1</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`var` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグを使用できます。

- `name` – 変数の名前

- `value` – 変数の値

### 物理 I/O デバイス (`physio_device`) リソース

例 18-19 `physio_device` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>physio_device</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="name">pci@780</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`physio_device` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。プロパティーは、`<gprop:GenericProperty>` タグのみです。このタグには、"`name`" というキープロパティー値があり、記述される I/O デバイスの名前が含まれています。

### SP 構成 (`spconfig`) リソース

例 18-20 `spconfig` の XML の例

    <Envelope>
        <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>spconfig</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty
              key="spconfig_name">primary</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty
              key="spconfig_status">current</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
    </Envelope>

サービスプロセッサ (SP) 構成 (`spconfig`) リソースは、必ず単独で `<Envelope>` セクションに記述されます。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグを使用できます。

- `spconfig_name` – SP に格納されている構成の名前。

- `spconfig_status` – 特定の SP 構成の現在のステータス。このプロパティーは、`ldm list-spconfig` コマンドの出力で使用されます。

### DRM ポリシー構成 (`policy`) リソース

例 18-21 `policy` の XML の例

    <Envelope>
       <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
         <Item>
           <rasd:OtherResourceType>policy</rasd:OtherResourceType>
           <gprop:GenericProperty key="policy_name">test-policy</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_enable">on</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_priority">1</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_vcpu_min">12</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_vcpu_max">13</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_util_lower">8</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_util_upper">9</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_tod_begin">07:08:09</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_tod_end">09:08:07</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_sample_rate">1</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_elastic_margin">8</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_attack">8</gprop:GenericProperty>
           <gprop:GenericProperty key="policy_decay">9</gprop:GenericProperty>
         </Item>
       </Section>
    </Envelope>

DRM ポリシー (`policy`) リソースは、`<Envelope>` セクションに表示され、次のキーが付いた`<gprop:GenericProperty>` タグを持つことができます。

- `policy_name` – DRM ポリシーの名前

- `policy_enable` – DRM ポリシーが有効または無効のどちらであるかを指定します。

- `policy_priority` – DRM ポリシーの優先順位

- `policy_vcpu_min` – 1 つのドメインに対する仮想 CPU リソースの最小数

- `policy_vcpu_max` – 1 つのドメインに対する仮想 CPU リソースの最大数

- `policy_util_lower` – ポリシー分析がトリガーされるタイミングでの使用率の下限レベル

- `policy_util_upper` – ポリシー分析がトリガーされるタイミングでの使用率の上限レベル

- `policy_tod_begin` – DRM ポリシーの実効開始時間

- `policy_tod_end` – DRM ポリシーの実効停止時間

- `policy_sample_rate` – サンプリングレート。秒単位のサイクル時間

- `policy_elastic_margin` – CPU 使用率の上限および下限範囲のバッファ量

- `policy_attack` – いずれか 1 つのリソース制御サイクル中に追加されるリソースの最大量

- `policy_decay` – いずれか 1 つのリソース制御サイクル中に削除されるリソースの最大量

### 仮想データプレーンチャネルサービス (`vdpcs`) リソース

例 18-22 `vdpcs` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>vdpcs</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="service_name">dg1-vdpcs</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

このリソースは、Netra DPS 環境でのみ意味を持ちます。`vdpcs` リソースは、ドメイン記述の一部として `<Content>` セクションに含まれることも、単独で `<Envelope>` セクションに記述されることもあります。プロパティーは、`<gprop:GenericProperty>` タグのみです。このタグには、"`service_name`" というキープロパティー値があり、記述される仮想データプレーンチャネルサービス (`vdpcs`) リソースの名前が含まれています。

### 仮想データプレーンチャネルクライアント (`vdpcc`) リソース

例 18-23 `vdpcc` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>vdpcc</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="vdpcc_name">vdpcc</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty
              key="service_name">ldg1-vdpcs</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

このリソースは、Netra DPS 環境でのみ意味を持ちます。仮想データプレーンチャネルクライアントリソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグを使用できます。

- `vdpcc_name` – 仮想データプレーンチャネルクライアント (`vdpcc`) の名前

- `service_name` – この vdpcc をバインドする仮想データプレーンチャネルサービス (vdpcs) の名前

### コンソール (`console`) リソース

例 18-24 `console` の XML の例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">
        <Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>console</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="port">6000</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="service_name">vcc2</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="group">group-name</gprop:GenericProperty>
          </Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

`console` リソースは、`<Content>` セクション内に必ず含まれます。次のキーを持つ `<gprop:GenericProperty>` タグを使用できます。

- `port` – この仮想コンソール (`console`) の変更先のポート

- `service_name` – この `console` をバインドする仮想コンソール端末集配信装置 (`vcc`) サービス

- `group` – この `console` をバインドするグループの名前

### ドメインの移行

次の例は、`migrate-domain` サブコマンドの `<data>` セクションの内容を示しています。

例 18-25 `migrate-domain` の `<data>` セクションの例

    <Envelope>
      <References/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="ldg1"/>
      <Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" ovf:id="ldg1"/>
        <Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_Type">
          <Item>
            <rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>
            <gprop:GenericProperty key="target">target-host</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="username">user-name</gprop:GenericProperty>
            <gprop:GenericProperty key="password">password</gprop:GenericProperty>
          <Item>
        </Section>
      </Content>
    </Envelope>

ここでは:

- 1 番めの `<Content>` ノード (`<ldom_info>` セクションなし) は、移行元のソースドメインです。

- 2 番めの `<Content>` ノード (`<ldom_info>` セクションあり) は、移行先のターゲットドメインです。ソースドメインとターゲットドメインの名前は同じにすることができます。

- ターゲットドメインの `<ldom_info>` セクションには、移行先のマシンおよびこのマシンへの移行に必要な詳細情報が記述されます。

  - `target-host` は、移行先のターゲットマシンです。

  - `user-name` は、ターゲットマシンのログインユーザー名です。SASL 64 ビットでエンコードする必要があります。

  - `password` は、ターゲットマシンへのログインに使用するパスワードです。SASL 64 ビットでエンコードする必要があります。

注 - Logical Domains Manager では、`sasl_decode64()` を使用してターゲットのユーザー名およびパスワードを復号化し、`sasl_encode64()` を使用してこれらの値をエンコードします。SASL 64 符号化は、`base64` 符号化に相当します。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |