ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## Oracle Solaris 11 のネットワーク固有の機能の相違点

ドメインが Oracle Solaris 10 OS を実行している場合、Oracle VM Server for SPARC の一部のネットワーク機能の動作が Oracle Solaris 11 OS と比べて異なります。次に、ドメインで Oracle Solaris 11 OS が実行されている場合の Oracle VM Server for SPARC 仮想ネットワークデバイスおよび仮想スイッチの機能の違いを説明します。

- `vsw` n デバイスをプライマリネットワークインタフェースとして構成し、サービスドメインがゲストドメインと通信できるようにする

  この構成は、Oracle Solaris 10 OS を実行するドメインにのみ必要です。Oracle Solaris 11 の場合、仮想スイッチは Oracle Solaris 11 ネットワークスタックを使用し、自動的にその仮想ネットワークデバイスが、`net0` などのそのバックエンドデバイスに対応するネットワークインタフェースと通信できるようにします。

- Oracle Solaris 11 `etherstub` デバイスをバックエンドデバイスとして使用して、プライベート仮想スイッチを作成する

  このデバイスを使用すると、ゲストドメインが Oracle Solaris 11 サービスドメインに構成されているゾーンと通信できます。

- 仮想スイッチと仮想ネットワークデバイスに汎用名を使用する

  Oracle Solaris 11 OS は`vsw` n デバイスと `vnet` n デバイスに汎用名を割り当てます。そのため、別の `vsw` デバイスまたは `vnet` デバイスであるバックエンドデバイスによって仮想スイッチを作成しないでください。汎用ネットワークデバイス名に関連付けられている実際の物理デバイスを表示するには、`dladm show-phys` コマンドを使用します。

- 仮想スイッチおよび仮想ネットワークデバイスで VNIC を使用する

  `vsw` n デバイスと `vnet` n デバイスでは、VNIC を使用できません。`vsw` n および `vnet` n に VNIC を作成しようとすると失敗します。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「Oracle Solaris 11: 自動ネットワークインタフェースで構成されたゾーンの起動に失敗することがある」を参照してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |