ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 仮想スイッチでのリンクアグリゲーションの使用

リンクアグリゲーションを使用するように仮想スイッチを構成できます。リンクアグリゲーションは、物理ネットワークに接続するための仮想スイッチのネットワークデバイスとして使用します。この構成を使用すると、仮想スイッチで IEEE 802.3ad Link Aggregation Standard によって提供される機能を利用できます。この機能には、帯域幅の増加、負荷分散、フェイルオーバーなどが含まれます。リンクアグリゲーションを構成する方法の詳細は、『System Administration Guide: IP Services 』を参照してください。

リンクアグリゲーションを作成したら、そのリンクアグリゲーションを仮想スイッチに割り当てることができます。この割り当て方法は、仮想スイッチへの物理ネットワークデバイスの割り当てに似ています。`ldm add-vswitch` または `ldm set-vswitch` コマンドを使用して `net-dev` プロパティーを設定します。

リンクアグリゲーションを仮想スイッチに割り当てると、物理ネットワークに対して送受信されるトラフィックは集積体を通過してます。必要な負荷分散またはフェイルオーバーは、ベースとなる集積体のフレームワークによって透過的に処理されます。リンクアグリゲーションは、ゲストドメイン上の仮想ネットワーク (`vnet`) デバイスに対して、および集積体を使用する仮想スイッチにバインドされた仮想ネットワークデバイスに対して、完全に透過的です。

注 - 仮想ネットワークデバイス (`vnet` および `vsw`) をリンクアグリゲーションにグループ化することはできません。

サービスドメインでリンクアグリゲーションを使うように構成された仮想スイッチを、作成して使用できます。「仮想スイッチをプライマリインタフェースとして構成する方法」を参照してください。

次の図に、物理インタフェース `nxge0` および `nxge1` 上で集積体 `aggr1` を使用するように構成された仮想スイッチを示します。

図 8-12 リンクアグリゲーションを使用する仮想スイッチの構成

注 - 図 8-12に、Oracle Solaris 10 システムでの構成を示します。Oracle Solaris 11 システムの場合、インタフェース名のみが `nxge0` と `nxge1` に対してそれぞれ `net0` と `net1` のように、汎用名を使用するように変更されます。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |