ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 リファレンスマニュアル Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

### ldmd

- Logical Domains Manager デーモン

### 形式

    /opt/SUNWldm/bin/ldmd

## 機能説明

`ldmd` デーモンは Logical Domains Manager と呼ばれます。これは、論理ドメインの作成および管理に使用される、`ldm` コマンド用のデーモンプログラムです。Logical Domains Manager は、サーバーごとに 1 つだけ存在できます。`ldmd` デーモンは、サービスプロセッサ (SP) により作成される初期ドメインである、制御ドメイン上で実行されます。制御ドメインの名前は `primary` です。

論理ドメインとは、独自のオペレーティングシステム、リソース、識別情報を単一システム内に持つ個別の論理グループです。各論理ドメインは、サーバーの電源の再投入を必要とせずに、作成、破棄、再構成、およびリブートを単独で行うことができます。セキュリティー上の理由から、論理ドメインを使用してさまざまなアプリケーションを異なるドメインで動作させて、アプリケーションの独立性を維持することができます。

### SMF プロパティー

`svccfg` コマンドを使用して、次のプロパティーを変更できます。

`ldmd/autorecovery_policy`

  自動回復ポリシーを指定します。このプロパティーには、次の値のいずれかを指定できます。

  - `autorecovery_policy=1` – 自動保存構成が、対応する実行中の構成よりも新しい場合に、警告メッセージをログに記録します。これらのメッセージは、`ldmd` SMF ログファイルに記録されます。ユーザーは、構成の回復を手動で実行する必要があります。これはデフォルトのポリシーです。

  - `autorecovery_policy=2` – 自動保存構成が、対応する実行中の構成よりも新しい場合に、通知メッセージを表示します。この通知メッセージは、毎回の Logical Domains Manager の再起動後に最初に `ldm` コマンドが発行されたときに、いずれかの `ldm` コマンドの出力になります。ユーザーは、構成の回復を手動で実行する必要があります。

  - `autorecovery_policy=3` – 自動保存構成が、対応する実行中の構成よりも新しい場合に、構成を自動的に更新します。この処理により、次の電源再投入時に使用される SP 構成が書き換えられます。この構成は、制御ドメインに保存されている、より新しい構成で更新されます。この処理は、現在実行中の構成には影響を与えません。この処理は、次の電源再投入時に使用される構成にのみ影響します。新しい構成が SP 上で保存され、次回システムで電源再投入を実行したときにブートされるというメッセージも記録されます。これらのメッセージは、`ldmd` SMF ログファイルに記録されます。

`ldmd/autoreplacement_policy_cpu`

  Fujitsu M10 システムの CPU 自動置換ポリシーを指定します。このプロパティーには、次の値のいずれかを指定できます。

  - `autoreplacement_policy_cpu=1` – 障害が発生した CPU リソースの自動的な交換を試みる CPU 自動置換プロセスを有効にします。これはデフォルトのポリシーです。

  - `autoreplacement_policy_cpu=0` – CPU 自動置換プロセスを無効にします。

`ldmd/autoreplacement_retry_counter`

  Fujitsu M10 システム上の CPU 自動置換プロセスの最大試行回数を指定します。値 `0` を指定すると、試行の回数が無制限になります。デフォルト値は `5` 回です。

`ldmd/autoreplacement_retry_interval`

  Fujitsu M10 システム上の CPU 自動置換プロセスの試行間の間隔を秒単位で指定します。最小の間隔は `1` 秒です。デフォルト値は `300` 秒です。

`ldmd/default_quick_stop`

  使用する停止方法を指定します。Logical Domains Manager の起動時に `default_quick_stop` を `true` に設定した場合、コマンド行でオーバーライドされないかぎり、次回の `ldm stop-domain` コマンドで `-q` の方法が使用されます。`default_quick_stop` を `false` に設定した場合、`ldm stop-domain` コマンドでは、指定されたドメインで使用可能な場合は `shutdown` コマンドが使用され、それ以外の場合は `-q` オプションに自動的にフォールバックます。デフォルト値は `false` です。

`ldmd/hops`

  MAC 衝突検出メッセージが破棄される前に、たどることができるメッセージのホップ数 (またはサブネット数) を指定します。有効な値は、`0` (デフォルト値を使用)、`1` (同じサブネット)、`32` (同じサイト)、`64` (同じ領域)、`128` (同じ大陸)、および `255` (無制限) です。デフォルトでは、`hops` は、同じサブネット上のその他のマネージャーにのみマルチキャストメッセージが送信されることを示す `1` に設定されています。`hops` を `0` に設定すると、`ldmd` ではデフォルト値の `1` が使用されます。

`ldmd/incoming_migration_enabled`

  `xmpp_enabled` も `true` に設定されている場合、別のシステムからこのシステムへのゲストドメインの移行を有効にします。デフォルト値は `true` です。

`ldmd/migration_authn_required`

  システムへのドメイン移行の認証を強制的に行います。デフォルトの動作では、ユーザーを認証する必要があります。このプロパティーによって、システムからの移行は影響を受けません。パスワードを指定しない移行を許可するには、ターゲットマシン上で `migration_authn_required` を `false` に設定します。

  このプロパティーは XML/XMPP インタフェースでのみ使用され、移行の際に常にパスワードを入力する必要がある `ldm migrate` コマンドでは使用されません。

`ldmd/pm_observability_enabled`

  `ldmd` の起動時に電源管理 (PM) 可観測性モジュールを有効または無効にします。このモジュールを有効にすると、`ldmpower` コマンドを実行して消費電力データを表示できます。`ldmpower`(1M) のマニュアルページを参照してください。デフォルト値は `true` です。

`ldmd/outgoing_migration_enabled`

  `xmpp_enabled` も `true` に設定されている場合、このシステムから別のシステムへのゲストドメインの移行を有効にします。デフォルト値は `true` です。

`ldmd/recovery_mode`

  SP で復旧モードがリクエストされたときに行われるアクションを決定します。有効な値は次のとおりです。

  - `auto` は、管理者による介入なしで自動的に復旧を実行します。これはデフォルトの動作です。

  - `manual` は、管理者が `ldm start-recovery` コマンドを発行したときに復旧を実行します。

  - `never` を指定すると、復旧は実行されなくなります。復旧モードは取り消され、システムは工場出荷時のデフォルト構成のままです。

`ldmd/xmpp_enabled`

  `ldmd` XMPP サーバーが他社製の管理アプリケーションからの構成要求を待機できるようにします。また、2 つのシステム間の移行を調整するために、`ldmd` デーモンが別のシステム上の `ldmd` デーモンと通信できるようにします。デフォルト値は `true` です。

## 属性

次の属性の説明については、`attributes`(5) マニュアルページを参照してください。

属性型 | 属性値
--- | ---
使用条件 | `SUNWldm`
インタフェースの安定性 | 未確定

## 関連項目

`svcs`(1), `drd`(1M), `ldm`(1M), `ldmad`(1M), `ldmpower`(1M), `svcadm`(1M), `vntsd`(1M), `attributes`(5), `smf`(5)

## 注意事項

`ldmd` サービスは、サービス管理機能 (Service Management Facility、SMF) により管理され、`svc:/ldoms/ldmd:default` サービス識別子を使用します。`smf`(5) マニュアルページを参照してください。

これらの SMF プロパティーの変更を有効にするには、サービスをリフレッシュして再起動する必要があります。

`svcadm` コマンドを使用して、再起動の有効化、無効化、リフレッシュ、またはリクエストなどの管理操作をこのサービスで実行します。`svcs` コマンドを使用してサービスのステータスをクエリーします。

`ldmd` SMF プロパティーについては、『Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド』を参照してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |