ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## CPU およびメモリーアドレスのマッピングによるエラー発生箇所の確認

このセクションでは、Oracle Solaris 障害管理アーキテクチャー (FMA) によって報告された情報と、障害としてマークされている論理ドメインリソースを相互に関連付ける方法について説明します。

FMA では、物理 CPU 番号に関する CPU エラーと、物理メモリーアドレスに関するメモリーエラーを報告します。

エラーが発生した論理ドメインと、そのドメイン内の対応する仮想 CPU 番号または実メモリーアドレスを確認する場合は、マッピングを実行する必要があります。

### CPU マッピング

ドメインとそのドメイン内の仮想 CPU 番号は、特定の物理 CPU 番号に対応しており、次の手順を使用して確認できます。

### CPU 番号を確認する方法

1. すべてのドメインの解析可能な長形式のリストを生成します。

       primary# ldm list -l -p

2. リストの `VCPU` セクションで、物理 CPU 番号に等しい `pid` フィールドを持つエントリを探します。
   - このようなエントリが見つかった場合、CPU はそのエントリが表示されたドメインに存在し、そのドメイン内の仮想 CPU 番号がエントリの `vid` フィールドに指定されています。
   - このようなエントリが見つからない場合、CPU はどのドメインにも存在しません。

### メモリーのマッピング

ドメインとそのドメイン内の実メモリーアドレスは、特定の物理メモリーアドレス (PA) に対応しており、次のように確認できます。

### 実メモリーアドレスを確認する方法

1. すべてのドメインの解析可能な長形式のリストを生成します。

       primary# ldm list -l -p

2. リストの `MEMORY` セクションの行を検索します。この場合、PA は pa から (pa + size - 1) の包括範囲内にあります。つまり、pa <= PA <= (pa + size - 1) です。

   ここでの pa と size は、その行の対応するフィールドの値を指します。

   - このようなエントリが見つかった場合、PA はそのエントリが表示されたドメインに存在し、そのドメイン内の対応する実アドレスが ra + (PA - pa) によって求められます。
   - このようなエントリが見つからない場合、PA はどのドメインにも存在しません。

### CPU およびメモリーのマッピングの例

例 12-1に示すような論理ドメインの構成があり、物理 CPU 番号 `5` に対応するドメインと仮想 CPU、および物理アドレス `0x7e816000` に対応するドメインと実アドレスを確認すると仮定します。

リストで `pid` フィールドが `5` である `VCPU` エントリを探すと、論理ドメイン `ldg1` の下に次のエントリが見つかります。

    |vid=1|pid=5|util=29|strand=100

したがって、物理 CPU 番号 `5` はドメイン `ldg1` に存在し、そのドメイン内には仮想 CPU 番号 `1` があります。

リストの `MEMORY` エントリを探すと、ドメイン `ldg2` の下に次のエントリが見つかります。

    ra=0x8000000|pa=0x78000000|size=1073741824

この場合、0x78000000 <= 0x7e816000 <= (0x78000000 + 1073741824 - 1)、つまり、pa <= PA <= (pa + size - 1) となります。したがって、PA はドメイン `ldg2` にあり、対応する実アドレスは 0x8000000 + (0x7e816000 - 0x78000000) = 0xe816000 です。

例 12-1 Logical Domains 構成の解析可能な長形式のリストの例

    primary# ldm list -l -p
    VERSION 1.6
    DOMAIN|name=primary|state=active|flags=normal,control,vio-service|cons=SP|ncpu=4|mem=1073741824|util=0.6|
    uptime=64801|softstate=Solaris running
    VCPU
    |vid=0|pid=0|util=0.9|strand=100
    |vid=1|pid=1|util=0.5|strand=100
    |vid=2|pid=2|util=0.6|strand=100
    |vid=3|pid=3|util=0.6|strand=100
    MEMORY
    |ra=0x8000000|pa=0x8000000|size=1073741824
    IO
    |dev=pci@780|alias=bus_a
    |dev=pci@7c0|alias=bus_b
    ...
    DOMAIN|name=ldg1|state=active|flags=normal|cons=5000|ncpu=2|mem=805306368|util=29|uptime=903|
    softstate=Solaris running
    VCPU
    |vid=0|pid=4|util=29|strand=100
    |vid=1|pid=5|util=29|strand=100
    MEMORY
    |ra=0x8000000|pa=0x48000000|size=805306368
    ...
    DOMAIN|name=ldg2|state=active|flags=normal|cons=5001|ncpu=3|mem=1073741824|util=35|uptime=775|
    softstate=Solaris running
    VCPU
    |vid=0|pid=6|util=35|strand=100
    |vid=1|pid=7|util=34|strand=100
    |vid=2|pid=8|util=35|strand=100
    MEMORY
    |ra=0x8000000|pa=0x78000000|size=1073741824
    ...

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |