ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## このリリースの最新情報

今回のリリースの Oracle VM Server for SPARC 3.0 ソフトウェアの主な変更点は、次のとおりです。特に明記されていないかぎり、各機能はサポートされているすべてのプラットフォームで使用可能です。

- Oracle の SPARC M5-32 プラットフォームのサポートを追加します。「サポートされるプラットフォーム」を参照してください。

- Oracle の SPARC T5 プラットフォームのサポートを追加します。「サポートされるプラットフォーム」を参照してください。

- Fujitsu M10 システム のサポートを追加します。「サポートされるプラットフォーム」を参照してください。

- メモリーアフィニティーを処理できるようにリソースアフィニティー機能を拡張します。

  この機能は、Oracle の SPARC T3、SPARC T4、SPARC T5、および SPARC M5 プラットフォーム、および Fujitsu M10 システム でのみサポートされています。

- サービスプロセッサ (SP) の構成を SP から抽出し、制御ドメイン上にあるブートセットに格納します。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド』の第 11 章「ドメイン構成の管理」を参照してください。

  この機能は、SPARC T3、SPARC T4、SPARC T5、および SPARC M5 プラットフォームでサポートされています。Oracle の UltraSPARC T2 および UltraSPARC T2 Plus プラットフォーム、および Fujitsu M10 システム では、一部の制限付きでサポートされます。

- Oracle Solaris 10 の CPU 間移行のサポートを追加します。この機能により、ソースシステムとターゲットシステムの CPU タイプが同一でない場合でも、移行を実行できます。`ldm set-domain` コマンドを使用して、`CPU-arch` プロパティーを設定します。

  この機能は、SPARC T3、T4 プラットフォーム、および Fujitsu M10 システム でサポートされています。

- ドメインのシャットダウンプロセスを拡張します。この機能を使用すると、完全なシャットダウン (デフォルト)、カーネルのクイック停止、または強制シャットダウンのいずれを実行するのかを指定できます。`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

- ドメインの優先順位に基づいてドメインの 順序付きシャットダウン を実行するように、ドメインシャットダウンプロセスを拡張します。Fujitsu M10 付録および`ldm`(1M) のマニュアルページを参照してください。

  この機能は Fujitsu M10 システム でのみサポートされています。

- キャパシティーオンデマンドのサポートを追加します。Fujitsu M10 システム ドメイン構築ガイドを参照してください。

  この機能は Fujitsu M10 システム でのみサポートされています。

- 障害のあるメモリーと CPU リソースを自動的に検出して、縮退させるサポートを追加します。Fujitsu M10 付録の障害のあるリソースの表示と障害のある CPU の 自動置換 に関するセクションおよび`ldm`(1M) のマニュアルページを参照してください。

  この機能は Fujitsu M10 システム でのみサポートされています。

- Fujitsu M10 システム のハイパーバイザダンプデータを収集するサポートを追加します。Fujitsu M10 付録の「ハイパーバイザダンプの収集」および`ldm`(1M) のマニュアルページを参照してください。

- ドメインコンソールのロギングのサポートを追加します。Fujitsu M10 付録の「ドメインコンソールのロギング」を参照してください。

  この機能はサポートされるすべてのプラットフォームで使用できます。

- Oracle VM Server for SPARC 管理情報ベース (Management Information Base、MIB) に Oracle Solaris 11 のサポートを追加します。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド』の第 16 章「Oracle VM Server for SPARC 管理情報ベース (MIB) ソフトウェアの使用」を参照してください。

- ターゲットシステムでパスワードを指定せずに移行プロセスを開始できるようにします。`ldm`(1M) マニュアルページを参照してください。

- ソースマシンまたはターゲットマシン (あるいはその両方) で電源管理 (PM) のエラスティックポリシーが有効になっている場合に、ライブ移行機能を有効にします。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド』の第 9 章「ドメインの移行」を参照してください。

- ホストマシンで PM のエラスティックポリシーが有効になっている場合に、動的リソース管理 (DRM) 機能を有効にします。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド』の「動的なリソース管理の使用」を参照してください。

  この機能は、SPARC T3、SPARC T4、SPARC T5、および SPARC M5 プラットフォーム、および Fujitsu M10 システム でのみサポートされています。

- バグの修正。

Oracle VM Server for SPARC (Logical Domains) ソフトウェアのすべてのバージョンで導入された機能については、What's New in Oracle VM Server for SPARC Softwareを参照してください。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |