ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 制御ドメインの初期構成

最初に、すべてのシステムリソースが制御ドメインに割り当てられます。その他の論理ドメインを作成できるように、一部のリソースを解放する必要があります。

制御ドメインの初期構成を行うために、メモリーの動的再構成 (DR) を使用しないでください。リブートせずにメモリー DR を使用してこの構成を実行することは、可能ですが推奨されません。メモリー DR 手法は非常に長い時間を必要とし (リブートより時間がかかる)、失敗する可能性があります。代わりに、メモリー構成を変更する前に `ldm start-reconf` コマンドを使用して、遅延構成モードで制御ドメインを配置します。そのあと、すべての構成手順の実行後に制御ドメインをリブートできます。

## 制御ドメインを設定する方法

注 - この手順には、制御ドメイン用に設定するリソースの例も含まれています。ここで示す数値は単なる例であり、使用される値が制御ドメインに適していない場合があります。

1. 制御ドメインに暗号化デバイスが割り当てられているかどうかを判断します。

   暗号化デバイス (MAU) があるのは、UltraSPARC T2、UltraSPARC T2 Plus、および SPARC T3 プラットフォームのみです。SPARC T4 システムや Fujitsu M10 システム などの新しいプラットフォームには個別の暗号化装置が備わっていないため、これらのプラットフォームでは暗号化アクセラレータを割り当てる必要がありません。

       primary# ldm list -o crypto primary

2. 該当する場合は、暗号化リソースを制御ドメインに割り当てます。

   次の例では、1 つの暗号化リソースが制御ドメイン `primary` に割り当てられます。これによって、残りの暗号化リソースをゲストドメインで使用できるようになります。

       primary# ldm set-mau 1 primary

3. 仮想 CPU を制御ドメインに割り当てます。

   たとえば、次のコマンドでは、8 つの仮想 CPU が制御ドメイン `primary` に割り当てられます。これにより、残りの仮想 CPU をゲストドメインで使用できるようになります。

       primary# ldm set-vcpu 8 primary

4. 制御ドメインの遅延再構成を開始します。

       primary# ldm start-reconf primary

5. メモリーを制御ドメインに割り当てます。

   たとえば、次のコマンドでは、4G バイトのメモリーが制御ドメイン `primary` に割り当てられます。これにより、残りのメモリーをゲストドメインで使用できるようになります。

       primary# ldm set-memory 4G primary

6. 論理ドメインのマシン構成をサービスプロセッサ (SP) に追加します。

   たとえば、次のコマンドを使用して `initial` という名前の構成を追加します。

       primary# ldm add-config initial

7. 次回のリブート時に構成が使用できる状態であることを確認します。

       primary# ldm list-config
       factory-default
       initial [current]

   この `ldm list-config` コマンドは、電源再投入の実行後に `initial` 構成セットが使用されることを示します。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |