ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## Oracle Solaris 11 ネットワークの概要

Oracle Solaris 11 OS では、多くの新しいネットワーク機能が導入されました。これらについては、Oracle Solaris 11.1 Documentation の Oracle Solaris 11 ネットワークドキュメントで説明しています。

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用する場合、次の Oracle Solaris 11 ネットワーク機能を理解することが重要です。

- すべてのネットワーク構成は、`ipadm` コマンドと `dladm` コマンドで実行します。

- 「デフォルトのバニティー名」機能は、すべての物理ネットワークアダプタに対して、`net0` などの汎用リンク名を生成します。この機能は、仮想スイッチ (`vsw` n) および仮想ネットワークデバイス (`vnet` n) の汎用名も生成し、これらは、OS から物理ネットワークアダプタのように見えます。物理ネットワークデバイスに関連付けられている汎用リンク名を特定するには、`dladm show-phys` コマンドを使用します。

  デフォルトで Oracle Solaris 11, 物理ネットワークデバイス名には汎用の「バニティー」名が使用されます。Oracle Solaris 10. で使用されていた `nxge0` などのデバイスドライバ名の代わりに、`net0` などの汎用名が使用されます。

  仮想スイッチのバックエンドデバイスとして使用するネットワークデバイスを判断するには、`dladm show-phys` の出力で `vsw` を検索します。

  次のコマンドは、`nxge0` などのドライバ名の代わりに、汎用名 `net0` を指定して、`primary` ドメインの仮想スイッチを作成します。

      primary# ldm add-vsw net-dev=net0 primary-vsw0 primary

- Oracle Solaris 11 OS は仮想ネットワークインタフェースカード (VNIC) を使用して、内部仮想ネットワークを作成します。

  VNIC は物理ネットワークデバイスから作成し、ゾーンに割り当てることができる物理ネットワークデバイスの仮想インスタンスです。

  注 - 仮想スイッチ (`vsw` n) または仮想ネットワークデバイス (`vnet` n) での VNIC の作成はサポートされていません。『Oracle VM Server for SPARC 3.0 リリースノート』の「Oracle Solaris 11: 自動ネットワークインタフェースで構成されたゾーンの起動に失敗することがある」を参照してください。

- Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアの構成時に、Oracle Solaris 11 `DefaultFixed` ネットワーク構成プロファイル (NCP) を使用します。

  注 - 今回のリリースでは、`DefaultFixed` NCP を使用して、Oracle Solaris 11 システム上にデータリンクおよびネットワークインタフェースを構成することをお勧めします。

  Oracle Solaris 11 OSには、次の NCP が含まれています。

  - `DefaultFixed`。`dladm` または `ipadm` コマンドを使用して、ネットワークを管理できます。

  - 「`自動`」。`netcfg` または `netadm` コマンドを使用して、ネットワークを管理できます。

  `netadm list` コマンドを使用して、`DefaultFixed` NCP が有効になっていることを確認します。『Oracle Solaris Administration: Network Interfaces and Network Virtualization』の第 7 章「Using Datalink and Interface Configuration Commands on Profiles」を参照してください。

  Oracle Solaris 11 ドメインの場合、`DefaultFixed` NCP を使用します。このプロファイルは、インストール中またはインストール後に有効にできます。Oracle Solaris 11 のインストール時に、手動ネットワーク構成を選択します。

- プライマリネットワークインタフェースを仮想スイッチ (`vsw`) インタフェースで置換しないでください。制御ドメインは既存のプライマリネットワークインタフェースを使用して、仮想ネットワークデバイスが同じ仮想スイッチに接続されているゲストドメインと通信します。

- 仮想スイッチに物理ネットワークアダプタの MAC アドレスを使用すると、プライマリネットワークインタフェースと競合するため、仮想スイッチに物理ネットワークアダプタの MAC アドレスを使用しないでください。

次の図は、Oracle Solaris 10 OS を実行するゲストドメインが Oracle Solaris 11 サービスドメインと完全な互換性があることを示しています。唯一の違いは、Oracle Solaris 11 OS で追加または拡張された機能です。

図 8-2 Oracle Solaris 11 OS の Oracle VM Server for SPARC ネットワークの概要

以下は、前の図について説明しており、`nxge0` や `vnet0` などのネットワークデバイス名を、Oracle Solaris 11 ドメインで `net` n などの汎用リンク名で表現できることを示しています。

- サービスドメイン内の仮想スイッチは、ゲストドメインに接続されます。これにより、ゲストドメイン間で相互に通信することができます。

- 仮想スイッチは物理ネットワークデバイス `nxge0` にも接続されています。これにより、ゲストドメインは物理ネットワークと通信できます。

  仮想スイッチにより、ゲストドメインはサービスドメインネットワークインタフェース `net0` に加え、`nxge0` と同じ物理ネットワークデバイス上の VNIC とも通信できます。そのため、Oracle Solaris 11 MAC レイヤーのネットワークの機能拡張により、Oracle Solaris 11 サービスドメインで、`vsw` をネットワークインタフェースとして構成する必要はありません。

- Oracle Solaris 10 ゲストドメイン内の仮想ネットワークデバイス `vnet0` は、`ifconfig` コマンドを使用してネットワークインタフェースとして構成できます。

- Oracle Solaris 11 ゲストドメイン内の仮想ネットワークデバイス `vnet0` は、`net0` などの汎用リンク名で表示されることがあります。`ipadm` コマンドを使ってネットワークインタフェースとして構成できます。

仮想スイッチは、通常の物理ネットワークスイッチと同様に動作し、それが接続されているさまざまなシステム間で、ネットワークパケットをスイッチングします。システムは、ゲストドメイン、サービスドメイン、物理ネットワークなどです。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |