ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 仮想ディスクの概要

仮想ディスクには、2 つのコンポーネントがあります。ゲストドメインに表示される仮想ディスク自体と、データの格納先であり仮想 I/O の終端である仮想ディスクバックエンドです。仮想ディスクバックエンドは、仮想ディスクサーバー (`vds`) ドライバによって、サービスドメインからエクスポートされます。`vds` ドライバは、論理ドメインチャネル (LDC) を使用して、ハイパーバイザを介してゲストドメインの仮想ディスククライアント (`vdc`) ドライバと通信します。最終的には、仮想ディスクはゲストドメイン内の `/dev/[r]dsk/cXdYsZ` デバイスとして表示されます。

仮想ディスクバックエンドは、物理的でも論理的でもかまいません。物理デバイスには、次のものを含めることができます。

- 物理ディスクまたはディスク論理ユニット番号 (LUN)

- 物理ディスクスライス

論理デバイスは、次のいずれかにすることができます。

- ZFS、UFS などのファイルシステムのファイル

- ZFS、VxVM、Solaris Volume Manager などのボリュームマネージャーからの論理ボリューム

- サービスドメインからアクセス可能な任意のディスク擬似デバイス

図 7-1 Logical Domains による仮想ディスク

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |