ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## 用語集

この一覧では、Oracle VM Server for SPARC のドキュメントで使用されている用語、略語、および頭字語を定義します。

## A

API

  Application Programming Interface (アプリケーションプログラミングインタフェース)

ASN

  Abstract Syntax Notation (抽象構文記法)

`auditreduce`

  監査証跡ファイルの監査レコードのマージと選択 (`auditreduce`(1M) のマニュアルページを参照)。

Auditing (監査)

  Oracle Solaris OS 監査を使用してセキュリティーの変更元を識別すること

Authorization (承認)

  Oracle Solaris OS RBAC を使用して承認を設定すること

## B

`bge`

  Broadcom BCM57xx デバイスの Broadcom ギガビット Ethernet ドライバ

BSM

  Basic Security Module (基本セキュリティーモジュール)

`bsmconv`

  BSM の有効化 (`bsmconv`(1M) のマニュアルページを参照)。

`bsmunconv`

  BSM の無効化 (`bsmunconv`(1M) のマニュアルページを参照)。

## C

CD

  Compact Disc (コンパクトディスク)

CLI

  コマンド行インタフェース

CMT

  Chip MultiThreading (チップマルチスレッディング)

Compliance (適合性)

  システムの構成が事前に定義されたセキュリティープロファイルに適合しているかどうかを確認すること

Configuration (構成)

  サービスプロセッサ上に保存されている論理ドメイン構成の名前

Constraints (制約)

  Logical Domains Manager にとって制約とは、特定ドメインへの割り当てが要求されたリソースを指します。使用可能なリソースに応じて、ドメインに追加するように要求したすべてのリソースを受け取るか、まったく受け取らないかのいずれかです。

Control Domain (制御ドメイン)

  Logical Domains Manager を使用してほかの論理ドメインとサービスを作成および管理する特権ドメイン

CPU

  Central Processing Unit (中央演算処理装置)

CWQ

  Control Word Queue (暗号化装置)

## D

DHCP

  動的ホスト構成プロトコル

DIO

  Direct I/O

DMA

  Direct Memory Access (ダイレクトメモリーアクセス)。CPU を使用せずにメモリーとデバイス (ネットワークカードなど) との間でデータを直接転送する機能です。

DMP

  Dynamic MultiPathing (Veritas)

domain

  Logical Domain (論理ドメイン)を参照してください。

Logical Domains Manager

  論理ドメインを作成および管理したり、リソースをドメインに割り当てたりするための CLI

DPS

  Data Plane Software

DR

  Dynamic Reconfiguration (動的再構成)

`drd`

  Logical Domains Manager の Oracle Solaris 10 OS 動的再構成デーモン (`drd`(1M) のマニュアルページを参照)。

DRM

  動的なリソース管理

DS

  Domain Service module (ドメインサービスモジュール)(Oracle Solaris 10 OS)

DVD

  Digital Versatile Disc (デジタル多用途ディスク)

## E

EFI

  Extensible Firmware Interface (拡張ファームウェアインタフェース)

ETM

  Encoding Table Management (エンコーディングテーブル管理) モジュール (Oracle Solaris 10 OS)

## F

FC_AL

  Fiber Channel Arbitrated Loop (ファイバチャネル調停ループ)

FMA

  Fault Management Architecture (障害管理アーキテクチャー)

`fmd`

  Oracle Solaris 10 OS 障害管理デーモン (`fmd`(1M) のマニュアルページを参照)。

`format`

  ディスクのパーティション分割および保守ユーティリティー (`format`(1M) のマニュアルページを参照)。

`fmthard`

  ハードディスクのラベルの生成 (`fmthard`(1M) のマニュアルページを参照)。

FTP

  File Transfer Protocol (ファイル転送プロトコル)

## G

Gb

  Gigabit (ギガビット)

Guest Domain (ゲストドメイン)

  I/O ドメインおよびサービスドメインのサービスを使用し、制御ドメインによって管理されます。

GLDv3

  Generic LAN Driver version 3 (汎用 LAN ドライバ version 3)

## H

Hardening (強化)

  セキュリティーを強化するために Oracle Solaris OS の構成を変更すること

HDD

  Hard Disk Drive (ハードディスクドライブ)

Hypervisor (ハイパーバイザ)

  オペレーティングシステムとハードウェア層の間に配置されるファームウェア層

## I

I/O Domain (I/O ドメイン)

  物理 I/O デバイスに対する直接の所有権と直接のアクセス権を持ち、仮想デバイスの形式でほかの論理ドメインとこれらのデバイスを共有するドメイン

IB

  InfiniBand

IDE

  Integrated Drive Electronics

IDR

  Interim Diagnostics Release

ILOM

  Integrated Lights Out Manager

I/O

  内部ディスクおよび PCIe コントローラとそれに付属するアダプタやデバイスなどの入出力装置

`ioctl`

  input/output control call (I/O 制御コール)

IP

  Internet Protocol (インターネットプロトコル)

IPMP

  Internet Protocol Network Multipathing (インターネットプロトコルネットワークマルチパス)

ISO

  International Organization for Standardization (国際標準化機構)

## K

`kaio`

  Kernel Asynchronous Input/Output (カーネル非同期 I/O)

KB

  KiloByte (K バイト)

KU

  Kernel Update (カーネル更新)

## L

LAN

  Local-Area Network (ローカルエリアネットワーク)

LDAP

  Lightweight Directory Access Protocol

LDC

  Logical Domain Channel (論理ドメインチャネル)

`ldm`

  Logical Domains Manager ユーティリティー (`ldm`(1M) マニュアルページを参照)。

`ldmd`

  Logical Domains Manager デーモン

`lofi`

  ループバックファイル

Logical Domain (論理ドメイン)

  リソースの個別の論理的なグループで構成される仮想マシンであり、単一のコンピュータシステム内に独自のオペレーティングシステムと識別情報を保有します。ドメインとも呼ばれます。

LUN

  Logical Unit Number (論理ユニット番号)

## M

MAC

  Media Access Control address (メディアアクセス制御アドレス) の略で、Logical Domains によって自動的に割り当てることも、手動で割り当てることも可能

MAU

  Modular Arithmetic Unit (モジュラー演算ユニット) の略

MB

  MegaByte (M バイト)

MD

  サーバーデータベース内のマシン記述

`mem`、`memory`

  メモリー単位 – バイト単位でのデフォルトのサイズ。G バイト (`G`)、K バイト (`K`)、または M バイト (`M`) を指定することもできます。ゲストドメインに割り当てることができる、サーバーの仮想化されたメモリーです。

`metadb`

  Solaris Volume Manager メタデバイス状態データベースの複製の作成と削除 (see the `metadb`(1M) のマニュアルページを参照)。

`metaset`

  ディスクセットの構成 (`metaset`(1M) のマニュアルページを参照)。

`mhd`

  多重ホストディスク制御操作 (`mhd`(7i) のマニュアルページを参照)。

MIB

  管理情報ベース

Minimizing (最小化)

  最低限必要な数のコア Oracle Solaris OS パッケージをインストールすること

MMF

  MultiMode Fiber (マルチモードファイバ)

MMU

  Memory Management Unit (メモリー管理ユニット)

`mpgroup`

  仮想ディスクフェイルオーバーのマルチパスグループ名

`mtu`

  Maximum Transmission Unit (最大転送単位)

## N

NAT

  Network Address Translation (ネットワークアドレス変換)

`ndpsldcc`

  Netra DPS Logical Domain Channel Client。「`vdpcc`」も参照してください。

`ndpsldcs`

  Netra DPS Logical Domain Channel Service。「`vdpcs`」も参照してください。

NFS

  Network File System (ネットワークファイルシステム)

NIS

  Network Information Service (ネットワーク情報サービス)

NIU

  Network Interface Unit (ネットワークインタフェースユニット)(オラクルの Sun SPARC Enterprise T5120 および T5220 サーバー)

NTS

  Network Terminal Server (ネットワーク端末サーバー)

NVRAM

  Non-Volatile Random-Access Memory (非揮発性ランダムアクセスメモリー)

`nxge`

  NIU 10Gb Ethernet アダプタのドライバ

## O

OID

  オブジェクトの識別子であり、MIB の各オブジェクトを一意に特定するシーケンス番号

OS

  オペレーティングシステム

OVF

  Open Virtualization Format

## P

P2V

  Logical Domains 物理から仮想への変換ツール

PA

  Physical Address (物理アドレス)

PCI

  Peripheral Component Interconnect バス

PCIe

  PCI Express バス

PCI-X

  PCI 拡張バス

`pcpu`

  物理 CPU

物理機能

  SR-IOV 仕様に定義されたとおりに SR-IOV 機能をサポートする PCI 機能。物理機能は SR-IOV 機能構造を含み、SR-IOV 機能を管理するために使用されます。物理機能は他の PCIe デバイスと同じように検出、管理、および操作が可能な多機能の PCIe 機能です。物理機能は、すべての構成リソースを含み、PCIe デバイスを構成または制御するために使用できます。

`physio`

  物理入出力

PICL

  Platform Information and Control Library (プラットフォーム情報とコントロールライブラリ)

`picld`

  PICL デーモン (`picld`(1M) のマニュアルページを参照)。

PM

  仮想 CPU およびメモリーの電源管理

`praudit`

  監査証跡ファイルの内容の出力 (`praudit`(1M) のマニュアルページを参照)。

PRI

  Priority (優先度)

PROM

  Programmable Read-Only Memory (プログラム可能な読み取り専用メモリー)

## R

RA

  Real Address (実アドレス)

RAID

  Redundant Array of Inexpensive Disks

RBAC

  Role-Based Access Control (役割に基づくアクセス制御)

RPC

  Remote Procedure Call (リモート手続き呼び出し)

## S

SASL

  Simple Authentication and Security Layer

SAX

  Simple API for XML パーサー。XML ドキュメントをトラバースします。SAX パーサーはイベントベースで、主にストリーミングデータに使用されます。

System Controller (SC、システムコントローラ)

  「サービスプロセッサ」も参照してください。

SCSI

  Small Computer System Interface

Service Domain (サービスドメイン)

  仮想スイッチ、仮想コンソールコネクタ、仮想ディスクサーバーなどのデバイスをほかの論理ドメインに提供する論理ドメイン

SMA

  システム管理エージェント

SMF

  Service Management Facility (サービス管理機能)

SMI

  Structure of Management Information (管理情報構造)

SNMP

  SNMP

Service Processor (SP、サービスプロセッサ)

  システムコントローラ (SC) とも呼ばれる SP は、物理マシンをモニターし実行します。

SR-IOV

  単一ルート I/O 仮想化

SSH

  Secure Shell

`ssh`

  Secure Shell コマンド (`ssh`(1) のマニュアルページを参照)。

`sshd`

  Secure Shell デーモン (`sshd`(1M) のマニュアルページを参照)。

SunVTS

  Sun Validation Test Suite

`svcadm`

  サービスインスタンスの操作 (`svcadm`(1M) のマニュアルページを参照)。

## T

TCP

  Transmission Control Protocol (伝送制御プロトコル)

TLS

  Transport Layer Security

## U

UDP

  User Diagram Protocol (ユーザーダイアグラムプロトコル)

UFS

  UNIX File System (UNIX ファイルシステム)

Unicast (ユニキャスト)

  1 つの送信者と 1 つの受信者の間でネットワークを介して行われる通信

USB

  Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス)

`uscsi`

  ユーザー SCSI コマンドインタフェース (`uscsi`(7I) のマニュアルページを参照)。

UTP

  Unshielded Twisted Pair (シールドなし・より対線)

## V

`var`

  変数

VBSC

  Virtual Blade System Controller (仮想ブレードシステムコントローラ)

`vcc`、`vconscon`

  ゲストドメインに割り当てる特定のポート範囲の仮想コンソール端末集配信装置サービス

`vcons`、`vconsole`

  システムレベルのメッセージにアクセスするための仮想コンソール。接続は、特定のポートで制御ドメイン上の `vconscon` サービスに接続することによって実現します。

`vcpu`

  Virtual Central Processing Unit (仮想中央演算処理装置)。サーバーの各コアは、仮想 CPU として表現されます。

`vdc`

  Virtual Disk Client (仮想ディスククライアント)

`vdisk`

  仮想ディスクは、さまざまな種類の物理デバイス、ボリューム、またはファイルに関連付けられた総称的なブロック型デバイスです。

`vdpcc`

  Netra DPS 環境における仮想データプレーンチャネルクライアント

`vdpcs`

  Netra DPS 環境における仮想データプレーンチャネルサービス

`vds`、`vdiskserver`

  仮想ディスクサーバー。これを使用すると、論理ドメインに仮想ディスクをインポートできます。

`vdsdev`、 `vdiskserverdevice`

  仮想ディスクサーバーデバイス。仮想ディスクサーバーによってエクスポートされます。このデバイスには、ディスク全体、ディスクのスライス、ファイル、またはディスクボリュームを指定できます。

仮想機能

  物理機能に関連付けられている PCI 機能。仮想機能は、物理機能や同じ物理機能に関連付けられているほかの仮想機能と 1 つまたは複数の物理リソースを共有する軽量の PCIe 機能です。仮想機能は、その独自の動作に対してのみ構成リソースの使用が許可されます。

VNIC

  仮想ネットワークインタフェースカードで、これは物理ネットワークデバイスから作成し、ゾーンに割り当て可能な物理ネットワークデバイスの仮想インスタンスです。

VLAN

  Virtual Local Area Network (仮想ローカルエリアネットワーク)

`vldc`

  Virtual Logical Domain Channel Service (仮想論理ドメインチャネルサービス)

`vldcc`

  Virtual Logical Domain Channel Client (仮想論理ドメインチャネルクライアント)

`vnet`

  仮想ネットワークデバイス。仮想 Ethernet デバイスを実装し、仮想ネットワークスイッチ (`vswitch`) を使用するシステム内のほかの `vnet` デバイスと通信します。

vNTS

  Virtual Network Terminal Service (仮想ネットワーク端末サービス)

`vntsd`

  Logical Domains コンソールの Oracle Solaris 10 OS 仮想ネットワーク端末サーバーデーモン (`vntsd`(1M) のマニュアルページを参照)。

`volfs`

  ボリューム管理ファイルシステム (`volfs`(7FS) のマニュアルページを参照)。

`vsw`、`vswitch`

  仮想ネットワークデバイスを外部ネットワークに接続し、仮想ネットワークデバイス間でのパケットの切り替えも行う仮想ネットワークスイッチ

VTOC

  Volume Table Of Contents (ボリューム構成テーブル)

VxDMP

  Veritas Dynamic MultiPathing

VxVM

  Veritas Volume Manager

## W

WAN

  Wide-Area Network (広域ネットワーク)

## X

XFP

  eXtreme Fast Path

XML

  eXtensible Markup Language

XMPP

  eXtensible Messaging and Presence Protocol

## Z

ZFS

  Zettabyte File System (Oracle Solaris 10 OS)

`zpool`

  ZFS ストレージプール (`zpool`(1M) のマニュアルページを参照)。

ZVOL

  ZFS ボリュームエミュレーションドライバ

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |