ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## デフォルトのサービスの作成

次の仮想デバイスサービスを作成し、制御ドメインをサービスドメインとして使用してほかのドメインの仮想デバイスを作成する必要があります。

- `vcc` – 仮想コンソール端末集配信装置サービス

- `vds` – 仮想ディスクサーバー

- `vsw` – 仮想スイッチサービス

## デフォルトのサービスを作成する方法

1. 仮想ネットワーク端末サーバーデーモン (`vntsd`) が使用する仮想コンソール端末集配信装置 (`vcc`) サービスを、すべての論理ドメインコンソールの端末集配信装置として作成します。

   たとえば、次のコマンドを使用して、ポートの範囲が 5000 - 5100 の仮想コンソール端末集配信装置サービス (`primary-vcc0`) を、制御ドメイン (`primary`) に追加します。

       primary# ldm add-vcc port-range=5000-5100 primary-vcc0 primary

2. 論理ドメインに仮想ディスクをインポートできるように、仮想ディスクサーバー (`vds`) を作成します。

   たとえば、次のコマンドを使用して、仮想ディスクサーバー (`primary-vds0`) を制御ドメイン (`primary`) に追加します。

       primary# ldm add-vds primary-vds0 primary

3. 論理ドメインの仮想ネットワーク (`vnet`) デバイス間でネットワークを有効にするには、仮想スイッチサービス (`vsw`) を作成します。

   各論理ドメインが仮想スイッチを使用して外部と通信する必要がある場合は、GLDv3 準拠のネットワークアダプタを仮想スイッチに割り当てます。

   - Oracle Solaris 10 の場合は、ネットワークアダプタドライバの仮想スイッチサービスを、制御ドメインに追加します。

         primary# ldm add-vsw net-dev=net-driver vsw-service primary

     たとえば、次のコマンドを使用して、ネットワークアダプタドライバ `nxge0` の仮想スイッチサービス (`primary-vsw0`) を、制御ドメイン (`primary`) に追加します。

         primary# ldm add-vsw net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

   - Oracle Solaris 11 の場合は、ネットワークアダプタドライバ `net0` の仮想スイッチサービス (`primary-vsw0`) を、制御ドメイン (`primary`) に追加します。

         primary# ldm add-vsw net-dev=net-driver vsw-service primary

     たとえば、次のコマンドを使用して、ネットワークアダプタドライバ `net0` の仮想スイッチサービス (`primary-vsw0`) を、制御ドメイン (`primary`) に追加します。

         primary# ldm add-vsw net-dev=net0 primary-vsw0 primary

   - 次は Oracle Solaris 10 OS のみに適用されるため、Oracle Solaris 11 システムでは実行しないでください。

     このコマンドによって、仮想スイッチに MAC アドレスが自動的に割り当てられます。`ldm add-vsw` コマンドに、オプションとして独自の MAC アドレスを指定できます。ただし、この場合、指定した MAC アドレスが既存の MAC アドレスと競合していないことの確認は、ユーザーが責任を持って行います。

     追加された仮想スイッチが、基本となる物理アダプタに代わりプライマリネットワークインタフェースとなる場合は、動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーによってドメインに同じ IP アドレスが割り当てられるように、仮想スイッチに物理アダプタの MAC アドレスを割り当てる必要があります。「制御ドメインまたはサービスドメインとその他のドメイン間のネットワークの有効化」 を参照してください。

         primary# ldm add-vsw mac-addr=2:04:4f:fb:9f:0d net-dev=nxge0 primary-vsw0 primary

4. `list-services` サブコマンドを使用して、サービスが作成されたことを確認します。

   次のように出力されるはずです。

       primary# ldm list-services primary
       VDS
           NAME             VOLUME         OPTIONS          DEVICE
           primary-vds0

       VCC
           NAME             PORT-RANGE
           primary-vcc0     5000-5100

       VSW
           NAME             MAC               NET-DEV   DEVICE     MODE
           primary-vsw0     02:04:4f:fb:9f:0d nxge0     switch@0   prog,promisc

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |