ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## ネットワークを介したゲストコンソールへの接続

`vntsd`(1M) の SMF マニフェストで `listen_addr` プロパティーが制御ドメインの IP アドレスに設定されている場合は、ネットワークを介してゲストコンソールに接続できます。たとえば、次のように表示されます。

    $ telnet host-name 5001

注 - コンソールへのネットワークアクセスを有効にすることには、セキュリティー上の問題があります。すべてのユーザーがコンソールに接続できるようになるため、デフォルトではこの設定は無効になっています。

サービス管理機能マニフェストは、サービスが記述された XML ファイルです。SMF マニフェストの作成の詳細については、Oracle Solaris 10 システム管理者ドキュメントを参照してください。

注 - コンソールを使用してゲストドメインの英語版以外の OS にアクセスするには、コンソールの端末が、その OS が必要とするロケールになっている必要があります。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |