ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
| Oracle VM Server for SPARC 3.0 管理ガイド Oracle VM Server for SPARC (日本語)

検索範囲:

- このドキュメント
- ライブラリ全体

## Logical Domains でのネットワークアダプタの使用

Oracle Solaris 10 論理ドメイン環境のサービスドメイン内で動作する仮想スイッチサービスは、GLDv3 準拠のネットワークアダプタと直接対話できます。GLDv3 に準拠していないネットワークアダプタは、これらのシステムで使用できますが、仮想スイッチと直接対話することはできません。GLDv3 に準拠していないネットワークアダプタを使用する方法については、「NAT およびルーティング用の仮想スイッチおよびサービスドメインの構成」を参照してください。

注 - GLDv3 の準拠は Oracle Solaris 11 環境では問題になりません。

リンクアグリゲーションの使用の詳細は、「仮想スイッチでのリンクアグリゲーションの使用」を参照してください。

## ネットワークアダプタが GLDv3 準拠かどうかを判別する方法 (Oracle Solaris 10)

この手順は Oracle Solaris 10 ドメインにのみ適用されます。

- ネットワークアダプタが GLDv3 準拠かどうかを判別します。

  次の例では、ネットワークデバイス名として `bge0` を使用します。

      # dladm show-link bge0
      bge0            type: non-vlan   mtu: 1500      device: bge0

  `type:` フィールドの値は次のいずれかになります。

  - GLDv3 に準拠しているドライバの種類は、`non-vlan` または `vlan` です。

  - GLDv3 に準拠していないドライバの種類は、`legacy` です。

Copyright © 2007, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 著作権について |