Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Administration des paramètres du protocole SCSI pour les périphériques de stockage

Lors de l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster, des réservations SCSI sont automatiquement assignées à tous les périphériques de stockage. Procédez comme suit pour vérifier les paramètres des périphériques et, si nécessaire, ignorer le paramètre d'un périphérique.

- Affichage du paramétrage global par défaut du protocole SCSI pour tous les périphériques de stockage

- Affichage du protocole SCSI d'un seul périphérique de stockage

- Modification du paramétrage global par défaut du protocole de séparation pour tous les périphériques de stockage

- Modification du protocole de séparation d'un seul périphérique de stockage

## Affichage du paramétrage global par défaut du protocole SCSI pour tous les périphériques de stockage

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes d'Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle octroyant l'autorisation RBAC `solaris.cluster.read`.
2. A partir d'un noeud, affichez le paramétrage global par défaut actuel du protocole SCSI.

       # cluster show -t global

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `cluster`(1CL).

Exemple 5-32 Affichage du paramétrage global par défaut du protocole SCSI pour tous les périphériques de stockage

L'exemple suivant présente le paramétrage du protocole SCSI pour tous les périphériques de stockage résidant sur le cluster.

    # cluster show -t global

    === Cluster ===

    Cluster Name:                                   racerxx
      installmode:                                    disabled
      heartbeat_timeout:                              10000
      heartbeat_quantum:                              1000
      private_netaddr:                                172.16.0.0
      private_netmask:                                255.255.248.0
      max_nodes:                                      64
      max_privatenets:                                10
      global_fencing:                                 prefer3
      Node List:                                      phys-racerxx-1, phys-racerxx-2

## Affichage du protocole SCSI d'un seul périphérique de stockage

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes d'Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle octroyant l'autorisation RBAC `solaris.cluster.read`.
2. A partir d'un noeud, affichez le paramétrage du protocole SCSI du périphérique de stockage.

       # cldevice show device

   device

     Nom du chemin d'accès au périphérique ou nom du périphérique.

   Pour plus d'informations, reportez-vous la page de manuel `cldevice`(1CL).

Exemple 5-33 Affichage du protocole SCSI d'un seul périphérique

L'exemple suivant présente le protocole SCSI du périphérique `/dev/rdsk/c4t8d0`.

    # cldevice show /dev/rdsk/c4t8d0

    === DID Device Instances ===

    DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d3
      Full Device Path:                               phappy1:/dev/rdsk/c4t8d0
      Full Device Path:                               phappy2:/dev/rdsk/c4t8d0
      Replication:                                    none
      default_fencing:                                global

## Modification du paramétrage global par défaut du protocole de séparation pour tous les périphériques de stockage

Vous pouvez activer ou désactiver la séparation pour l'ensemble des périphériques de stockage connectés au cluster. Le paramétrage de séparation par défaut d'un périphérique de stockage individuel remplace le paramétrage global lorsque la séparation par défaut du périphérique est définie sur `pathcount` , `prefer3` ou `nofencing`. Si le paramètre de séparation par défaut d'un périphérique de stockage est défini sur `global`, ce dernier utilise le paramètre global. Par exemple, le paramètre par défaut `pathcount` d'un périphérique de stockage ne change pas si vous utilisez cette procédure pour remplacer les paramètres de protocole SCSI globaux par `prefer3`. Pour modifier le paramètre par défaut d'un seul périphérique, vous devez utiliser la procédure Modification du protocole de séparation d'un seul périphérique de stockage.

| Attention - Si vous activez la séparation dans des circonstances inadéquates, vos données risquent d'être endommagées au cours du basculement de l'application. Prenez sérieusement en compte cette éventualité lorsque vous envisagez de désactiver la séparation. Vous pouvez désactiver la séparation si le périphérique de stockage partagé ne prend pas en charge le protocole SCSI ou si vous souhaitez autoriser l'accès au stockage du cluster à partir d'hôtes extérieurs à celui-ci.

Pour modifier le paramètre de séparation par défaut pour un périphérique de quorum, vous devez annuler la configuration du périphérique, modifier le paramètre de séparation et reconfigurer le périphérique de quorum. Si vous avez dans l'idée de désactiver la séparation puis de la réactiver régulièrement pour des périphériques comprenant des périphériques de quorum, envisagez de faire appel à un service de serveur de quorum pour configurer le quorum. Vous éliminerez ainsi les interruptions de service du quorum.

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes d'Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle octroyant l'autorisation RBAC `solaris.cluster.modify`.
2. Définissez le protocole de séparation pour tous les périphériques de stockage qui ne sont pas des périphériques de quorum.

       cluster set -p global_fencing={pathcount | prefer3 | nofencing | nofencing-noscrub}

   `-p global_fencing`

     Définit l'algorithme de séparation par défaut global pour tous les périphériques partagés.

   `prefer3`

     Utilise le protocole SCSI-3 pour les périphériques dotés de plus de deux chemins.

   `pathcount`

     Détermine le protocole de séparation d'après le nombre de chemins DID connectés au périphérique partagé. Le paramètre pathcount est utilisé pour les périphériques de quorum.

   `nofencing`

     Désactive la séparation en configurant l'état de séparation pour tous les périphériques de stockage.

   `nofencing-noscrub`

     Le nettoyage du périphérique garantit que toutes les informations de réservation SCSI permanentes sont effacées et que l'accès au stockage est autorisé aux systèmes résidant en dehors du cluster. Servez-vous de l'option `nofencing-noscrub` uniquement pour les périphériques de stockage rencontrant de graves problèmes de réservations SCSI.

Exemple 5-34 Définition des paramètres du protocole de séparation globaux par défaut pour tous les périphériques de stockage

Dans l'exemple suivant, le protocole de séparation pour tous les périphériques de stockage résidant sur le cluster est défini sur SCSI-3.

    # cluster set -p global_fencing=prefer3

## Modification du protocole de séparation d'un seul périphérique de stockage

Vous pouvez également définir le protocole de séparation pour un seul périphérique de stockage.

Remarque - Pour modifier le paramètre de séparation par défaut pour un périphérique de quorum, vous devez annuler la configuration du périphérique, modifier le paramètre de séparation et reconfigurer le périphérique de quorum. Si vous avez dans l'idée de désactiver la séparation puis de la réactiver régulièrement pour des périphériques comprenant des périphériques de quorum, envisagez de faire appel à un service de serveur de quorum pour configurer le quorum. Vous éliminerez ainsi les interruptions de service du quorum.

L'élément `phys-schost#` fait référence à l'invite du cluster global. Appliquez cette procédure à un cluster global.

Cette procédure contient la forme longue des commandes d'Oracle Solaris Cluster. La plupart des commandes possèdent également des formes brèves. A l'exception de la forme du nom, ces commandes sont identiques.

| Attention - Si vous activez la séparation dans des circonstances inadéquates, vos données risquent d'être endommagées au cours du basculement de l'application. Prenez sérieusement en compte cette éventualité lorsque vous envisagez de désactiver la séparation. Vous pouvez désactiver la séparation si le périphérique de stockage partagé ne prend pas en charge le protocole SCSI ou si vous souhaitez autoriser l'accès au stockage du cluster à partir d'hôtes extérieurs à celui-ci.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle octroyant l'autorisation RBAC `solaris.cluster.modify`.
2. Définissez le protocole de séparation du périphérique de stockage.

       cldevice set -p default_fencing ={pathcount | \
       scsi3 | global | nofencing | nofencing-noscrub} device

   `-p default_fencing`

     Modifie la propriété default_fencing du périphérique.

   `pathcount`

     Détermine le protocole de séparation d'après le nombre de chemins DID connectés au périphérique partagé.

   `scsi3`

     Utilise le protocole SCSI-3.

   `global`

     Utilise le paramètre de séparation global par défaut. Le paramètre global est utilisé pour les périphériques qui ne sont pas de quorum.

   ``

     Désactive la séparation en configurant l'état de séparation pour l'instance DID spécifiée.

   `nofencing-noscrub`

     Le nettoyage du périphérique garantit que toutes les informations de réservation SCSI permanentes sont effacées et que l'accès au périphérique de stockage est autorisé aux systèmes résidant en dehors du cluster. Servez-vous de l'option `nofencing-noscrub` uniquement pour les périphériques de stockage rencontrant de graves problèmes de réservations SCSI.

   device

     Spécifie le nom du chemin d'accès au périphérique ou le nom du périphérique.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `cluster`(1CL).

Exemple 5-35 Configuration du protocole de séparation pour un seul périphérique

Dans l'exemple suivant, le périphérique d5 (spécifié par le numéro de périphérique) est défini sur le protocole SCSI-3.

    # cldevice set -p default_fencing=prefer3 d5

Dans l'exemple suivant, la séparation par défaut est désactivée pour le périphérique d11.

    #cldevice set -p default_fencing=nofencing d11

Copyright © 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |