Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

### Configuration du système de fichiers sur le cluster principal pour l'application NFS

Avant de commencer

Effectuez la procédure dans Configuration d'un groupe de périphérique sur le cluster secondaire

1. Sur `nodeA` et `nodeB`, connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle octroyant l'autorisation RBAC `solaris.cluster.admin`.
2. Sur `nodeA` et `nodeB`, créez un répertoire de point de montage pour le système de fichiers NFS.

   Par exemple :

       nodeA# mkdir /global/mountpoint

3. Sur `nodeA` et `nodeB`, configurez le volume principal de manière à ce qu'il soit monté automatiquement sur le point de montage.

   Ajoutez ou remplacez le texte suivant dans le fichier `/etc/vfstab` sur `nodeA` et `nodeB`. Le texte doit se trouver sur une seule ligne.

       /dev/vx/dsk/devgrp/vol01 /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 \
       /global/mountpoint ufs 3 no global,logging

   Pour un rappel des noms de volumes et numéros des volumes utilisés dans le groupe de périphériques, reportez-vous à la Figure A-8.

4. Sur `nodeA`, créez un volume pour les informations de système de fichiers utilisées par le service de données Oracle Solaris Cluster HA pour NFS.

       nodeA# vxassist -g devgrp make vol05 120m disk1

   Volume 5, `vol05`, contient les informations de système de fichiers utilisées par le service de données Oracle Solaris Cluster HA pour NFS.

5. Sur `nodeA`, resynchronisez le groupe de périphériques avec le logiciel Oracle Solaris Cluster.

       nodeA# cldevicegroup sync devgrp

6. Sur `nodeA`, créez le système de fichiers pour `vol05`.

       nodeA# newfs /dev/vx/rdsk/devgrp/vol05

7. Sur `nodeA` et `nodeB`, créez un point de montage pour `vol05`.

   L'exemple suivant crée le point de montage `/global/etc`.

       nodeA# mkdir /global/etc

8. Sur `nodeA` et `nodeB`, configurez `vol05` de manière à ce qu'il soit monté automatiquement sur le point de montage.

   Ajoutez ou remplacez le texte suivant dans le fichier `/etc/vfstab` sur `nodeA` et `nodeB`. Le texte doit se trouver sur une seule ligne.

       /dev/vx/dsk/devgrp/vol05 /dev/vx/rdsk/devgrp/vol05 \
       /global/etc ufs 3 yes global,logging

9. Montez `vol05` sur `nodeA`.

       nodeA# mount /global/etc

10. Rendez `vol05` accessible à des systèmes distants.
    1. Créez un répertoire nommé `/global/etc/SUNW.nfs` sur `nodeA`.

           nodeA# mkdir -p /global/etc/SUNW.nfs

    2. Créez le fichier `/global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs` sur `nodeA`.

           nodeA# touch /global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs

    3. Ajoutez la ligne suivante au fichier `/global/etc/SUNW.nfs/dfstab.nfs-rs` sur `nodeA`.

           share -F nfs -o rw -d "HA NFS" /global/mountpoint

Étapes suivantes

Passez à la section Configuration du système de fichiers sur le cluster secondaire pour l'application NFS.

Copyright © 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |