Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Etablissement d'un nouveau cluster global ou d'un nouveau noeud de cluster global

Cette section fournit les informations et les procédures nécessaires à l'établissement d'un nouveau cluster global ou l'ajout d'un noeud à un cluster existant. Les noeuds de cluster global peuvent être des machines physiques, des domaines d'E/S Oracle VM Server for SPARC (SPARC uniquement) ou des domaines invités Oracle VM Server for SPARC (SPARC uniquement). Un cluster peut résulter d'une combinaison de types de noeuds. Avant d'effectuer ces tâches, assurez-vous d'avoir installé les packages logiciels pour le SE Oracle Solaris, la structure Oracle Solaris Cluster et les autres produits décrits dans la section Installation du logiciel.

Les listes des tâches suivantes associent les tâches à effectuer pour un nouveau cluster global ou un noeud ajouté à un cluster global existant. Effectuez les procédures dans l'ordre dans lequel elles sont indiquées.

- Liste des tâches : établissement d'un nouveau cluster global

- Liste des tâches : ajout d'un noeud à un cluster global existant

Tableau 3-1 Liste des tâches : établissement d'un nouveau cluster global

Méthode | Instructions
--- | ---
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour établir un nouveau cluster global :
Utilisez l'utilitaire `scinstall` pour établir le cluster. | Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds (`scinstall`)
Utilisez un fichier de configuration XML pour établir le cluster. | Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds (XML)
Configurez un serveur d'installation JumpStart. Créez ensuite une archive Flash du système installé. Enfin, utilisez l'option JumpStart `scinstall` pour installer l'archive Flash sur chaque noeud et établir le cluster. | Installation et configuration d'Oracle Solaris et du logiciel Oracle Solaris Cluster (JumpStart)
Assignez des votes de quorum et sortez le cluster du mode d'installation si cette opération n'a pas été déjà effectuée. | Configuration des périphériques de quorum
Validez la configuration du quorum. | Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation
(Facultatif) Modifiez le nom d'hôte privé d'un noeud. | Modification des noms d'hôtes privés
Créez ou modifiez le fichier de configuration NTP, s'il n'est pas déjà configuré. | Configuration du protocole d'heure réseau (NTP)
(Facultatif) Configurez IPsec pour sécuriser l'interconnexion privée. | Configuration de l'architecture IP Security (IPsec) sur l'interconnexion privée de cluster
Si vous utilisez Solaris Volume Manager, configurez les logiciels de gestion de volumes. | Chapitre 4, Configuration du logiciel Solaris Volume Manager
Créez des systèmes de fichiers de cluster ou des systèmes de fichiers locaux hautement disponibles selon le besoin. | Chapitre 5, Création d'un système de fichiers de cluster ou Enabling Highly Available Local File Systems du manuel Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide
Installez les applications tierces, enregistrez les types de ressources et configurez les groupes de ressources et les services de données. | Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide Documentation fournie avec le logiciel
Validez le cluster. | Validation du cluster
Conservez un enregistrement de base de la configuration finale du cluster. | Enregistrement des données de diagnostic de la configuration en cluster

Tableau 3-2 Liste des tâches : ajout d'un noeud à un cluster global existant

Méthode | Instructions
--- | ---
Utilisez la commande `clsetup` pour ajouter le nouveau noeud à la liste des noeuds autorisés du cluster. Si besoin est, configurez l'interconnexion de cluster et reconfigurez la plage d'adresses du réseau privé. | Préparation du cluster pour les noeuds supplémentaires du cluster global
Reconfigurez l'interconnexion de cluster et la plage d'adresses de réseau privé pour prendre en compte le noeud ajouté, le cas échéant. | Modification de la configuration du réseau privé lors de l'ajout de noeuds ou de réseaux privés
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter un noeud à un cluster global existant :
Configurez un serveur d'installation JumpStart. Créez ensuite une archive Flash du système installé. Enfin, utilisez l'option JumpStart `scinstall` pour installer l'archive Flash sur le noeud que vous ajoutez au cluster. | Installation et configuration d'Oracle Solaris et du logiciel Oracle Solaris Cluster (JumpStart)
Configurez le logiciel Oracle Solaris Cluster sur le nouveau noeud à l'aide de l'utilitaire `scinstall`. | Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur les noeuds supplémentaires du cluster global (`scinstall`)
Configurez le logiciel Oracle Solaris Cluster sur le nouveau noeud d'un fichier de configuration XML. | Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur des noeuds supplémentaires de cluster global (XML)
Mettez à jour les informations de configuration de quorum. | Mise à jour des périphériques de quorum après l'ajout d'un noeud au cluster global
Validez la configuration du quorum. | Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation
(Facultatif) Modifiez le nom d'hôte privé d'un noeud. | Modification des noms d'hôtes privés
Modifiez la configuration NTP. | Configuration du protocole d'heure réseau (NTP)
Si IPsec est configuré dans le cluster, configurez IPsec sur le noeud ajouté. | Configuration de l'architecture IP Security (IPsec) sur l'interconnexion privée de cluster
Si vous utilisez Solaris Volume Manager, configurez les logiciels de gestion de volumes. | Chapitre 4, Configuration du logiciel Solaris Volume Manager
Créez des systèmes de fichiers de cluster ou des systèmes de fichiers locaux hautement disponibles selon le besoin. | Chapitre 5, Création d'un système de fichiers de cluster ou Enabling Highly Available Local File Systems du manuel Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide
Installez les applications tierces, enregistrez les types de ressources et configurez les groupes de ressources et les services de données. | Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide Documentation fournie avec le logiciel
Validez le cluster. | Validation du cluster
Conservez un enregistrement de base de la configuration finale du cluster. | Enregistrement des données de diagnostic de la configuration en cluster

## Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds (`scinstall`)

Suivez cette procédure à partir d'un noeud du cluster global pour configurer le logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds du cluster.

Remarque - Cette procédure utilise la forme interactive de la commande `scinstall`. Pour utiliser des formes non interactives de la commande `scinstall`, par exemple lors du développement de scripts d'installation, reportez-vous à la page de manuel `scinstall`(1M).

Assurez-vous que les packages logiciels Oracle Solaris Cluster sont installés sur le noeud (manuellement ou à l'aide du programme `installer` en mode silencieux) avant d'exécuter la commande `scinstall`. Pour plus d'informations sur l'exécution du programme `installer` depuis un script d'installation, reportez-vous au Chapitre 5, Installing in Silent Mode du manuel Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX.

Avant de commencer

Effectuez les tâches suivantes :

- Assurez-vous que le SE Oracle Solaris est installé de façon à prendre en charge le logiciel Oracle Solaris Cluster.

  Si le logiciel Oracle Solaris est déjà installé sur le noeud, il faut vérifier que l'installation Oracle Solaris respecte les conditions requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre logiciel que vous prévoyez d'installer sur le cluster. Reportez-vous à la section Installation du logiciel Oracle Solaris pour plus d'informations sur une installation du logiciel Oracle Solaris conforme à la configuration requise par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

- SPARC : Si vous configurez des domaines d'E/S Oracle VM Server for SPARC ou des domaines invités en tant que noeuds de cluster, assurez-vous que le logiciel Oracle VM Server for SPARC est installé sur chaque machine physique et que les domaines respectent la configuration requise par Oracle Solaris Cluster. Reportez-vous à la section SPARC : Installation du logiciel Oracle VM Server for SPARC et création de domaines.

- Assurez-vous que les packages logiciels Oracle Solaris Cluster et les patchs sont installés sur chaque noeud. Reportez-vous à la section Installation des packages logiciels de structure et de services de données Oracle Solaris Cluster.

- Déterminez le mode souhaité de l'utilitaire `scinstall` (Standard ou Personnalisé).

  En cas d'installation standard du logiciel Oracle Solaris Cluster, `scinstall` spécifie automatiquement les valeurs de configuration par défaut suivantes.

  Composant | Valeur par défaut
  --- | ---
  Adresse du réseau privé | `172.16.0.0`
  Masque du réseau privé | `255.255.240.0`
  Adaptateurs de transport intracluster | Deux adaptateurs exactement
  Commutateurs de transport intracluster | `switch1` et `switch2`
  Séparation globale | Activée
  Espace de noms des périphériques globaux | Périphérique `lofi`
  Sécurité de l'installation (DES) | Limitée

- Complétez l'une des fiches d'information de configuration de cluster suivantes, selon que vous exécutez l'utilitaire `scinstall` en mode Standard ou Personnalisé.

  - Fiche d'information du mode standard – Si vous utilisez le mode Standard et acceptez toutes les valeurs par défaut, remplissez la fiche d'information suivante.

    Composant | Description/Exemple | Réponse
    --- | --- | ---
    Nom du cluster | Quel est le nom du cluster que vous voulez établir ? |
    Noeuds du cluster | Répertoriez le nom des autres noeuds de cluster prévus pour la configuration initiale du cluster (pour un cluster à noeud unique, appuyez sur Ctrl+D uniquement). |
    Adaptateurs et câbles de transport intracluster | Quel est le nom des deux adaptateurs de transport intracluster qui relient le noeud à l'interconnexion privée ? | Premier | Second
    Cet adaptateur va-t-il être un adaptateur de transport intracluster dédié ? (Répondez Non si vous utilisez des adaptateurs VLAN avec balises.) | Oui | Non | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, quel est l'ID du réseau VLAN pour cet adaptateur ? |  |
    Configuration de Quorum (cluster à deux noeuds uniquement) | Voulez-vous désactiver la sélection de périphérique quorum automatique ? (Répondez Oui si un stockage partagé n'est pas qualifié pour être un périphérique de quorum ou si vous souhaitez configurer un serveur de quorum en tant que périphérique de quorum.) | Oui | Non
    Vérification | Souhaitez-vous interrompre la création de cluster en cas d'erreurs renvoyées par la commande `cluster check` ? | Oui | Non

  - Fiche d'information en mode personnalisé – Si vous utilisez le mode Personnalisé et personnalisez les données de configuration, remplissez la fiche d'information suivante.

    Remarque - Si vous installez un cluster à noeud unique, l'utilitaire `scinstall` assigne automatiquement l'adresse et le masque de réseau du réseau privé par défaut, même si le cluster n'utilise pas un réseau privé.

    Composant | Description/Exemple | Réponse
    --- | --- | ---
    Nom du cluster | Quel est le nom du cluster que vous voulez établir ? |
    Noeuds du cluster | Répertoriez le nom des autres noeuds de cluster prévus pour la configuration initiale du cluster (pour un cluster à noeud unique, appuyez sur Ctrl+D uniquement). |
    Authentification des demandes d'ajout de noeuds (cluster à noeuds multiples uniquement) | Avez-vous besoin d'utiliser l'authentification DES ? | Non | Oui
    Nombre minimal de réseaux privés (cluster à noeuds multiples uniquement) | Ce cluster doit-il utiliser au moins deux réseaux privés ? | Oui | Non
    Câbles point à point (cluster à noeuds multiples uniquement) | S'il s'agit d'un cluster à deux noeuds, ce cluster utilise-t-il des commutateurs ? | Oui | Non
    Commutateurs du cluster (cluster à noeuds multiples uniquement) | Nom des commutateurs de transport : Valeurs par défaut : `switch1` et `switch2` | Premier | Second
    Adaptateurs et câbles de transport intracluster (cluster à noeuds multiples uniquement) | Nom du noeud (le noeud à partir duquel vous exécutez scinstall) : |
    Nom de l'adaptateur de transport : | Premier | Second
    Cet adaptateur va-t-il être un adaptateur de transport intracluster dédié ? (Répondez Non si vous utilisez des adaptateurs VLAN avec balises.) | Oui | Non | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, quel est l'ID du réseau VLAN pour cet adaptateur ? |  |
    A quoi est connecté chaque adaptateur de transport (un commutateur ou un autre adaptateur) ? Valeurs par défaut du commutateur : `switch1` et `switch2` | Premier | Second
    Si un transport commute, souhaitez-vous utiliser le nom de port par défaut ? | Oui | Non | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nom du port que vous souhaitez utiliser ? |  |
    Souhaitez-vous utiliser la fonction de détection automatique pour répertorier les adaptateurs disponibles pour les autres noeuds ? Si la réponse est Non, fournissez les informations suivantes pour chaque noeud supplémentaire : | Oui | Non
    Pour chaque noeud supplémentaire, spécifiez les éléments ci-contre (cluster à noeuds multiples uniquement) | Nom du noeud : |
    Nom de l'adaptateur de transport : | Premier | Second
    Cet adaptateur va-t-il être un adaptateur de transport intracluster dédié ? (Répondez Non si vous utilisez des adaptateurs VLAN avec balises.) | Oui | Non | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, quel est l'ID du réseau VLAN pour cet adaptateur ? |  |
    A quoi est connecté chaque adaptateur de transport (un commutateur ou un autre adaptateur) ? Valeurs par défaut : `switch1` et `switch2` | Premier | Second
    Si un transport commute, souhaitez-vous utiliser le nom de port par défaut ? | Oui | Non | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nom du port que vous souhaitez utiliser ? |  |
    Adresse réseau du transport intracluster (cluster à noeuds multiples uniquement) | Souhaitez-vous accepter l'adresse réseau par défaut (`172.16.0.0`) ? | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quelle adresse de réseau privé souhaitez-vous utiliser ? | ___.___.___.___
    Souhaitez-vous accepter le masque de réseau par défaut ? | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nombre maximal de noeuds, réseaux privés et clusters de zones que vous prévoyez de configurer dans le cluster ? | _____ noeuds _____ réseaux _____ clusters de zones
    Quel masque de réseau souhaitez-vous utiliser ? (Sélectionnez l'une des valeurs calculées par scinstall ou choisissez vous-même la valeur.) | ___.___.___.___
    Séparation globale | Souhaitez-vous désactiver la séparation globale ? (Répondez Non à moins que le stockage partagé ne prenne pas en charge les réservations SCSI ou si vous souhaitez que les systèmes en dehors du cluster accèdent au stockage partagé.) | Oui | Non | Oui | Non
    Configuration de Quorum (cluster à deux noeuds uniquement) | Voulez-vous désactiver la sélection de périphérique quorum automatique ? (Répondez Oui si un stockage partagé n'est pas qualifié pour être un périphérique de quorum ou si vous souhaitez configurer un serveur de quorum en tant que périphérique de quorum.) | Oui | Non | Oui | Non
    Système de fichiers de périphériques globaux (spécification pour chaque noeud) | Souhaitez-vous utiliser la méthode `lofi` par défaut ? | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, souhaitez-vous utiliser le système de fichiers de périphériques globaux par défaut (`/globaldevices`) ? | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, souhaitez-vous sélectionner un autre système de fichiers ? | Oui | Non
    Quel est le nom du système de fichiers que vous souhaitez utiliser ? |
    Vérification (cluster à noeuds multiples uniquement) | Souhaitez-vous interrompre la création de cluster en cas d'erreurs renvoyées par la commande `cluster check` ? | Oui | Non
    (cluster à noeud unique uniquement) | Souhaitez-vous exécuter l'utilitaire `cluster check` pour valider le cluster ? | Oui | Non
    Réinitialisation automatique (cluster à noeud unique uniquement) | Souhaitez-vous que `scinstall` réinitialise automatiquement le noeud après l'installation ? | Oui | Non

Suivez ces directives pour exécuter l'utilitaire `scinstall` interactif dans cette procédure :

- L'utilitaire interactif `scinstall` utilise la mémoire tampon lors de vos saisies clavier. Pour cette raison, n'appuyez pas sur la touche Entrée plus d'une fois si l'écran du menu ne s'affiche pas immédiatement.

- Sauf en cas d'indication contraire, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl+D pour revenir soit au début d'une série de questions connexes, soit au menu principal.

- Les réponses par défaut ou les réponses données aux cours des sessions précédentes s'affichent entre crochets ([ ]) à la fin de la question. Appuyez sur Entrée pour utiliser la réponse entre crochets sans la retaper.

1. Si vous désactivez la configuration distante lors de l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster, réactivez-la.

   Activez Accès au shell distant (`rsh`(1M)) ou au shell sécurisé (`ssh`(1)) pour le superutilisateur pour tous les noeuds.

2. Si vous utilisez des commutateurs dans l'interconnexion privée de votre nouveau cluster, assurez-vous que le protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol) est activé.

   Suivez les instructions de votre documentation concernant les commutateurs pour déterminer si le protocole NDP est activé et pour désactiver ce même protocole.

   Au cours de la configuration du cluster, le logiciel vérifie qu'il n'y a aucun trafic sur l'interconnexion privée. Si NDP envoie des packages à un adaptateur privé au moment où le trafic de l'interconnexion privée est vérifié, le logiciel supposera que l'interconnexion n'est pas privée et la configuration du cluster sera interrompue. Le protocole NDP doit donc être désactivé au cours de la création d'un cluster.

   Une fois le cluster créé, vous pouvez réactiver le protocole NDP sur les commutateurs d'interconnexion privée si vous souhaitez utiliser cette fonction.

3. A partir d'un noeud du cluster, démarrez l'utilitaire `scinstall`.

       phys-schost# /usr/cluster/bin/scinstall

4. Saisissez le numéro de l'option Create a New Cluster ou Add a Cluster Node, puis appuyez sur la touche Entrée.

        *** Main Menu ***

           Please select from one of the following (*) options:

             * 1) Create a new cluster or add a cluster node
             * 2) Configure a cluster to be JumpStarted from this install server
               3) Manage a dual-partition upgrade
               4) Upgrade this cluster node
             * 5) Print release information for this cluster node

             * ?) Help with menu options
             * q) Quit

           Option:  1

   Le menu New Cluster and Cluster Node s'affiche.

5. Saisissez le numéro de l'option Create a New Cluster, puis appuyez sur la touche Entrée.

   Le menu Typical or Custom Mode s'affiche.

6. Saisissez le numéro de l'option appropriée pour effectuer une installation standard ou personnalisée, puis appuyez sur la touche Entrée.

   L'écran Create a New Cluster s'affiche. Prenez connaissance des éléments requis, puis appuyez sur Ctrl+D pour continuer.

7. Suivez les invites à l'écran pour répondre aux questions de la fiche de planification de la configuration.

   L'utilitaire `scinstall` installe et configure tous les noeuds de cluster, puis réinitialise le cluster. Le cluster est établi lorsque tous les noeuds ont été correctement initialisés dans le cluster. La sortie de l'installation d'Oracle Solaris Cluster est consignée dans un fichier `/var/cluster/logs/install/scinstall.log.N`.

8. Vérifiez au niveau de chaque noeud que les services multiutilisateurs de l'utilitaire de gestion des services (SMF) sont en ligne.

   Si les services ne sont pas encore en ligne pour un noeud, attendez leur mise en ligne, puis passez à l'étape suivante.

       phys-schost# svcs multi-user-server node
       STATE          STIME    FMRI
       online         17:52:55 svc:/milestone/multi-user-server:default

9. A partir d'un seul noeud, vérifiez que tous les noeuds ont rejoint le cluster.

       phys-schost# clnode status

   La sortie est similaire à l'exemple suivant.

       === Cluster Nodes ===

       --- Node Status ---

       Node Name                                       Status
       ---------                                       ------
       phys-schost-1                                   Online
       phys-schost-2                                   Online
       phys-schost-3                                   Online

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `clnode`(1CL).

10. (Facultatif) Activez la fonction de réinitialisation automatique du noeud.

    Cette fonction réinitialise automatiquement un noeud si tous les chemins de disque partagés et contrôlés échouent, à la condition qu'au moins un des disques soit accessible à partir d'un autre noeud du cluster.

    Remarque - Lors de la configuration initiale, le contrôle de chemin de disque est activé par défaut pour tous les périphériques détectés.

    1. Activez la réinitialisation automatique.

           phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled

       `-p`

         Spécifie la propriété à définir.

       `reboot_on_path_failure=enable`

         Active la réinitialisation automatique de noeud si un échec se produit au niveau des chemins de disque partagé contrôlés.

    2. Vérifiez que la réinitialisation automatique en cas d'échec de chemin de disque est activée.

           phys-schost# clnode show
           === Cluster Nodes ===

           Node Name:                                      node
           …
             reboot_on_path_failure:                          enabled
           …

11. Si vous envisagez d'utiliser Oracle Solaris Cluster HA pour NFS (HA pour NFS) sur un système de fichiers local hautement disponible, assurez-vous que le système de fichiers loopback (LOFS) est désactivé.

    Pour désactiver LOFS, ajoutez l'entrée suivante au fichier `/etc/system` sur chaque noeud du cluster.

        exclude:lofs

    La modification apportée au fichier `/etc/system` est appliquée après la prochaine réinitialisation du système.

    Remarque - Vous ne pouvez pas activer LOFS si vous utilisez HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible et si vous exécutez `automountd`. LOFS peut entraîner des problèmes de commutation pour HA pour NFS. Si vous choisissez d'ajouter HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible, vous devez apporter l'une des modifications de configuration suivantes.

    Cependant, si vous configurez les zones non globales dans votre cluster, vous devez activer LOFS sur tous les noeuds de cluster. Si HA pour NFS doit coexister avec LOFS sur un système de fichiers local hautement disponible, utilisez l'une des autres solutions au lieu de désactiver LOFS.

    - Désactivez LOFS.

    - Désactivez le démon `automountd`.

    - Excluez du mappage de l'agent de montage automatique tous les fichiers faisant partie du système de fichiers local hautement disponible exporté par HA pour NFS. Cette option vous permet de conserver les deux LOFS et le démon `automountd` activés.

    Pour plus d'informations relatives aux systèmes de fichiers loopback, reportez-vous à la section The Loopback File System du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.

Exemple 3-1 Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds

L'exemple suivant illustre les messages de progression `scinstall` journalisés au fur et à mesure que `scinstall` effectue les tâches de configuration sur le cluster à deux noeuds, `schost`. Le cluster est installé à partir de `phys-schost-1` à l'aide de l'utilitaire `scinstall` en mode standard. L'autre noeud de cluster est `phys-schost-2`. Les noms d'adaptateur sont `bge2` et `bge3`. La sélection automatique d'un périphérique de quorum est activée.

      Installation and Configuration

        Log file - /var/cluster/logs/install/scinstall.log.24747

        Configuring global device using lofi on phys-schost-1: done
        Starting discovery of the cluster transport configuration.
        The Oracle Solaris Cluster software is already installed on "phys-schost-1".
        The Oracle Solaris Cluster software is already installed on "phys-schost-2".
        Starting discovery of the cluster transport configuration.

        The following connections were discovered:

            phys-schost-1:bge2  switch1  phys-schost-2:bge2
            phys-schost-1:bge3  switch2  phys-schost-2:bge3

        Completed discovery of the cluster transport configuration.

        Started cluster check on "phys-schost-1".
        Started cluster check on "phys-schost-2".

        cluster check completed with no errors or warnings for "phys-schost-1".
        cluster check completed with no errors or warnings for "phys-schost-2".

        Removing the downloaded files … done

        Configuring "phys-schost-2" … done
        Rebooting "phys-schost-2" … done

        Configuring "phys-schost-1" … done
        Rebooting "phys-schost-1" …

    Log file - /var/cluster/logs/install/scinstall.log.24747

    Rebooting …

Erreurs fréquentes

Echec de la configuration – Si un ou plusieurs noeuds ne parviennent pas à rejoindre le cluster ou si des informations de configuration erronées ont été spécifiées, essayez tout d'abord de répéter la procédure. Si le problème persiste, effectuez la procédure de la section Annulation de la configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster pour résoudre les problèmes d'installation sur chaque noeud mal configuré afin de le supprimer de la configuration du cluster. Il n'est pas nécessaire de désinstaller les packages logiciels d'Oracle Solaris Cluster. Suivez une nouvelle fois cette procédure.

Étapes suivantes

- Si vous avez installé un cluster à noeud unique, la création du cluster est terminée. Passez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster pour installer le logiciel de gestion du volume et configurer le cluster.

- Si vous avez installé un cluster à noeuds multiples et choisi la configuration automatique du quorum, la configuration post-installation est terminée. Passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

- Si vous avez installé un cluster à noeuds multiples et refusé la configuration automatique du quorum, procédez à la configuration post-installation. Passez à la section Configuration des périphériques de quorum.

Si vous voulez configurer un périphérique de quorum dans votre cluster, passez à la section Configuration des périphériques de quorum.

Sinon, passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

## Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds (XML)

Suivez cette procédure pour configurer un nouveau cluster global en utilisant un fichier XML de configuration de cluster. Le nouveau cluster peut être la copie d'un cluster existant exécutant le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13.

Cette procédure permet de configurer les composants de cluster suivants :

- Nom du cluster

- Appartenance du noeud de cluster

- Interconnexion de cluster

- Périphériques globaux

Avant de commencer

Effectuez les tâches suivantes :

- Assurez-vous que le SE Oracle Solaris est installé de façon à prendre en charge le logiciel Oracle Solaris Cluster.

  Si le logiciel Oracle Solaris est déjà installé sur le noeud, il faut vérifier que l'installation Oracle Solaris respecte les conditions requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre logiciel que vous prévoyez d'installer sur le cluster. Reportez-vous à la section Installation du logiciel Oracle Solaris pour plus d'informations sur une installation du logiciel Oracle Solaris conforme à la configuration requise par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

  Assurez-vous que le SE Oracle Solaris est installé de façon à prendre en charge le logiciel Oracle Solaris Cluster.

  Si le logiciel Oracle Solaris est déjà installé sur le noeud, il faut vérifier que l'installation Oracle Solaris respecte les conditions requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre logiciel que vous prévoyez d'installer sur le cluster. Reportez-vous à la section Installation du logiciel Oracle Solaris pour plus d'informations sur une installation du logiciel Oracle Solaris conforme à la configuration requise par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

- SPARC : Si vous configurez des domaines d'E/S Oracle VM Server for SPARC ou des domaines invités en tant que noeuds de cluster, assurez-vous que le logiciel Oracle VM Server for SPARC est installé sur chaque machine physique et que les domaines respectent la configuration requise par Oracle Solaris Cluster. Reportez-vous à la section SPARC : Installation du logiciel Oracle VM Server for SPARC et création de domaines.

- Assurez-vous que le logiciel et les patchs Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 sont installés sur chaque noeud à configurer. Reportez-vous à la section Installation des packages logiciels de structure et de services de données Oracle Solaris Cluster.

1. Assurez-vous que le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 n'est pas encore configuré sur chaque noeud potentiel du cluster.
   1. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur un noeud potentiel que vous souhaitez configurer dans le nouveau cluster.
   2. Déterminez si le logiciel Oracle Solaris Cluster est déjà configuré sur le noeud potentiel.

          phys-schost# /usr/sbin/clinfo -n

      - Si la commande renvoie le message suivant, passez à l'étape c.

            clinfo: node is not configured as part of acluster: Operation not applicable

        Ce message indique que le logiciel Oracle Solaris Cluster n'est pas encore configuré sur le noeud potentiel.

      - Si la commande renvoie le numéro d'ID du noeud, n'effectuez pas cette procédure.

        Si un ID de noeud est renvoyé, cela signifie que le logiciel Oracle Solaris Cluster est déjà configuré sur le noeud.

        Si le cluster exécute une ancienne version du logiciel Oracle Solaris Cluster et que vous souhaitez installer le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13, suivez plutôt les procédures de mise à niveau du Oracle Solaris Cluster Upgrade Guide .

   3. Répétez les étapes a et b sur les autres noeuds potentiels que vous souhaitez configurer dans le nouveau cluster.

      Si le logiciel Oracle Solaris Cluster n'est configuré sur aucun des noeuds potentiels du cluster, passez à l'étape 2.

2. Si vous utilisez des commutateurs dans l'interconnexion privée de votre nouveau cluster, assurez-vous que le protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol) est activé.

   Suivez les instructions de votre documentation concernant les commutateurs pour déterminer si le protocole NDP est activé et pour désactiver ce même protocole.

   Au cours de la configuration du cluster, le logiciel vérifie qu'il n'y a aucun trafic sur l'interconnexion privée. Si NDP envoie des packages à un adaptateur privé au moment où le trafic de l'interconnexion privée est vérifié, le logiciel supposera que l'interconnexion n'est pas privée et la configuration du cluster sera interrompue. Le protocole NDP doit donc être désactivé au cours de la création d'un cluster.

   Une fois le cluster créé, vous pouvez réactiver le protocole NDP sur les commutateurs d'interconnexion privée si vous souhaitez utiliser cette fonction.

3. Si vous dupliquez un cluster existant exécutant le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13, utilisez un noeud de ce cluster pour créer un fichier XML de configuration en cluster.
   1. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur un membre actif du cluster que vous souhaitez dupliquer.
   2. Exportez les informations de configuration du cluster existant vers un fichier.

          phys-schost# cluster export -o clconfigfile

      `-o`

        Spécifie la destination de la sortie.

      clconfigfile

        Nom du fichier XML de configuration en cluster. Le nom de fichier spécifié peut correspondre à un fichier existant ou un nouveau fichier que la commande créera.

      Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `cluster`(1CL).

   3. Copiez le fichier de configuration vers le noeud potentiel à partir duquel vous souhaitez configurer le nouveau cluster.

      Vous pouvez stocker le fichier dans un répertoire accessible aux autres hôtes que vous allez configurer en tant que noeuds de cluster.

4. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur le noeud potentiel à partir duquel vous allez configurer le nouveau cluster.
5. Le cas échéant, modifiez le fichier XML de configuration du cluster.
   1. Ouvrez le fichier XML de configuration du cluster pour le modifier.
      - Si vous dupliquez un cluster existant, ouvrez le fichier que vous avez créé avec la commande `cluster export`.
      - Si vous ne dupliquez pas un cluster existant, créez un nouveau fichier.

        Basez le fichier sur la hiérarchie d'éléments illustrée sur la page de manuel `clconfiguration`(5CL). Vous pouvez stocker le fichier dans un répertoire accessible aux autres hôtes que vous allez configurer en tant que noeuds de cluster.

   2. Modifiez les valeurs des éléments XML pour refléter la configuration en cluster que vous souhaitez créer.

      - Pour établir un cluster, les éléments suivants doivent avoir une valeur valide dans le fichier XML de configuration en cluster :

        - Nom du cluster

        - Noeuds du cluster

        - Transport intracluster

      - Par défaut, le cluster est créé avec l'espace de noms des périphériques globaux configuré sur un périphérique `lofi`. En revanche, si vous devez utiliser un système de fichiers dédié sur lequel créer les périphériques globaux, ajoutez la propriété suivante à l'élément `<propertyList>` pour chaque noeud qui utilisera une partition au lieu d'un périphérique `lofi`.

            …
              <nodeList>
                <node name="node" id="N">
                  <propertyList>
            …
                    <property name="globaldevfs" value="/filesystem-name">
            …
                  </propertyList>
                </node>
            …

      - Si vous modifiez les informations de configuration exportées depuis un cluster existant, certaines valeurs que vous devez modifier pour refléter le nouveau cluster (le nom des noeuds, par exemple) sont utilisées dans la définition de plus d'un objet de cluster.

      Reportez-vous à la page de manuel `clconfiguration`(5CL) pour plus d'informations sur la structure et le contenu du fichier XML de configuration en cluster.

6. Validez le fichier XML de configuration en cluster.

       phys-schost# /usr/share/src/xmllint --valid --noout clconfigfile

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `xmllint`(1).

7. A partir du noeud potentiel qui contient le fichier XML de configuration en cluster, créez le cluster.

       phys-schost# cluster create -i clconfigfile

   `-i` clconfigfile

     Spécifie le nom du fichier XML de configuration en cluster à utiliser en tant que source de données en entrée.

8. Vérifiez au niveau de chaque noeud que les services multiutilisateurs de l'utilitaire de gestion des services (SMF) sont en ligne.

   Si les services ne sont pas encore en ligne pour un noeud, attendez leur mise en ligne, puis passez à l'étape suivante.

       phys-schost# svcs multi-user-server node
       STATE          STIME    FMRI
       online         17:52:55 svc:/milestone/multi-user-server:default

9. A partir d'un seul noeud, vérifiez que tous les noeuds ont rejoint le cluster.

       phys-schost# clnode status

   La sortie est similaire à l'exemple suivant.

       === Cluster Nodes ===

       --- Node Status ---

       Node Name                                       Status
       ---------                                       ------
       phys-schost-1                                   Online
       phys-schost-2                                   Online
       phys-schost-3                                   Online

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `clnode`(1CL).

10. Installez tout autre patch nécessaire pour prendre en charge le logiciel Oracle Solaris Cluster, si vous ne l'avez pas déjà fait.

    Pour localiser les patchs et les instructions d'installation, reportez-vous à la section Patchs et niveaux de microprogramme requis du manuel Notes de version d’Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13.

11. Si vous envisagez d'utiliser Oracle Solaris Cluster HA pour NFS (HA pour NFS) sur un système de fichiers local hautement disponible, assurez-vous que le système de fichiers loopback (LOFS) est désactivé.

    Pour désactiver LOFS, ajoutez l'entrée suivante au fichier `/etc/system` sur chaque noeud du cluster.

        exclude:lofs

    La modification apportée au fichier `/etc/system` est appliquée après la prochaine réinitialisation du système.

    Remarque - Vous ne pouvez pas activer LOFS si vous utilisez HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible et si vous exécutez `automountd`. LOFS peut entraîner des problèmes de commutation pour HA pour NFS. Si vous choisissez d'ajouter HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible, vous devez apporter l'une des modifications de configuration suivantes.

    Cependant, si vous configurez les zones non globales dans votre cluster, vous devez activer LOFS sur tous les noeuds de cluster. Si HA pour NFS doit coexister avec LOFS sur un système de fichiers local hautement disponible, utilisez l'une des autres solutions au lieu de désactiver LOFS.

    - Désactivez LOFS.

    - Désactivez le démon `automountd`.

    - Excluez du mappage de l'agent de montage automatique tous les fichiers faisant partie du système de fichiers local hautement disponible exporté par HA pour NFS. Cette option vous permet de conserver les deux LOFS et le démon `automountd` activés.

    Pour plus d'informations relatives aux systèmes de fichiers loopback, reportez-vous à la section The Loopback File System du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.

12. Pour dupliquer les informations de quorum à partir d'un cluster existant, configurez le périphérique de quorum en utilisant le fichier XML de configuration en cluster.

    Si vous avez créé un cluster à deux noeuds, vous devez configurer un périphérique de quorum. Si vous avez choisi de ne pas utiliser le fichier XML de configuration en cluster pour créer un périphérique de quorum requis, reportez-vous à la section Configuration des périphériques de quorum.

    1. Si vous utilisez un serveur de quorum pour le périphérique de quorum, assurez-vous que le serveur de quorum est configuré et en cours d'exécution.

       Suivez les instructions de la section Installation et configuration du logiciel Quorum Server.

    2. Si vous utilisez un périphérique NAS pour le périphérique de quorum, assurez-vous que le périphérique NAS est configuré et opérationnel.
       1. Respectez les conditions requises pour l'utilisation d'un périphérique NAS en tant que périphérique de quorum.

          Reportez-vous au guide Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 With Network-Attached Storage Device Manual.

       2. Suivez les instructions de la documentation de votre périphérique pour configurer le périphérique NAS.
    3. Assurez-vous que les informations de configuration du quorum contenues dans le fichier XML de configuration en cluster correspondent à des valeurs valides pour le cluster que vous avez créé.
    4. Si vous avez apporté des modifications dans le fichier XML de configuration en cluster, validez le fichier.

           phys-schost# xmllint --valid --noout clconfigfile

    5. Configurez le périphérique de quorum.

           phys-schost# clquorum add -i clconfigfile devicename

       devicename

         Spécifie le nom du périphérique à configurer en tant que périphérique de quorum.

13. Sortez le cluster du mode d'installation.

        phys-schost# clquorum reset

14. Bloquez l'accès à la configuration en cluster aux machines qui ne sont pas des membres configurés du cluster.

        phys-schost# claccess deny-all

15. (Facultatif) Activez la réinitialisation automatique des noeuds si tous les chemins de disque partagé contrôlés échouent.

    Remarque - Lors de la configuration initiale, le contrôle de chemin de disque est activé par défaut pour tous les périphériques découverts.

    1. Activez la réinitialisation automatique.

           phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled

       `-p`

         Spécifie la propriété à définir.

       `reboot_on_path_failure=enable`

         Active la réinitialisation automatique de noeud si un échec se produit au niveau des chemins de disque partagé contrôlés.

    2. Vérifiez que la réinitialisation automatique en cas d'échec de chemin de disque est activée.

           phys-schost# clnode show
           === Cluster Nodes ===

           Node Name:                                      node
           …
             reboot_on_path_failure:                          enabled
           …

Exemple 3-2 Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds par le biais d'un fichier XML

Dans l'exemple suivant, la configuration en cluster et la configuration du quorum sont dupliquées d'un cluster à deux noeuds existants vers un nouveau cluster à deux noeuds. Le nouveau cluster est installé avec le SE Oracle Solaris 10 et n'est pas configuré avec les zones non globales. La configuration en cluster est exportée à partir du noeud de cluster existant (`phys-oldhost-1`) vers le fichier XML de configuration du cluster `clusterconf.xml`. Les noms de noeud du nouveau cluster sont `phys-newhost-1` et `phys-newhost-2`. Le périphérique configuré en tant que périphérique de quorum dans le nouveau cluster est `d3`.

Le nom d'invite `phys-newhost-N` dans cet exemple indique que la commande est exécutée sur les deux noeuds de cluster.

    phys-newhost-N# /usr/sbin/clinfo -n
    clinfo: node is not configured as part of acluster: Operation not applicable

    phys-oldhost-1# cluster export -o clusterconf.xml
    Copy clusterconf.xml to phys-newhost-1 and modify the file with valid values

    phys-newhost-1# xmllint --valid --noout clusterconf.xml
    No errors are reported

    phys-newhost-1# cluster create -i clusterconf.xml
    phys-newhost-N# svcs multi-user-server
    STATE          STIME    FMRI
    online         17:52:55 svc:/milestone/multi-user-server:default
    phys-newhost-1# clnode status
    Output shows that both nodes are online

    phys-newhost-1# clquorum add -i clusterconf.xml d3
    phys-newhost-1# clquorum reset

Erreurs fréquentes

Echec de la configuration – Si un ou plusieurs noeuds ne parviennent pas à rejoindre le cluster ou si des informations de configuration erronées ont été spécifiées, essayez tout d'abord de répéter la procédure. Si le problème persiste, effectuez la procédure de la section Annulation de la configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster pour résoudre les problèmes d'installation sur chaque noeud mal configuré afin de le supprimer de la configuration du cluster. Il n'est pas nécessaire de désinstaller les packages logiciels d'Oracle Solaris Cluster. Suivez une nouvelle fois cette procédure.

Étapes suivantes

Passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

Voir aussi

Une fois le cluster entièrement établi, vous pouvez dupliquer la configuration des autres composants de cluster à partir du cluster existant. Si ce n'est déjà fait, modifiez la valeur des éléments XML que vous souhaitez dupliquer pour refléter la configuration en cluster à laquelle vous ajoutez le composant. Par exemple, si vous dupliquez des groupes de ressources, assurez-vous que l'entrée `<resourcegroupNodeList>` contient les noms de noeuds corrects du nouveau cluster, et non ceux du cluster que vous avez dupliqué, à moins que les noms de noeuds soient identiques.

Pour dupliquer un composant de cluster, exécutez la sous-commande `export` de la commande orientée objet pour le composant de cluster que vous souhaitez dupliquer. Pour plus d'informations sur la syntaxe et les options de la commande, reportez-vous à la page de manuel de l'objet de cluster que vous souhaitez dupliquer. Le tableau suivant répertorie les composants de cluster que vous pouvez créer à partir d'un fichier XML de configuration après l'établissement du cluster et la page de manuel correspondant à la commande que vous exécutez pour dupliquer le composant.

Composant de cluster | Page de manuel | Instructions particulières
--- | --- | ---
Groupes de périphériques : Solaris Volume Manager | `cldevicegroup`(1CL) | Pour Solaris Volume Manager, créez tout d'abord l'ensemble de disques que vous avez spécifié dans le fichier XML de configuration en cluster.
Ressources | `clresource`(1CL) | Vous pouvez utiliser l'option `-a` des commandes `clresource`, `clressharedaddress` ou `clreslogicalhostname` pour dupliquer également ce type de ressource et le groupe de ressources associé à la ressource que vous dupliquez. Sinon, vous devez d'abord ajouter le type de ressource et le groupe de ressources au cluster avant d'ajouter la ressource.
Ressources d'adresse partagée | `clressharedaddress`(1CL)
Ressources de nom d'hôte logique | `clreslogicalhostname`(1CL)
Types de ressources | `clresourcetype`(1CL)
Groupes de ressources | `clresourcegroup`(1CL)
Périphériques NAS | `clnasdevice`(1CL) | Vous devez d'abord configurer le périphérique NAS tel que décrit dans la documentation du périphérique.
Hôtes SNMP | `clsnmphost`(1CL) | La commande `clsnmphost create -i` requiert la spécification d'un fichier de mot de passe d'utilisateur avec l'option `-f`.
Utilisateurs SNMP | `clsnmpuser`(1CL) |
Seuils pour la surveillance des ressources système sur les objets en cluster | `cltelemetryattribute`(1CL) |

## Installation et configuration d'Oracle Solaris et du logiciel Oracle Solaris Cluster (JumpStart)

Cette procédure décrit la configuration et l'utilisation de la méthode d'installation JumpStart personnalisée `scinstall`(1M). Cette méthode installe le SE Oracle Solaris et le logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les noeuds du cluster global et établit le cluster. Vous pouvez également suivre cette procédure pour ajouter de nouveaux noeuds à un cluster existant.

Avant de commencer

Effectuez les tâches suivantes :

- Assurez-vous que le paramétrage matériel est terminé et vérifiez les connexions avant d'installer le logiciel Oracle Solaris. Reportez-vous à la documentation du matériel Oracle Solaris Cluster et de vos serveurs et périphériques de stockage pour plus de détails sur la configuration du matériel.

- Déterminez l'adresse Ethernet de chaque noeud du cluster.

- Si vous utilisez un service de noms, assurez-vous que les informations suivantes sont ajoutées aux services de noms par le biais desquels les clients accèdent aux services de cluster. La section Adresses IP du réseau public propose des directives de planification. Pour plus d'informations sur l'utilisation des services de noms d'Oracle Solaris, consultez la documentation d'administration système d'Oracle Solaris.

  - Mappages adresse vers nom pour tous les noms d'hôtes publics et les adresses logiques

  - Adresse IP et nom d'hôte du serveur d'installation JumpStart

- Assurez-vous que la planification de la configuration du cluster est terminée. La section Préparation de l'installation du logiciel de cluster contient la configuration requise et des directives.

- Sur le serveur à partir duquel vous allez créer l'archive Flash, assurez-vous que tous les logiciels, patchs et microprogrammes du SE Oracle Solaris nécessaires pour prendre en charge Oracle Solaris Cluster sont installés.

  Si le logiciel Oracle Solaris est déjà installé sur le serveur, il faut vérifier que l'installation Oracle Solaris respecte les conditions requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre logiciel que vous prévoyez d'installer sur le cluster. Reportez-vous à la section Installation du logiciel Oracle Solaris pour plus d'informations sur une installation du logiciel Oracle Solaris conforme à la configuration requise par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

- SPARC : Si vous configurez des domaines d'E/S Oracle VM Server for SPARC ou des domaines invités en tant que noeuds de cluster, assurez-vous que le logiciel Oracle VM Server for SPARC est installé sur chaque machine physique et que les domaines respectent la configuration requise par Oracle Solaris Cluster. Reportez-vous à la section SPARC : Installation du logiciel Oracle VM Server for SPARC et création de domaines.

- Assurez-vous que les packages de logiciels et les patchs Oracle Solaris Cluster sont installés sur le serveur à partir duquel vous allez créer l'archive Flash. Reportez-vous à la section Installation des packages logiciels de structure et de services de données Oracle Solaris Cluster.

- Déterminez le mode souhaité de l'utilitaire `scinstall` (Standard ou Personnalisé). En cas d'installation standard du logiciel Oracle Solaris Cluster, `scinstall` spécifie automatiquement les valeurs de configuration par défaut suivantes.

  Composant | Valeur par défaut
  --- | ---
  Adresse du réseau privé | `172.16.0.0`
  Masque du réseau privé | `255.255.240.0`
  Adaptateurs de transport intracluster | Deux adaptateurs exactement
  Commutateurs de transport intracluster | `switch1` et `switch2`
  Séparation globale | Activée
  Espace de noms des périphériques globaux | Périphérique `lofi`
  Sécurité de l'installation (DES) | Limitée

- Complétez l'une des fiches d'information de configuration de cluster suivantes, selon que vous exécutez l'utilitaire `scinstall` en mode Standard ou Personnalisé. Reportez-vous à la section Planification de l'environnement Oracle Solaris Cluster pour obtenir des directives de planification.

  - Fiche d'information du mode standard – Si vous utilisez le mode Standard et acceptez toutes les valeurs par défaut, remplissez la fiche d'information suivante.

    Composant | Description/Exemple | Réponse
    --- | --- | ---
    Répertoire JumpStart | Quel est le nom du répertoire JumpStart à utiliser ? |
    Nom du cluster | Quel est le nom du cluster que vous voulez établir ? |
    Noeuds du cluster | Répertorient le nom des noeuds de cluster prévus pour la configuration initiale du cluster. (Pour un cluster à noeud unique, appuyez sur Ctrl+D.) |
    Adaptateurs et câbles de transport intracluster | Nom du premier noeud : |
    Noms des adaptateurs de transport : | Premier | Second
    Adaptateurs VLAN uniquement | Cet adaptateur va-t-il être un adaptateur de transport intracluster dédié ? (Répondez Non si vous utilisez des adaptateurs VLAN avec balises.) | Oui | Non | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, quel est l'ID du réseau VLAN pour cet adaptateur ? |  |
    Pour chaque noeud supplémentaire, spécifiez les éléments ci-contre | Nom du noeud : |
    Noms des adaptateurs de transport : | Premier | Second
    Configuration de Quorum (cluster à deux noeuds uniquement) | Voulez-vous désactiver la sélection de périphérique quorum automatique ? (Répondez Oui si un stockage partagé n'est pas qualifié pour être un périphérique de quorum ou si vous souhaitez configurer un serveur de quorum en tant que périphérique de quorum.) | Oui | Non | Oui | Non

  - Fiche d'information en mode personnalisé – Si vous utilisez le mode Personnalisé et personnalisez les données de configuration, remplissez la fiche d'information suivante.

    Remarque - Si vous installez un cluster à noeud unique, l'utilitaire `scinstall` reprend automatiquement l'adresse et le masque de réseau du réseau privé par défaut, même si le cluster n'utilise pas un réseau privé.

    Composant | Description/Exemple | Réponse
    --- | --- | ---
    Répertoire JumpStart | Quel est le nom du répertoire JumpStart à utiliser ? |
    Nom du cluster | Quel est le nom du cluster que vous voulez établir ? |
    Noeuds du cluster | Répertorient le nom des noeuds de cluster prévus pour la configuration initiale du cluster. (Pour un cluster à noeud unique, appuyez sur Ctrl+D.) |
    Authentification des demandes d'ajout de noeuds (cluster à noeuds multiples uniquement) | Avez-vous besoin d'utiliser l'authentification DES ? | Non | Oui
    Adresse réseau du transport intracluster (cluster à noeuds multiples uniquement) | Souhaitez-vous accepter l'adresse réseau par défaut (`172.16.0.0`) ? | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quelle adresse de réseau privé souhaitez-vous utiliser ? | ___.___.___.___
    Souhaitez-vous accepter le masque de réseau par défaut ? | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nombre maximal de noeuds, réseaux privés et clusters de zones que vous prévoyez de configurer dans le cluster ? | _____ noeuds _____ réseaux _____ clusters de zones
    Quel masque de réseau souhaitez-vous utiliser ? (Sélectionnez l'une des valeurs calculées par scinstall ou choisissez vous-même la valeur.) | ___.___.___.___
    Nombre minimal de réseaux privés (cluster à noeuds multiples uniquement) | Ce cluster doit-il utiliser au moins deux réseaux privés ? | Oui | Non
    Câbles point à point (cluster à deux noeuds uniquement) | Ce cluster utilise-t-il des commutateurs ? | Oui | Non
    Commutateurs du cluster (cluster à noeuds multiples uniquement) | Nom du commutateur de transport, si utilisé : Valeurs par défaut : `switch1` et `switch2` | Premier | Second
    Adaptateurs et câbles de transport intracluster (cluster à noeuds multiples uniquement) | Nom du premier noeud : |
    Nom de l'adaptateur de transport : | Premier | Second
    (Adaptateurs VLAN uniquement) | Cet adaptateur va-t-il être un adaptateur de transport intracluster dédié ? (Répondez Non si vous utilisez des adaptateurs VLAN avec balises.) | Oui | Non | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, quel est l'ID du réseau VLAN pour cet adaptateur ? |  |
    | A quoi est connecté chaque adaptateur de transport (un commutateur ou un autre adaptateur) ? Valeurs par défaut du commutateur : `switch1` et `switch2` |  |
    Si un transport commute, souhaitez-vous utiliser le nom de port par défaut ? | Oui | Non | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nom du port que vous souhaitez utiliser ? |  |
    Pour chaque noeud supplémentaire, spécifiez les éléments ci-contre (cluster à noeuds multiples uniquement) | Nom du noeud : |
    Nom de l'adaptateur de transport : | Premier | Second
    A quoi est connecté chaque adaptateur de transport (un commutateur ou un autre adaptateur) ? Valeurs par défaut du commutateur : `switch1` et `switch2` |  |
    Si un transport commute, souhaitez-vous utiliser le nom de port par défaut ? | Oui | Non | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nom du port que vous souhaitez utiliser ? |  |
    Système de fichiers de périphériques globaux Spécification pour chaque noeud | Souhaitez-vous utiliser la méthode `lofi` par défaut ? | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, souhaitez-vous utiliser le système de fichiers de périphériques globaux par défaut (`/globaldevices`) ? | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, souhaitez-vous sélectionner un autre système de fichiers ? | Oui | Non
    Quel est le nom du système de fichiers que vous souhaitez utiliser ? |
    Séparation globale | Souhaitez-vous désactiver la séparation globale ? (Répondez Non à moins que le stockage partagé ne prenne pas en charge les réservations SCSI ou si vous souhaitez que les systèmes en dehors du cluster accèdent au stockage partagé.) | Oui | Non | Oui | Non
    Configuration de Quorum (cluster à deux noeuds uniquement) | Voulez-vous désactiver la sélection de périphérique quorum automatique ? (Répondez Oui si un stockage partagé n'est pas qualifié pour être un périphérique de quorum ou si vous souhaitez configurer un serveur de quorum en tant que périphérique de quorum.) | Oui | Non | Oui | Non

Suivez ces directives pour exécuter l'utilitaire `scinstall` interactif dans cette procédure :

- L'utilitaire interactif `scinstall` utilise la mémoire tampon lors de vos saisies clavier. Pour cette raison, n'appuyez pas sur la touche Entrée plus d'une fois si l'écran du menu ne s'affiche pas immédiatement.

- Sauf en cas d'indication contraire, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl+D pour revenir soit au début d'une série de questions connexes, soit au menu principal.

- Les réponses par défaut ou les réponses données aux cours des sessions précédentes s'affichent entre crochets ([ ]) à la fin de la question. Appuyez sur Entrée pour utiliser la réponse entre crochets sans la retaper.

1. Configurez votre serveur d'installation JumpStart.

   Assurez-vous que le serveur d'installation JumpStart remplit les conditions suivantes.

   - Le serveur d'installation est sur le même sous-réseau que les noeuds de cluster ou sur le serveur d'initialisation Oracle Solaris pour le sous-réseau utilisé par les noeuds de cluster.

   - Le serveur d'installation n'est pas un noeud de cluster.

   - Le serveur d'installation installe une version du SE Oracle Solaris prise en charge par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

   - Un répertoire JumpStart personnalisé existe pour une installation JumpStart du logiciel Oracle Solaris Cluster. Ce répertoire jumpstart-dir doit répondre aux conditions suivantes :

     - Contenir une copie de l'utilitaire `check`.

     - Etre un export NFS que peut lire le serveur d'installation JumpStart.

   - Chaque noeud de cluster est configuré en tant que client d'installation JumpStart utilisant le répertoire JumpStart personnalisé que vous avez paramétré pour l'installation d'Oracle Solaris Cluster.

   Suivez les instructions correspondant à votre plate-forme logicielle et à la version du système d'exploitation pour paramétrer le serveur d'installation JumpStart. Reportez-vous à la section Création d’un serveur de profils pour des systèmes en réseau du manuel Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 1/13 : Installations JumpStart.

   Reportez-vous également aux pages de manuel `setup_install_server`(1M) et `add_install_client`(1M).

2. Si vous installez un nouveau noeud sur un cluster existant, ajoutez-le à la liste des noeuds de cluster autorisés.
   1. Passez à un autre noeud de cluster actif et démarrez l'utilitaire `clsetup`.
   2. Exécutez l'utilitaire `clsetup` permettant d'ajouter le nom du nouveau noeud à la liste des noeuds de cluster autorisés.

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ajout d’un noeud à un cluster existant du manuel Guide d’administration système d’Oracle Solaris Cluster.

3. Sur un noeud de cluster ou une autre machine de la même plate-forme de serveur, installez le SE Oracle Solaris et tout autre patch nécessaire, si ce n'est déjà fait.

   Si le logiciel Oracle Solaris est déjà installé sur le serveur, il faut vérifier que l'installation Oracle Solaris respecte les conditions requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre logiciel que vous prévoyez d'installer sur le cluster. Reportez-vous à la section Installation du logiciel Oracle Solaris pour plus d'informations sur une installation du logiciel Oracle Solaris conforme à la configuration requise par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

   Suivez les procédures de la section Installation du logiciel Oracle Solaris.

4. (Facultatif) SPARC : Sur le système installé, installez le logiciel Oracle VM Server for SPARC et créez des domaines, si vous ne l'avez pas déjà fait.

   Suivez les procédures de la section SPARC : Installation du logiciel Oracle VM Server for SPARC et création de domaines.

5. Sur le système installé, installez le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre patch nécessaire, si vous ne l'avez pas déjà fait.

   Suivez les procédures de la section Installation des packages logiciels de structure et de services de données Oracle Solaris Cluster.

   Pour localiser les patchs et les instructions d'installation, reportez-vous à la section Patchs et niveaux de microprogramme requis du manuel Notes de version d’Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13.

6. Autorisez le démon conteneur d'agent commun à démarrer automatiquement lors des initialisations du système.

       machine# cacaoadm enable

7. Sur le système installé, mettez à jour le fichier `/etc/inet/hosts` avec toutes les adresses IP publiques utilisées dans le cluster.

   Effectuez cette étape, que vous utilisiez ou non un service de noms. Reportez-vous à la section Adresses IP du réseau public pour obtenir la liste des composants Oracle Solaris Cluster dont vous devez ajouter les adresses IP.

8. Sur le système installé, réinitialisez Console Web Oracle Java dans son état non configuré initial.

   La commande suivante supprime les informations de configuration de la console Web. Une partie des informations de configuration est spécifique au système installé. Il faut supprimer ces informations avant de créer l'archive Flash. Dans le cas contraire, les informations de configuration transférées sur le noeud de cluster peuvent empêcher la console Web de démarrer ou d'interagir correctement avec le noeud de cluster.

       # /usr/share/webconsole/private/bin/wcremove -i console

   Après l'installation de la console Web non configurée sur le noeud de cluster et son démarrage initial, la console exécute automatiquement sa configuration initiale et utilise les informations du noeud de cluster.

   Pour plus d'informations sur la commande `wcremove`, reportez-vous à la section Identité de l’utilisateur d’Oracle Java Web Console du manuel Administration d’Oracle Solaris : Administration de base.

9. Créez l'archive Flash du système installé.

   Suivez les procédures du Chapitre 3, Création d’archives Archive Flash (tâches) du manuel Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 1/13 : Archives Flash (création et installation).

       machine# flarcreate -n name archive

   `-n name`

     Nom à donner à l'archive Flash.

   archive

     Nom de fichier à donner à l'archive Flash, avec le chemin d'accès complet. Par convention, le nom du fichier se termine par `.flar`.

10. Assurez-vous que l'archive Flash est exportée au format NFS que le serveur d'installation JumpStart puisse la lire.

    Pour plus d'informations sur le partage automatique de fichiers, reportez-vous au Chapitre 4, Gestion des systèmes de fichiers NFS (présentation) du manuel Guide d’administration système : Services réseau.

    Reportez-vous également aux pages de manuel `share`(1M) et `dfstab`(4).

11. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur le serveur d'installation JumpStart.
12. Sur le serveur d'installation JumpStart, démarrez l'utilitaire `scinstall`(1M).

    Dans le chemin du média, remplacez arch par `sparc` ou `x86` et remplacez ver par `10` pour Oracle Solaris 10.

        installserver# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_arch/Product/sun_cluster/ \
        Solaris_ver/Tools/

        installserver# ./scinstall

    Le menu principal de `scinstall` s'affiche.

13. Choisissez l'option de menu Configure a Cluster to be JumpStarted From This Install Server.

    Cette option permet de configurer des scripts de fin JumpStart personnalisés. JumpStart exécute ces scripts de fin pour installer le logiciel Oracle Solaris Cluster.

         *** Main Menu ***

            Please select from one of the following (*) options:

              * 1) Create a new cluster or add a cluster node
              * 2) Configure a cluster to be JumpStarted from this install server
                3) Manage a dual-partition upgrade
                4) Upgrade this cluster node
              * 5) Print release information for this cluster node

              * ?) Help with menu options
              * q) Quit

            Option:  2

14. Suivez les invites à l'écran pour répondre aux questions de la fiche de planification de la configuration.

    La commande `scinstall` stocke vos informations de configuration et copie le fichier `class` par défaut `autoscinstall.class` dans le répertoire `/`jumpstart-dir `/autoscinstall.d/3.2/`. Ce fichier est semblable à l'exemple suivant.

        install_type    initial_install
        system_type     standalone
        partitioning    explicit
        filesys         rootdisk.s0 free /
        filesys         rootdisk.s1 750  swap
        filesys         rootdisk.s3 512  /globaldevices
        filesys         rootdisk.s7 20
        cluster         SUNWCuser        add
        package         SUNWman          add

15. Si nécessaire, modifiez le fichier `autoscinstall.class` pour configurer JumpStart afin d'installer l'archive Flash.

    Si nécessaire, modifiez les entrées pour qu'elles correspondent aux choix de configuration que vous avez effectués lors de l'installation du SE Oracle Solaris sur l'archive Flash ou lorsque vous avez exécuté l'utilitaire `scinstall`.

    1. Pour utiliser un périphérique lofi pour l'espace de noms des périphériques globaux, supprimez l'entrée `filesys` pour la partition `/globaldevices`.
    2. Modifiez les entrées suivantes dans le fichier `autoscinstall.class`.

       Entrée existante à remplacer | Nouvelle entrée à ajouter
       --- | ---
       `install_type` | `initial_install` | `install_type` | `flash_install`
       `system_type` | `standalone` | `archive_location` | retrieval_type location

       Reportez-vous à la section Mot-clé archive_location du manuel Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 1/13 : Installations JumpStart pour plus d'informations sur les valeurs valides pour les entrées retrieval_type et location lorsqu'elles sont utilisées avec le mot-clé `archive_location`.

    3. Supprimez toutes les entrées qui installent un package spécifique, comme les entrées suivantes.

           cluster         SUNWCuser        add
           package         SUNWman          add

    4. Si votre configuration respecte des conditions requises supplémentaires pour le logiciel Oracle Solaris, modifiez le fichier `autoscinstall.class` en conséquence.

       Le fichier `autoscinstall.class` installe le groupe de logiciels Oracle Solaris Utilisateur final (`SUNWCuser`).

    5. Si vous installez le groupe de logiciels Oracle Solaris Utilisateur final (`SUNWCuser`), ajoutez au fichier `autoscinstall.class` tout package logiciel Oracle Solaris supplémentaire dont vous pouvez avoir besoin.

       Le tableau suivant répertorie les packages Oracle Solaris requis pour prendre en charge certaines fonctionnalités d'Oracle Solaris Cluster. Ces packages ne sont pas inclus dans le groupe de logiciels Oracle Solaris Utilisateur final. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Considérations relatives aux groupes de logiciels Oracle Solaris.

       Fonction | Packages logiciels Oracle Solaris obligatoires
       --- | ---
       `scsnapshot` | `SUNWp15u SUNWp15v SUNWp15p`
       Oracle Solaris Cluster Manager | `SUNWapchr SUNWapchu`

    Vous pouvez modifier le fichier `class` par défaut de l'une des manières suivantes :

    - Modifiez le fichier `autoscinstall.class` directement. Ces modifications sont appliquées à tous les noeuds de tous les clusters qui utilisent ce répertoire JumpStart personnalisé.

    - Mettez à jour le fichier `rules` pour qu'il pointe vers d'autres profils, puis exécutez l'utilitaire `check` pour valider le fichier `rules`.

    Tant que le profil d'installation du SE Oracle répond à un minimum de conditions requises en matière d'allocation de système de fichiers Oracle Solaris Cluster, le logiciel Oracle Solaris Cluster n'impose pas de restrictions sur d'autres modifications du profil d'installation. Reportez-vous à la section Partitions de disque système pour des directives de partitionnement et des conditions requises pour prendre en charge le logiciel Oracle Solaris Cluster.

    Pour plus d'informations sur les profils JumpStart, reportez-vous au Chapitre 3, Préparation d’une installation JumpStart (tâches) du manuel Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 1/13 : Installations JumpStart.

16. Pour effectuer d'autres tâches de post-installation, configurez votre propre script de fin.

    Votre propre script de fin s'exécute après le script de fin standard installé par la commande `scinstall`. Reportez-vous au Chapitre 3, Préparation d’une installation JumpStart (tâches) du manuel Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 1/13 : Installations JumpStart pour plus d'informations sur la création d'un script de fin JumpStart.

    1. Assurez-vous que les packages Oracle Solaris de dépendance seront installés par le fichier `class` par défaut.

       Reportez-vous à l'Étape 15.

    2. Nommez votre script de fin `finish`.
    3. Apportez les modifications nécessaires pour les tâches de post-installation que vous souhaitez que le script `finish` exécute.
    4. Copiez votre script `finish` dans chaque répertoire jumpstart-dir`/autoscinstall.d/nodes/` node.

       Créez un répertoire node pour chaque noeud du cluster. Vous pouvez également respecter cette convention de nommage pour créer des liens symboliques vers un script `finish` partagé.

17. Quittez le serveur d'installation JumpStart.
18. Si vous utilisez des commutateurs dans l'interconnexion privée de votre nouveau cluster, assurez-vous que le protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol) est activé.

    Suivez les instructions de votre documentation concernant les commutateurs pour déterminer si le protocole NDP est activé et pour désactiver ce même protocole.

    Au cours de la configuration du cluster, le logiciel vérifie qu'il n'y a aucun trafic sur l'interconnexion privée. Si NDP envoie des packages à un adaptateur privé au moment où le trafic de l'interconnexion privée est vérifié, le logiciel supposera que l'interconnexion n'est pas privée et la configuration du cluster sera interrompue. Le protocole NDP doit donc être désactivé au cours de la création d'un cluster.

    Une fois le cluster créé, vous pouvez réactiver le protocole NDP sur les commutateurs d'interconnexion privée si vous souhaitez utiliser cette fonction.

19. Si vous utilisez une console d'administration de cluster, ouvrez un écran de console pour chaque noeud du cluster.
    - Si le logiciel du panneau de contrôle de cluster (CCP) est installé et configuré sur votre console d'administration, exécutez l'utilitaire `cconsole`(1M) pour afficher les écrans de console individuels.

      En tant que superutilisateur, exécutez les commandes suivantes pour démarrer l'utilitaire `cconsole` :

          adminconsole# /opt/SUNWcluster/bin/cconsole clustername &

      L'utilitaire `cconsole` ouvre également une fenêtre principale à partir de laquelle vous pouvez envoyer vos données en entrée à toutes les fenêtres de console individuelles en même temps.

    - Si vous n'exécutez pas l'utilitaire `cconsole`, connectez-vous individuellement aux consoles de chaque noeud.
20. Arrêtez chaque noeud.

        phys-schost# shutdown -g0 -y -i0

21. Initialisez chaque noeud pour démarrer l'installation JumpStart.
    - Sur les systèmes SPARC, procédez comme suit :

          ok boot net - install

      Remarque - Entourez le tiret (-) dans la commande par un espace de chaque côté.

    - Sur les systèmes x86, procédez comme suit :
      1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer la séquence d'initialisation.

             Press any key to reboot.
             keystroke

      2. Dès que l'écran d'information du BIOS apparaît, appuyez immédiatement sur Echap+2 ou sur la touche F2.

         Au terme de la séquence d'initialisation, l'écran de l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.

      3. Dans la barre de menus de l'utilitaire de configuration du BIOS, accédez à l'option de menu Boot.

         La liste des périphériques d'initialisation s'affiche.

      4. Accédez à l'option IBA connectée au même réseau que le serveur d'installation JumpStart PXE et placez-la en premier dans l'ordre d'initialisation.

         Le plus petit nombre à droite des choix d'initialisation IBA correspond au numéro de port Ethernet le plus faible. Le plus grand nombre à droite des choix d'initialisation IBA correspond au numéro de port Ethernet le plus élevé.

      5. Enregistrez les modifications et quittez le BIOS.

         La séquence d'initialisation démarre à nouveau. Après d'autres traitements, le menu GRUB s'affiche.

      6. Sélectionnez immédiatement l'entrée Oracle Solaris JumpStart et appuyez sur Entrée.

         Remarque - Si l'entrée Oracle Solaris JumpStart est la seule entrée répertoriée, vous pouvez également patienter jusqu'au délai d'expiration de l'écran de sélection. Si vous ne répondez pas dans les 30 secondes, le système poursuit automatiquement la séquence d'initialisation.

         Après d'autres traitements, le menu du type d'installation s'affiche.

      7. Dans le menu du type d'installation, saisissez immédiatement le numéro correspondant à l'installation JumpStart personnalisée.

         Remarque - Si vous ne tapez pas le numéro de l'installation JumpStart personnalisée avant le terme du délai d'attente de 30 secondes, le système lance automatiquement l'installation interactive d'Oracle Solaris.

         JumpStart installe le SE Oracle Solaris et le logiciel Oracle Solaris Cluster sur chaque noeud. Une fois l'installation terminée, chaque noeud est installé en tant que nouveau noeud de cluster. La sortie de l'installation d'Oracle Solaris Cluster est consignée dans un fichier `/var/cluster/logs/install/scinstall.log. N`.

      8. Lorsque l'écran du BIOS apparaît à nouveau, appuyez immédiatement sur Echap+2 ou sur la touche F2.

         Remarque - Si vous n'interrompez pas le BIOS à ce stade, il revient automatiquement au menu du type d'installation. A ce moment, si aucun choix n'est saisi dans les 30 secondes, le système commence automatiquement une installation interactive.

         Après d'autres traitements, l'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.

      9. Dans la barre de menus, accédez au menu Boot.

         La liste des périphériques d'initialisation s'affiche.

      10. Accédez à l'entrée de disque dur et placez-la en premier dans l'ordre d'initialisation.
      11. Enregistrez les modifications et quittez le BIOS.

          La séquence d'initialisation démarre à nouveau. Aucune autre interaction avec le menu GRUB n'est nécessaire pour terminer l'initialisation en mode cluster.

22. Vérifiez au niveau de chaque noeud que les services multiutilisateurs de l'utilitaire de gestion des services (SMF) sont en ligne.

    Si les services ne sont pas encore en ligne pour un noeud, attendez leur mise en ligne, puis passez à l'étape suivante.

        phys-schost# svcs multi-user-server node
        STATE          STIME    FMRI
        online         17:52:55 svc:/milestone/multi-user-server:default

23. Si vous installez un nouveau noeud à un cluster existant, créez-y des points de montage destinés à tous les systèmes de fichiers de cluster existants.
    1. A partir d'un autre noeud de cluster actif, affichez le nom de tous les systèmes de fichiers de cluster.

           phys-schost# mount | grep global | egrep -v node@ | awk '{print $1}'

    2. Sur le noeud que vous avez ajouté au cluster, créez un point de montage pour chaque système de fichiers du cluster.

           phys-schost-new# mkdir -p mountpoint

       Par exemple, si un nom de système de fichiers renvoyé par la commande de montage est `/global/dg-schost-1`, exécutez `mkdir` `- p` `/global/dg-schost-1` sur le noeud à ajouter au cluster.

       Remarque - Les points de montage deviennent actifs après la réinitialisation du cluster à l'Étape 27.

24. Si vous envisagez d'utiliser Oracle Solaris Cluster HA pour NFS (HA pour NFS) sur un système de fichiers local hautement disponible, assurez-vous que le système de fichiers loopback (LOFS) est désactivé.

    Pour désactiver LOFS, ajoutez l'entrée suivante au fichier `/etc/system` sur chaque noeud du cluster.

        exclude:lofs

    La modification apportée au fichier `/etc/system` est appliquée après la prochaine réinitialisation du système.

    Remarque - Vous ne pouvez pas activer LOFS si vous utilisez HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible et si vous exécutez `automountd`. LOFS peut entraîner des problèmes de commutation pour HA pour NFS. Si vous choisissez d'ajouter HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible, vous devez apporter l'une des modifications de configuration suivantes.

    Cependant, si vous configurez les zones non globales dans votre cluster, vous devez activer LOFS sur tous les noeuds de cluster. Si HA pour NFS doit coexister avec LOFS sur un système de fichiers local hautement disponible, utilisez l'une des autres solutions au lieu de désactiver LOFS.

    - Désactivez LOFS.

    - Désactivez le démon `automountd`.

    - Excluez du mappage de l'agent de montage automatique tous les fichiers faisant partie du système de fichiers local hautement disponible exporté par HA pour NFS. Cette option vous permet de conserver les deux LOFS et le démon `automountd` activés.

    Pour plus d'informations relatives aux systèmes de fichiers loopback, reportez-vous à la section The Loopback File System du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.

25. Si vous utilisez l'un des adaptateurs suivants pour l'interconnexion de cluster, supprimez la marque de commentaire de l'entrée correspondante dans le fichier `/etc/system` de chaque noeud.

    Adaptateur | Entrée
    --- | ---
    `ipge` | `set ipge:ipge_taskq_disable=1`
    `ixge` | `set ixge:ixge_taskq_disable=1`

    Cette entrée sera effective à la prochaine réinitialisation du système.

26. x86 : définissez le fichier d'initialisation par défaut.

    Paramétrer cette valeur vous permet de réinitialiser le noeud s'il vous est impossible d'accéder à une invite de connexion.

        grub edit> kernel /platform/i86pc/multiboot kmdb

27. Si vous avez effectué une tâche nécessitant la réinitialisation du cluster, suivez ces étapes.

    Voici certaines des tâches nécessitant une réinitialisation :

    - Ajout d'un nouveau noeud à un cluster existant

    - Installation de patchs imposant la réinitialisation du noeud ou du cluster

    - Modifications de configuration requérant une réinitialisation pour devenir actives

    1. Connectez-vous à un noeud en tant que superutilisateur.
    2. Arrêtez le cluster.

           phys-schost-1# cluster shutdown -y -g0 clustername

       Remarque - Ne réinitialisez pas le noeud installé en premier dans le cluster tant que le cluster n'est pas arrêté. Tant que le mode d'installation du cluster est actif, seul le noeud installé en premier (celui qui a établi le cluster) dispose d'un vote de quorum. Dans un cluster établi encore en mode d'installation : si le cluster n'est pas arrêté avant la réinitialisation du premier noeud, les autres noeuds du cluster ne pourront pas obtenir le quorum. Le cluster entier est alors arrêté.

       Les noeuds du cluster restent en mode d'installation jusqu'à la première exécution de la commande `clsetup`. Cette commande est exécutée au cours de la procédure Configuration des périphériques de quorum.

    3. Réinitialisez chaque noeud du cluster.
       - Sur les systèmes SPARC, procédez comme suit :

             ok boot

       - Sur les systèmes x86, procédez comme suit :

         Lorsque le menu GRUB s'affiche, sélectionnez l'entrée Oracle Solaris appropriée, puis appuyez sur la touche Entrée.

         Pour plus d'informations sur l'initialisation GRUB, reportez-vous à la section Initialisation d’un système x86 à l’aide de GRUB (liste des tâches) du manuel Administration d’Oracle Solaris : Administration de base.

    L'utilitaire `scinstall` installe et configure tous les noeuds de cluster, puis réinitialise le cluster. Le cluster est établi lorsque tous les noeuds ont été correctement initialisés dans le cluster. La sortie de l'installation d'Oracle Solaris Cluster est consignée dans un fichier `/var/cluster/logs/install/scinstall.log.N`.

28. (Facultatif) Si vous n'avez pas suivi l'Étape 27 pour réinitialiser les noeuds, démarrez le serveur Web Console Web Oracle Java manuellement sur chaque noeud.

        phys-schost# smcwebserver start

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `smcwebserver`(1M).

29. A partir d'un seul noeud, vérifiez que tous les noeuds ont rejoint le cluster.

        phys-schost# clnode status

    La sortie est similaire à l'exemple suivant.

        === Cluster Nodes ===

        --- Node Status ---

        Node Name                                       Status
        ---------                                       ------
        phys-schost-1                                   Online
        phys-schost-2                                   Online
        phys-schost-3                                   Online

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `clnode`(1CL).

30. (Facultatif) Sur chaque noeud, activez la réinitialisation automatique des noeuds si tous les chemins de disque partagé contrôlés échouent.

    Remarque - Lors de la configuration initiale, le contrôle de chemin de disque est activé par défaut pour tous les périphériques découverts.

    1. Activez la réinitialisation automatique.

           phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled

       `-p`

         Spécifie la propriété à définir.

       `reboot_on_path_failure=enable`

         Active la réinitialisation automatique de noeud si un échec se produit au niveau des chemins de disque partagé contrôlés.

    2. Vérifiez que la réinitialisation automatique en cas d'échec de chemin de disque est activée.

           phys-schost# clnode show
           === Cluster Nodes ===

           Node Name:                                      node
           …
             reboot_on_path_failure:                          enabled
           …

Étapes suivantes

Si vous avez ajouté un noeud à un cluster à deux noeuds, passez à la section Mise à jour des périphériques de quorum après l'ajout d'un noeud au cluster global.

Sinon, passez à la procédure appropriée :

- Si vous avez installé un cluster à noeuds multiples et choisi la configuration automatique du quorum, la configuration post-installation est terminée. Passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

- Si vous avez installé un cluster à noeuds multiples et refusé la configuration automatique du quorum, procédez à la configuration post-installation. Passez à la section Configuration des périphériques de quorum.

- Si vous avez ajouté un noeud à un cluster existant qui utilise un périphérique de quorum, passez à la section Mise à jour des périphériques de quorum après l'ajout d'un noeud au cluster global.

- Si vous avez ajouté un nouveau noeud à un cluster existant n'utilisant pas de périphérique de quorum, vérifiez l'état du cluster. Passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

- Si vous avez installé un cluster à noeud unique, la création du cluster est terminée. Passez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster pour installer le logiciel de gestion du volume et configurer le cluster.

Erreurs fréquentes

Option scinstall désactivée – Si l'option JumpStart de la commande `scinstall` n'est pas précédée d'un astérisque, l'option est désactivée. Cette condition indique que l'installation JumpStart n'est pas terminée ou qu'une erreur s'est produite. Pour remédier à ce problème, arrêtez tout d'abord l'utilitaire `scinstall`. Répétez les procédures de l'Étape 1 à l'Étape 16 pour corriger l'installation JumpStart, puis redémarrez l'utilitaire `scinstall`.

## Préparation du cluster pour les noeuds supplémentaires du cluster global

Suivez cette procédure pour les noeuds existants du cluster global afin de préparer le cluster à l'ajout de nouveaux noeuds.

Avant de commencer

Effectuez les tâches suivantes :

- Assurez-vous que le matériel nécessaire est installé.

  - Assurez-vous que l'adaptateur de l'hôte est installé sur le nouveau noeud. Reportez-vous au guide Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 Hardware Administration Manual .

  - Vérifiez que toute interconnexion de cluster existante peut prendre en charge le nouveau noeud. Reportez-vous au guide Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 Hardware Administration Manual .

  - Assurez-vous qu'un stockage supplémentaire est installé. Reportez-vous au manuel de stockage Oracle Solaris Cluster approprié.

1. Si vous utilisez le panneau de contrôle de cluster (CCP), mettez à jour les fichiers de configuration sur la console d'administration.
   1. Dans le fichier `/etc/clusters`, ajoutez le nom du noeud que vous ajoutez à l'entrée du cluster.
   2. Ajoutez aux fichiers `/etc/serialports` une entrée avec le nom du nouveau noeud, le nom d'hôte du périphérique d'accès à la console du noeud et le numéro de port.
2. Ajoutez le nom du nouveau noeud à la liste des noeuds autorisés du cluster.
   1. Connectez-vous à un noeud en tant que superutilisateur.
   2. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

          phys-schost# clsetup

      Le menu principal s'affiche.

   3. Choisissez l'option de menu New Nodes.
   4. Sélectionnez l'option de menu Specify the Name of a Machine Which May Add Itself.
   5. Suivez les instructions des invites à l'écran pour ajouter le nom du noeud à la liste des machines reconnues.

      L'utilitaire `clsetup` affiche le message `Command completed successfully` si la tâche s'exécute sans erreur.

   6. Quittez l'utilitaire `clsetup`.
3. Si vous ajoutez un noeud à un cluster à noeud unique, affichez la configuration de l'interconnexion pour vous assurer que deux interconnexions de cluster existent déjà.

       phys-schost# clinterconnect show

   Pour pouvoir ajouter un noeud, vous devez disposez d'au moins deux câbles ou deux adaptateurs configurés.

   - Si la sortie affiche des informations de configuration pour deux câbles ou deux adaptateurs, passez à l'Étape 4.
   - Si la sortie n'affiche aucune information de configuration pour les câbles ou les adaptateurs ou affiche des informations de configuration uniquement pour un câble ou un adaptateur, configurez de nouvelles interconnexions de cluster.
     1. Démarrez l'utilitaire `clsetup` sur un noeud.

            phys-schost# clsetup

     2. Choisissez l'option de menu Cluster Interconnect.
     3. Sélectionnez l'option de menu Add a Transport Cable.

        Suivez les instructions pour spécifier le nom du noeud à ajouter au cluster et le nom de l'adaptateur de transport et préciser si vous souhaitez utiliser un commutateur de transport ou non.

     4. Si besoin est, répétez l'Étape c pour configurer une seconde interconnexion de cluster.
     5. Lorsque vous avez terminé, quittez l'utilitaire `clsetup`.
     6. Vérifiez que le cluster dispose à présent de deux interconnexions de cluster configurées.

            phys-schost# clinterconnect show

        La sortie de la commande devrait à présent afficher les informations de configuration d'au moins deux interconnexions de cluster.

4. Assurez-vous que la configuration du réseau privé peut prendre en charge les noeuds et les réseaux privés que vous ajoutez.
   1. Affichez le nombre maximal de noeuds et de réseaux privés et les clusters de zones pris en charge par la configuration du réseau privé actuel.

          phys-schost# cluster show-netprops

      Vous obtenez une sortie similaire à ce qui suit :

          === Private Network ===

          private_netaddr:                                172.16.0.0
            private_netmask:                                255.255.240.0
            max_nodes:                                      64
            max_privatenets:                                10
            max_zoneclusters:                               12

   2. Déterminez si la configuration actuelle du réseau privé peut prendre en charge les noeuds supplémentaires, y compris les zones non globales et les réseaux privés.
      - Si la plage actuelle des adresses IP est suffisante, vous pouvez procéder à l'installation du nouveau noeud.

        Passez à la section Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur les noeuds supplémentaires du cluster global (`scinstall`).

      - Si la plage d'adresses IP actuelle est insuffisante, reconfigurez-la.

        Passez à la section Modification de la configuration du réseau privé lors de l'ajout de noeuds ou de réseaux privés. Il faut arrêter le cluster pour modifier la plage d'adresses IP privées. Pour cela, vous devez mettre hors ligne tous les groupes de ressources, désactivez toutes les ressources du cluster et effectuez une réinitialisation en mode non-cluster.

Étapes suivantes

Configurez le logiciel Oracle Solaris Cluster sur tous les nouveaux noeuds du cluster. Passez aux sections Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur les noeuds supplémentaires du cluster global (`scinstall`) ou Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur des noeuds supplémentaires de cluster global (XML).

## Modification de la configuration du réseau privé lors de l'ajout de noeuds ou de réseaux privés

Effectuez cette tâche pour modifier la plage d'adresses IP privées du cluster global afin de pallier une éventuelle augmentation dans un ou plusieurs des composants de cluster suivants :

- Le nombre de noeuds ou de zones non globales

- Le nombre de réseaux privés

- Le nombre de clusters de zones

Vous pouvez également suivre cette procédure pour réduire la plage d'adresses IP privées.

Remarque - Cette procédure requiert l'arrêt de l'ensemble du cluster. Si vous avez besoin de modifier uniquement le masque de réseau, par exemple pour étendre la prise en charge de clusters de zones, ne suivez pas cette procédure. A la place, exécutez la commande suivante à partir d'un noeud du cluster global exécuté en mode cluster, afin de spécifier le nombre attendu de clusters de zones :

    phys-schost# cluster set-netprops num_zoneclusters=N

Cette commande ne requiert pas l'arrêt du cluster.

Avant de commencer

Assurez-vous que Accès au shell distant (`rsh`(1M)) ou au shell sécurisé (`ssh`(1)) pour le superutilisateur est activé pour tous les noeuds de cluster.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud du cluster.
2. A partir d'un noeud, démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       # clsetup

   Le menu principal de `clsetup` s'affiche.

3. Mettez hors ligne chaque groupe de ressources.

   Si le noeud contient des zones non globales, les groupes de ressources dans les zones sont également mis hors ligne.

   1. Saisissez le numéro correspondant à l'option des groupes de ressources et appuyez sur la touche Entrée.

      Le menu Resource Group s'affiche.

   2. Entrez le numéro correspondant à l'option de connexion/déconnexion ou de commutation d'un groupe de ressources et appuyez sur la touche Entrée.
   3. Suivez les invites à l'écran pour mettre hors ligne tous les groupes de ressources et placez-les en mode sans gestion.
   4. Lorsque tous les groupes de ressources sont hors ligne, tapez `q` pour revenir au menu Resource Group.
4. Désactivez toutes les ressources du cluster.
   1. Saisissez le numéro correspondant à l'option permettant d'activer/de désactiver une ressource et appuyez sur la touche Entrée.
   2. Choisissez la ressource à désactiver, puis suivez les instructions des invites.
   3. Répétez l'étape précédente pour chaque ressource à désactiver.
   4. Une fois toutes les ressources désactivées, tapez `q` pour revenir au menu Resource Group.
5. Quittez l'utilitaire `clsetup`.
6. Vérifiez que toutes les ressources de tous les noeuds sont `Offline` et que tous les groupes de ressources sont à l'état `Unmanaged`.

       # cluster status -t resource,resourcegroup

   `-t`

     Limite les données en sortie à l'objet de cluster spécifié.

   `resource`

     Définit les ressources.

   `resourcegroup`

     Définit les groupes de ressources.

7. A partir d'un noeud, arrêtez le cluster.

       # cluster shutdown -g0 -y

   `-g`

     Définit le temps d'attente en secondes.

   `-y`

     Bloque l'affichage de l'invite vous demandant de confirmer l'arrêt.

8. Initialisez chaque noeud en mode non-cluster.
   - Sur les systèmes SPARC, exécutez la commande suivante :

         ok boot -x

   - Sur les systèmes x86, exécutez les commandes suivantes :
     1. Dans le menu GRUB, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'entrée Oracle Solaris appropriée et saisissez `e` pour modifier les commandes.

        Pour plus d'informations sur l'initialisation GRUB, reportez-vous à la section Initialisation d’un système x86 à l’aide de GRUB (liste des tâches) du manuel Administration d’Oracle Solaris : Administration de base.

     2. Dans l'écran des paramètres d'initialisation, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'entrée `kernel` et appuyez sur la touche `e` pour modifier l'entrée.
     3. Ajoutez `-x` à la commande pour que le système se réinitialise en mode non-cluster.
     4. Appuyez sur Entrée pour accepter la modification et retourner à l'écran des paramètres d'initialisation.

        L'écran affiche la commande éditée.

     5. Saisissez l'option `b` pour initialiser le noeud en mode non-cluster.

        Remarque - Cette modification de la commande des paramètres d'initialisation du noyau ne sera pas prise en compte, lors de la prochaine initialisation du système. Lors de la prochaine initialisation du noeud, ce dernier sera initialisé en mode cluster. Pour une initialisation en mode non-cluster, effectuez de nouveau ces étapes pour ajouter l'option `-x` à la commande du paramètre d'initialisation du noyau.

9. A partir d'un noeud, démarrez l'utilitaire `clsetup`.

   Si vous exécutez l'utilitaire `clsetup` en mode non-cluster, il affiche le menu principal relatif aux opérations correspondant à ce mode.

10. Entrez le numéro correspondant à l'option permettant de modifier l'adressage et les plages réseau du transport intracluster et appuyez sur la touche Entrée.

    L'utilitaire `clsetup` affiche la configuration de réseau privé en cours, puis vous demande si vous souhaitez la modifier.

11. Pour modifier l'adresse IP de réseau privé ou la plage d'adresses IP, saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée.

    L'utilitaire `clsetup` affiche l'adresse IP de réseau privé par défaut, `172.16.0.0`, et vous demande si vous l'acceptez.

12. Modifiez ou acceptez l'adresse IP de réseau privé.
    - Pour l'accepter et passer à la modification de la plage d'adresses IP, saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée.

      L'utilitaire `clsetup` vous demande si vous acceptez le masque de réseau par défaut. Passez à l'étape suivante pour saisir votre réponse.

    - Pour modifier l'adresse IP de réseau privé par défaut, effectuez les sous-étapes suivantes.
      1. Saisissez `no` lorsque l'utilitaire `clsetup` vous demande si vous acceptez l'adresse par défaut, puis appuyez sur la touche Entrée.

         L'utilitaire `clsetup` vous invite à saisir la nouvelle adresse IP de réseau privé.

      2. Saisissez la nouvelle adresse IP, puis appuyez sur la touche Entrée.

         L'utilitaire `clsetup` affiche le masque de réseau par défaut, puis vous demande si vous l'acceptez.

13. Modifiez ou acceptez la plage d'adresses IP de réseau privé par défaut.

    Le masque de réseau par défaut est `255.255.240.0`. Cette plage d'adresses IP par défaut prend en charge jusqu'à 64 noeuds, 12 clusters de zones et 10 réseaux privés dans le cluster.

    - Pour accepter la plage d'adresses IP par défaut, saisissez `yes`, puis appuyez sur la touche Entrée.

      Passez ensuite à l'étape suivante.

    - Pour modifier la plage d'adresses IP, effectuez les sous-étapes suivantes.
      1. Saisissez `no` lorsque l'utilitaire `clsetup` vous demande si vous acceptez la plage d'adresses par défaut, puis appuyez sur la touche Entrée.

         Si vous refusez le masque de réseau par défaut, l'utilitaire `clsetup` vous invite à indiquer le nombre de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones que vous prévoyez de configurer dans le cluster.

      2. Indiquez le nombre de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones que vous prévoyez de configurer dans le cluster.

         En fonction des nombres saisis, l'utilitaire `clsetup` propose deux masques de réseau :

         - Le premier masque de réseau est celui qui est au minimum nécessaire à la prise en charge du nombre de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones que vous avez spécifié.

         - Le second masque de réseau prend en charge deux fois plus de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones par rapport au nombre que vous avez spécifié, et ce, en prévision d'une éventuelle augmentation.

      3. Spécifiez l'un des masques de réseau calculés ou un autre masque de réseau prenant en charge le nombre prévu de noeuds, de réseaux privés et de clusters de zones.
14. Saisissez `yes` lorsque l'utilitaire `clsetup` vous demande si vous souhaitez poursuivre la mise à jour.
15. Lorsque vous avez terminé, quittez l'utilitaire `clsetup`.
16. Réinitialisez de nouveau chaque noeud dans le cluster.
    1. Arrêtez chaque noeud.

           # shutdown -g0 -y

    2. Initialisez chaque noeud en mode cluster.
       - Sur les systèmes SPARC, procédez comme suit :

             ok boot

       - Sur les systèmes x86, procédez comme suit :

         Lorsque le menu GRUB s'affiche, sélectionnez l'entrée Oracle Solaris appropriée, puis appuyez sur la touche Entrée.

         Pour plus d'informations sur l'initialisation GRUB, reportez-vous à la section Initialisation d’un système x86 à l’aide de GRUB (liste des tâches) du manuel Administration d’Oracle Solaris : Administration de base.

17. A partir d'un noeud, démarrez l'utilitaire `clsetup`.

        # clsetup

    Le menu principal de `clsetup` s'affiche.

18. Réactivez toutes les ressources désactivées.
    1. Saisissez le numéro correspondant à l'option des groupes de ressources et appuyez sur la touche Entrée.

       Le menu Resource Group s'affiche.

    2. Saisissez le numéro correspondant à l'option permettant d'activer/de désactiver une ressource et appuyez sur la touche Entrée.
    3. Choisissez la ressource à activer, puis suivez les instructions des invites.
    4. Répétez la procédure pour chaque ressource désactivée.
    5. Une fois toutes les ressources réactivées, tapez `q` pour revenir au menu Resource Group.
19. Remettez en ligne chaque groupe de ressources.

    Si le noeud contient des zones non globales, mettez également en ligne tous les groupes de ressources contenus dans ces zones.

    1. Entrez le numéro correspondant à l'option de connexion/déconnexion ou de commutation d'un groupe de ressources et appuyez sur la touche Entrée.
    2. Suivez les instructions des invites pour passer chaque groupe de ressources en mode de gestion, puis mettez les groupes de ressources en ligne.
20. Une fois tous les groupes de ressources de nouveau en ligne, quittez l'utilitaire `clsetup`.

    Appuyez sur la touche `q` pour fermer tous les sous-menus ou utilisez le raccourci Ctrl+C.

Étapes suivantes

Pour ajouter un noeud à un cluster existant, suivez l'une des procédures suivantes :

- Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur les noeuds supplémentaires du cluster global (`scinstall`)

- Installation et configuration d'Oracle Solaris et du logiciel Oracle Solaris Cluster (JumpStart)

- Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur des noeuds supplémentaires de cluster global (XML)

Pour créer une zone non globale sur un noeud de cluster, passez à la section Configuration d'une zone non globale sur un noeud de cluster global.

## Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur les noeuds supplémentaires du cluster global (`scinstall`)

Suivez cette procédure pour ajouter un nouveau noeud à un cluster global existant. Pour ajouter un nouveau noeud par le biais de JumpStart, suivez plutôt les procédures de la section Installation et configuration d'Oracle Solaris et du logiciel Oracle Solaris Cluster (JumpStart).

Remarque - Cette procédure utilise la forme interactive de la commande `scinstall`. Pour utiliser des formes non interactives de la commande `scinstall`, par exemple lors du développement de scripts d'installation, reportez-vous à la page de manuel `scinstall`(1M).

Assurez-vous que les packages logiciels Oracle Solaris Cluster sont installés sur le noeud (manuellement ou à l'aide du programme `installer` en mode silencieux) avant d'exécuter la commande `scinstall`. Pour plus d'informations sur l'exécution du programme `installer` depuis un script d'installation, reportez-vous au Chapitre 5, Installing in Silent Mode du manuel Sun Java Enterprise System 5 Update 1 Installation Guide for UNIX.

Avant de commencer

Effectuez les tâches suivantes :

- Assurez-vous que le SE Oracle Solaris est installé de façon à prendre en charge le logiciel Oracle Solaris Cluster.

  Si le logiciel Oracle Solaris est déjà installé sur le noeud, il faut vérifier que l'installation Oracle Solaris respecte les conditions requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre logiciel que vous prévoyez d'installer sur le cluster. Reportez-vous à la section Installation du logiciel Oracle Solaris pour plus d'informations sur une installation du logiciel Oracle Solaris conforme à la configuration requise par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

- SPARC : Si vous configurez des domaines d'E/S Oracle VM Server for SPARC ou des domaines invités en tant que noeuds de cluster, assurez-vous que le logiciel Oracle VM Server for SPARC est installé sur chaque machine physique et que les domaines respectent la configuration requise par Oracle Solaris Cluster. Reportez-vous à la section SPARC : Installation du logiciel Oracle VM Server for SPARC et création de domaines.

- Assurez-vous que les packages logiciels Oracle Solaris Cluster et les patchs sont installés sur le noeud. Reportez-vous à la section Installation des packages logiciels de structure et de services de données Oracle Solaris Cluster.

- Assurez-vous que le cluster est préparé pour l'ajout du nouveau noeud. Reportez-vous à la section Préparation du cluster pour les noeuds supplémentaires du cluster global.

- Déterminez le mode souhaité de l'utilitaire `scinstall` (Standard ou Personnalisé). En cas d'installation standard du logiciel Oracle Solaris Cluster, `scinstall` spécifie automatiquement les valeurs de configuration par défaut suivantes.

  Composant | Valeur par défaut
  --- | ---
  Commutateurs de transport intracluster | `switch1` et `switch2`
  Espace de noms des périphériques globaux | Périphérique `lofi`

- Remplissez l'une des fiches de planification de la configuration : Reportez-vous aux sections Planification du SE Oracle Solaris et Planification de l'environnement Oracle Solaris Cluster pour connaître les directives de planification.

  - Fiche d'information du mode standard – Si vous utilisez le mode Standard et acceptez toutes les valeurs par défaut, remplissez la fiche d'information suivante.

    Composant | Description/Exemple | Réponse
    --- | --- | ---
    Noeud de cautionnement | Quel est le nom du noeud de cautionnement ? Choisissez un noeud actif dans le cluster. |
    Nom du cluster | Quel est le nom du cluster auquel vous souhaitez ajouter le noeud ? |
    Vérification | Souhaitez-vous exécuter l'utilitaire de validation `cluster check` ? | Oui | Non
    Détection automatique du transport au sein du cluster | Souhaitez-vous utiliser la détection automatique pour configurer le transport de cluster ? Si la réponse est Non, fournissez les informations supplémentaires suivantes : | Oui | Non
    Câbles point à point | Le cluster devient-il un cluster à deux noeuds après l'ajout de ce noeud ? | Oui | Non
    Le cluster utilise-t-il des commutateurs ? | Oui | Non
    Commutateurs du cluster | Si des commutateurs sont utilisés, quel est leur nom ? Valeurs par défaut : `switch1` et `switch2` | Premier | Second
    Adaptateurs et câbles de transport intracluster | Noms des adaptateurs de transport : | Premier | Second
    A quoi est connecté chaque adaptateur de transport (un commutateur ou un autre adaptateur) ? Valeurs par défaut du commutateur : `switch1` et `switch2` |  |
    Souhaitez-vous utiliser le nom de port par défaut pour les commutateurs de transport ? | Oui | Non | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nom du port que vous souhaitez utiliser ? |  |
    Réinitialisation automatique | Souhaitez-vous que `scinstall` réinitialise automatiquement le noeud après l'installation ? | Oui | Non

  - Fiche d'information en mode personnalisé – Si vous utilisez le mode Personnalisé et personnalisez les données de configuration, remplissez la fiche d'information suivante.

    Composant | Description/Exemple | Réponse
    --- | --- | ---
    Noeud de cautionnement | Quel est le nom du noeud de cautionnement ? Choisissez un noeud actif dans le cluster. |
    Nom du cluster | Quel est le nom du cluster auquel vous souhaitez ajouter le noeud ? |
    Vérification | Souhaitez-vous exécuter l'utilitaire de validation `cluster check` ? | Oui | Non
    Détection automatique du transport au sein du cluster | Souhaitez-vous utiliser la détection automatique pour configurer le transport de cluster ? Si la réponse est Non, fournissez les informations supplémentaires suivantes : | Oui | Non
    Câbles point à point | Le cluster devient-il un cluster à deux noeuds après l'ajout de ce noeud ? | Oui | Non
    Le cluster utilise-t-il des commutateurs ? | Oui | Non
    Commutateurs du cluster | Nom du commutateur de transport, si utilisé : Valeurs par défaut : `switch1` et `switch2` | Premier | Second
    Adaptateurs et câbles de transport intracluster | Nom de l'adaptateur de transport : | Premier | Second
    A quoi est connecté chaque adaptateur de transport (un commutateur ou un autre adaptateur) ? Valeurs par défaut du commutateur : `switch1` et `switch2` |  |
    Si un transport commute, souhaitez-vous utiliser le nom de port par défaut ? | Oui | Non | Oui | Non
    Si la réponse est Non, quel est le nom du port que vous souhaitez utiliser ? |  |
    Système de fichiers de périphériques globaux | Souhaitez-vous utiliser la méthode `lofi` par défaut ? | Oui | Non
    Si Non est sélectionné, souhaitez-vous sélectionner un autre système de fichiers ? | Oui | Non
    Réinitialisation automatique | Souhaitez-vous que `scinstall` réinitialise automatiquement le noeud après l'installation ? | Oui | Non

Suivez ces directives pour exécuter l'utilitaire `scinstall` interactif dans cette procédure :

- L'utilitaire interactif `scinstall` utilise la mémoire tampon lors de vos saisies clavier. Pour cette raison, n'appuyez pas sur la touche Entrée plus d'une fois si l'écran du menu ne s'affiche pas immédiatement.

- Sauf en cas d'indication contraire, vous pouvez utiliser le raccourci Ctrl+D pour revenir soit au début d'une série de questions connexes, soit au menu principal.

- Les réponses par défaut ou les réponses données aux cours des sessions précédentes s'affichent entre crochets ([ ]) à la fin de la question. Appuyez sur Entrée pour utiliser la réponse entre crochets sans la retaper.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur au noeud de cluster à configurer.
2. Lancez l'utilitaire `scinstall`.

       phys-schost-new# /usr/cluster/bin/scinstall

   Le menu principal de `scinstall` s'affiche.

3. Saisissez le numéro de l'option Create a New Cluster ou Add a Cluster Node, puis appuyez sur la touche Entrée.

         *** Main Menu ***

           Please select from one of the following (*) options:

             * 1) Create a new cluster or add a cluster node
               2) Configure a cluster to be JumpStarted from this install server
               3) Manage a dual-partition upgrade
               4) Upgrade this cluster node
             * 5) Print release information for this cluster node

             * ?) Help with menu options
             * q) Quit

           Option:  1

   Le menu New Cluster and Cluster Node s'affiche.

4. Saisissez le numéro de l'option Add This Machine as a Node in an Existing Cluster, puis appuyez sur la touche Entrée.
5. Suivez les invites à l'écran pour répondre aux questions de la fiche de planification de la configuration.

   L'utilitaire `scinstall` configure le noeud et initialise le noeud dans le cluster.

6. Retirez le DVD-ROM de l'unité de DVD-ROM.
   1. Pour vous assurer que le DVD-ROM n'est pas en cours d'utilisation, placez-vous dans un répertoire qui ne réside pas sur le DVD-ROM.
   2. Ejectez le DVD-ROM.

          phys-schost# eject cdrom

7. Répétez cette procédure sur tous les noeuds à ajouter au cluster jusqu'à ce que tous les noeuds supplémentaires soient configurés.
8. Vérifiez au niveau de chaque noeud que les services multiutilisateurs de l'utilitaire de gestion des services (SMF) sont en ligne.

   Si les services ne sont pas encore en ligne pour un noeud, attendez leur mise en ligne, puis passez à l'étape suivante.

       phys-schost# svcs multi-user-server node
       STATE          STIME    FMRI
       online         17:52:55 svc:/milestone/multi-user-server:default

9. A partir d'un membre du cluster actif, empêchez l'ajout d'autres noeuds au cluster.

       phys-schost# claccess deny-all

   Vous pouvez également exécuter l'utilitaire `clsetup`. Reportez-vous à la section Ajout d’un noeud à un cluster existant du manuel Guide d’administration système d’Oracle Solaris Cluster pour connaître les procédures.

10. A partir d'un seul noeud, vérifiez que tous les noeuds ont rejoint le cluster.

        phys-schost# clnode status

    La sortie est similaire à l'exemple suivant.

        === Cluster Nodes ===

        --- Node Status ---

        Node Name                                       Status
        ---------                                       ------
        phys-schost-1                                   Online
        phys-schost-2                                   Online
        phys-schost-3                                   Online

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `clnode`(1CL).

11. Vérifiez que tous les patchs nécessaires sont installés.

        phys-schost# showrev -p

12. (Facultatif) Activez la réinitialisation automatique des noeuds si tous les chemins de disque partagé contrôlés échouent.

    Remarque - Lors de la configuration initiale, le contrôle de chemin de disque est activé par défaut pour tous les périphériques découverts.

    1. Activez la réinitialisation automatique.

           phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled

       `-p`

         Spécifie la propriété à définir.

       `reboot_on_path_failure=enable`

         Active la réinitialisation automatique de noeud si un échec se produit au niveau des chemins de disque partagé contrôlés.

    2. Vérifiez que la réinitialisation automatique en cas d'échec de chemin de disque est activée.

           phys-schost# clnode show
           === Cluster Nodes ===

           Node Name:                                      node
           …
             reboot_on_path_failure:                          enabled
           …

13. Si vous envisagez d'utiliser Oracle Solaris Cluster HA pour NFS (HA pour NFS) sur un système de fichiers local hautement disponible, assurez-vous que le système de fichiers loopback (LOFS) est désactivé.

    Pour désactiver LOFS, ajoutez l'entrée suivante au fichier `/etc/system` sur chaque noeud du cluster.

        exclude:lofs

    La modification apportée au fichier `/etc/system` est appliquée après la prochaine réinitialisation du système.

    Remarque - Vous ne pouvez pas activer LOFS si vous utilisez HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible et si vous exécutez `automountd`. LOFS peut entraîner des problèmes de commutation pour HA pour NFS. Si vous choisissez d'ajouter HA pour NFS sur un système de fichiers local hautement disponible, vous devez apporter l'une des modifications de configuration suivantes.

    Cependant, si vous configurez les zones non globales dans votre cluster, vous devez activer LOFS sur tous les noeuds de cluster. Si HA pour NFS doit coexister avec LOFS sur un système de fichiers local hautement disponible, utilisez l'une des autres solutions au lieu de désactiver LOFS.

    - Désactivez LOFS.

    - Désactivez le démon `automountd`.

    - Excluez du mappage de l'agent de montage automatique tous les fichiers faisant partie du système de fichiers local hautement disponible exporté par HA pour NFS. Cette option vous permet de conserver les deux LOFS et le démon `automountd` activés.

    Pour plus d'informations relatives aux systèmes de fichiers loopback, reportez-vous à la section The Loopback File System du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.

Exemple 3-3 Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur un noeud supplémentaire

L'exemple suivant illustre le noeud `phys-schost-3` ajouté au cluster `schost`. Le noeud de cautionnement est `phys-schost-1`.

    *** Adding a Node to an Existing Cluster ***
    Fri Feb  4 10:17:53 PST 2005

    scinstall -ik -C schost -N phys-schost-1 -A trtype=dlpi,name=bge2 -A trtype=dlpi,name=bge3
    -m endpoint=:bge2,endpoint=switch1 -m endpoint=:bge3,endpoint=switch2

    Checking device to use for global devices file system ... done

    Adding node "phys-schost-3" to the cluster configuration ... done
    Adding adapter "bge2" to the cluster configuration ... done
    Adding adapter "bge3" to the cluster configuration ... done
    Adding cable to the cluster configuration ... done
    Adding cable to the cluster configuration ... done

    Copying the config from "phys-schost-1" ... done

    Copying the postconfig file from "phys-schost-1" if it exists ... done
    Copying the Common Agent Container keys from "phys-schost-1" ... done

    Setting the node ID for "phys-schost-3" ... done (id=1)

    Setting the major number for the "did" driver ...
    Obtaining the major number for the "did" driver from "phys-schost-1" ... done
    "did" driver major number set to 300

    Checking for global devices global file system ... done
    Updating vfstab ... done

    Verifying that NTP is configured ... done
    Initializing NTP configuration ... done

    Updating nsswitch.conf ...
    done

    Adding clusternode entries to /etc/inet/hosts ... done

    Configuring IP Multipathing groups in "/etc/hostname.<adapter>" files

    Updating "/etc/hostname.hme0".

    Verifying that power management is NOT configured ... done

    Ensure that the EEPROM parameter "local-mac-address?" is set to "true" ... done
    The "local-mac-address?" parameter setting has been changed to "true".

    Ensure network routing is disabled ... done

    Updating file ("ntp.conf.cluster") on node phys-schost-1 ... done
    Updating file ("hosts") on node phys-schost-1 ... done

    Rebooting ...

Erreurs fréquentes

Echec de la configuration – Si un ou plusieurs noeuds ne parviennent pas à rejoindre le cluster ou si des informations de configuration erronées ont été spécifiées, essayez tout d'abord de répéter la procédure. Si le problème persiste, effectuez la procédure de la section Annulation de la configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster pour résoudre les problèmes d'installation sur chaque noeud mal configuré afin de le supprimer de la configuration du cluster. Il n'est pas nécessaire de désinstaller les packages logiciels d'Oracle Solaris Cluster. Suivez une nouvelle fois cette procédure.

Étapes suivantes

Si vous avez ajouté un noeud à un cluster existant qui utilise un périphérique de quorum, passez à la section Mise à jour des périphériques de quorum après l'ajout d'un noeud au cluster global.

Sinon, passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

## Configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur des noeuds supplémentaires de cluster global (XML)

Suivez cette procédure pour configurer un nouveau noeud de cluster global en utilisant un fichier XML de configuration en cluster. Le nouveau noeud peut être la copie d'un noeud de cluster existant exécutant le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13.

Cette procédure configure les composants de cluster suivants sur le nouveau noeud :

- Appartenance du noeud de cluster

- Interconnexion de cluster

- Périphériques globaux

Avant de commencer

Effectuez les tâches suivantes :

- Assurez-vous que le SE Oracle Solaris est installé de façon à prendre en charge le logiciel Oracle Solaris Cluster.

  Si le logiciel Oracle Solaris est déjà installé sur le noeud, il faut vérifier que l'installation Oracle Solaris respecte les conditions requises pour le logiciel Oracle Solaris Cluster et tout autre logiciel que vous prévoyez d'installer sur le cluster. Reportez-vous à la section Installation du logiciel Oracle Solaris pour plus d'informations sur une installation du logiciel Oracle Solaris conforme à la configuration requise par le logiciel Oracle Solaris Cluster.

- SPARC : Si vous configurez des domaines d'E/S Oracle VM Server for SPARC ou des domaines invités en tant que noeuds de cluster, assurez-vous que le logiciel Oracle VM Server for SPARC est installé sur chaque machine physique et que les domaines respectent la configuration requise par Oracle Solaris Cluster. Reportez-vous à la section SPARC : Installation du logiciel Oracle VM Server for SPARC et création de domaines.

- Assurez-vous que les packages logiciels Oracle Solaris Cluster et tous les patchs nécessaires sont installés sur le noeud. Reportez-vous à la section Installation des packages logiciels de structure et de services de données Oracle Solaris Cluster.

- Assurez-vous que le cluster est préparé pour l'ajout du nouveau noeud. Reportez-vous à la section Préparation du cluster pour les noeuds supplémentaires du cluster global.

1. Vérifiez que le logiciel Oracle Solaris Cluster n'est pas déjà configuré sur le noeud potentiel que vous souhaitez ajouter à un cluster.
   1. Connectez-vous en tant que superutilisateur au noeud potentiel.
   2. Déterminez si le logiciel Oracle Solaris Cluster est configuré sur le noeud potentiel.

          phys-schost-new# /usr/sbin/clinfo -n

      - Si la commande échoue, passez à l'Étape 2.

        Le logiciel Oracle Solaris Cluster n'est pas encore configuré sur le noeud. Vous pouvez ajouter le noeud potentiel au cluster.

      - Si la commande renvoie un numéro d'ID de noeud, passez à l'Étape c.

        Le logiciel Oracle Solaris Cluster est déjà configuré sur le noeud. Pour pouvoir ajouter le noeud à un cluster différent, vous devez supprimer les informations de configuration de cluster actuelles.

   3. Initialisez le noeud potentiel en mode non-cluster.
      - Sur les systèmes SPARC, exécutez la commande suivante :

            ok boot -x

      - Sur les systèmes x86, exécutez les commandes suivantes :
        1. Dans le menu GRUB, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'entrée Oracle Solaris appropriée et saisissez `e` pour modifier les commandes.

           Pour plus d'informations sur l'initialisation GRUB, reportez-vous à la section Initialisation d’un système x86 à l’aide de GRUB (liste des tâches) du manuel Administration d’Oracle Solaris : Administration de base.

        2. Dans l'écran des paramètres d'initialisation, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'entrée `kernel` et appuyez sur la touche `e` pour modifier l'entrée.
        3. Ajoutez `-x` à la commande pour que le système se réinitialise en mode non-cluster.
        4. Appuyez sur Entrée pour accepter la modification et retourner à l'écran des paramètres d'initialisation.

           L'écran affiche la commande éditée.

        5. Saisissez l'option `b` pour initialiser le noeud en mode non-cluster.

           Remarque - Cette modification de la commande des paramètres d'initialisation du noyau ne sera pas prise en compte, lors de la prochaine initialisation du système. Lors de la prochaine initialisation du noeud, ce dernier sera initialisé en mode cluster. Pour une initialisation en mode non-cluster, effectuez de nouveau ces étapes pour ajouter l'option `-x` à la commande du paramètre d'initialisation du noyau.

   4. Annulez la configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster sur le noeud potentiel.

          phys-schost-new# /usr/cluster/bin/clnode remove

2. Si vous dupliquez un noeud exécutant le logiciel Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13, créez un fichier XML de configuration en cluster.
   1. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur le noeud que vous souhaitez dupliquer.
   2. Exportez les informations de configuration du noeud existant vers un fichier.

          phys-schost# clnode export -o clconfigfile

      `-o`

        Spécifie la destination de la sortie.

      clconfigfile

        Nom du fichier XML de configuration en cluster. Le nom de fichier spécifié peut correspondre à un fichier existant ou un nouveau fichier que la commande créera.

      Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `clnode`(1CL).

   3. Copiez le fichier XML de configuration en cluster vers le noeud potentiel que vous allez configurer en tant que nouveau noeud de cluster.
3. Connectez-vous en tant que superutilisateur au noeud potentiel.
4. Le cas échéant, modifiez le fichier XML de configuration du cluster.
   1. Ouvrez le fichier XML de configuration du cluster pour le modifier.
      - Si vous dupliquez un noeud de cluster existant, ouvrez le fichier que vous avez créé avec la commande `clnode export`.
      - Si vous ne dupliquez pas un noeud de cluster existant, créez un nouveau fichier.

        Basez le fichier sur la hiérarchie d'éléments illustrée sur la page de manuel `clconfiguration`(5CL). Vous pouvez stocker le fichier dans n'importe quel répertoire.

   2. Modifiez les valeurs des éléments XML pour refléter la configuration de noeud que vous souhaitez créer.

      Reportez-vous à la page de manuel `clconfiguration`(5CL) pour plus d'informations sur la structure et le contenu du fichier XML de configuration en cluster.

5. Validez le fichier XML de configuration en cluster.

       phys-schost-new# xmllint --valid --noout clconfigfile

6. Configurez le nouveau noeud de cluster.

       phys-schost-new# clnode add -n sponsornode -i clconfigfile

   `-n` sponsornode

     Spécifie le nom d'un membre de cluster existant afin d'agir en tant que noeud de cautionnement pour le nouveau noeud.

   `-i` clconfigfile

     Spécifie le nom du fichier XML de configuration en cluster à utiliser en tant que source de données en entrée.

7. (Facultatif) Activez la réinitialisation automatique des noeuds si tous les chemins de disque partagé contrôlés échouent.

   Remarque - Lors de la configuration initiale, le contrôle de chemin de disque est activé par défaut pour tous les périphériques découverts.

   1. Activez la réinitialisation automatique.

          phys-schost# clnode set -p reboot_on_path_failure=enabled

      `-p`

        Spécifie la propriété à définir.

      `reboot_on_path_failure=enable`

        Active la réinitialisation automatique de noeud si un échec se produit au niveau des chemins de disque partagé contrôlés.

   2. Vérifiez que la réinitialisation automatique en cas d'échec de chemin de disque est activée.

          phys-schost# clnode show
          === Cluster Nodes ===

          Node Name:                                      node
          …
            reboot_on_path_failure:                          enabled
          …

Erreurs fréquentes

Echec de la configuration – Si un ou plusieurs noeuds ne parviennent pas à rejoindre le cluster ou si des informations de configuration erronées ont été spécifiées, essayez tout d'abord de répéter la procédure. Si le problème persiste, effectuez la procédure de la section Annulation de la configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster pour résoudre les problèmes d'installation sur chaque noeud mal configuré afin de le supprimer de la configuration du cluster. Il n'est pas nécessaire de désinstaller les packages logiciels d'Oracle Solaris Cluster. Suivez une nouvelle fois cette procédure.

Étapes suivantes

Si vous avez ajouté un noeud à un cluster qui utilise un périphérique de quorum, passez à la section Mise à jour des périphériques de quorum après l'ajout d'un noeud au cluster global.

Sinon, passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

## Mise à jour des périphériques de quorum après l'ajout d'un noeud au cluster global

Si vous avez ajouté un noeud à un cluster global, il faut mettre à jour les informations de configuration des périphériques de quorum, que vous utilisiez des disques partagés, des périphériques NAS, un serveur de quorum ou une combinaison de ces éléments. Pour cela, vous devez supprimer tous les périphériques de quorum et mettre à jour l'espace de noms des périphériques globaux. Vous pouvez facultativement reconfigurer les périphériques de quorum que vous souhaitez continuer à utiliser. Cela enregistre le nouveau noeud auprès de chaque périphérique de quorum, qui peut ensuite recalculer le nombre de votes en fonction du nouveau nombre de noeuds dans le cluster.

Tout nouveau périphérique de quorum SCSI nouvellement configuré sera défini sur les réservations SCSI-3.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez terminé l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster sur le noeud ajouté.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud du cluster.
2. Vérifiez que tous les noeuds de cluster sont en ligne.

       phys-schost# cluster status -t node

3. Affichez la configuration actuelle du quorum.

   La sortie de la commande répertorie les périphériques de quorum et les noeuds. L'exemple de sortie suivant indique le périphérique de quorum SCSI actuel, `d3`.

       phys-schost# clquorum list
       d3
       …

4. Notez le nom de chaque périphérique de quorum répertorié.
5. Supprimez le périphérique de quorum d'origine.

   Effectuez cette étape pour chaque périphérique de quorum configuré.

       phys-schost# clquorum remove devicename

   devicename

     Spécifie le nom de périphérique de quorum.

6. Vérifiez que tous les périphériques de quorum d'origine ont été supprimés.

   Si la suppression s'est correctement effectuée, aucun périphérique n'est répertorié.

       phys-schost# clquorum status

7. Mettez à jour l'espace de noms des périphériques globaux.

       phys-schost# cldevice populate

   Remarque - Cette étape permet d'éviter d'éventuelles erreurs de noeud.

8. Sur chaque noeud, vérifiez que l'exécution de la commande `cldevice populate` est terminée avant d'essayer d'ajouter un périphérique de quorum.

   La commande `cldevice populate` s'exécute à distance sur tous les noeuds, bien qu'elle soit émise à partir d'un seul noeud. Pour savoir si la commande `cldevice populate` a terminé le traitement, exécutez la commande suivante sur chaque noeud du cluster.

       phys-schost# ps -ef | grep scgdevs

9. (Facultatif) Ajoutez un périphérique de quorum.

   Vous pouvez configurer le périphérique configuré préalablement en tant de périphérique de quorum ou choisir un nouveau périphérique partagé à configurer.

   1. (Facultatif) Si vous souhaitez choisir un nouveau périphérique partagé à configurer en tant que périphérique de quorum, affichez tous les périphériques que le système vérifie.

      Dans le cas contraire, passez à l'Étape c.

          phys-schost# cldevice list -v

      La sortie est similaire à l'exemple suivant :

          DID Device          Full Device Path
          ----------          ----------------
          d1                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0
          d2                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t6d0
          d3                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
          d3                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
          …

   2. Dans la sortie, choisissez un périphérique partagé à configurer en tant que périphérique de quorum.
   3. Configurez le périphérique partagé en tant que périphérique de quorum.

          phys-schost# clquorum add -t type devicename

      `-t` type

        Spécifiez le type de périphérique de quorum. Si cette option n'est pas spécifiée, le type par défaut `shared_disk` est utilisé.

   4. Répétez cette procédure pour chaque périphérique de quorum que vous souhaitez configurer.
   5. Vérifiez la nouvelle configuration de quorum.

          phys-schost# clquorum list

      La sortie répertorie les périphériques de quorum et les noeuds.

Exemple 3-4 Mise à jour des périphériques de quorum SCSI après l'ajout d'un noeud à un cluster à deux noeuds

L'exemple suivant identifie le périphérique de quorum SCSI d'origine `d2`, supprime ce périphérique de quorum, répertorie les périphériques partagés disponibles, met à jour l'espace de noms du périphérique global, configure `d3` en tant que nouveau périphérique de quorum SCSI et vérifie le nouveau périphérique.

    phys-schost# clquorum list
    d2
    phys-schost-1
    phys-schost-2

    phys-schost# clquorum remove d2
    phys-schost# clquorum status
    …
    --- Quorum Votes by Device ---

    Device Name       Present      Possible      Status
    -----------       -------      --------      ------

    phys-schost# cldevice list -v
    DID Device          Full Device Path
    ----------          ----------------
    …
    d3                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
    d3                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
    …
    phys-schost# cldevice populate
    phys-schost# ps -ef - grep scgdevs
    phys-schost# clquorum add d3
    phys-schost# clquorum list
    d3
    phys-schost-1
    phys-schost-2

Étapes suivantes

Passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

## Configuration des périphériques de quorum

Remarque - Il est inutile de configurer les périphériques de quorum dans les cas suivants :

- Vous avez opté pour la configuration automatique du quorum lors de la configuration du logiciel Oracle Solaris Cluster.

- Vous avez installé un cluster global à noeud unique.

- Vous avez ajouté un noeud à un cluster global existant et suffisamment de votes de quorum ont été assignés.

Passez alors à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

Suivez cette procédure une seule fois, quand le nouveau cluster est entièrement défini. Suivez cette procédure pour assigner des votes de quorum et sortir le cluster du mode d'installation.

Avant de commencer

- Effectuez les préparations suivantes pour configurer un serveur de quorum ou un périphérique NAS en tant que périphérique de quorum.

  - Serveurs de quorum – Pour configurer un serveur de quorum en tant que périphérique de quorum, procédez comme suit :

    - Installez le logiciel Quorum Server sur la machine hôte du serveur de quorum et démarrez le serveur de quorum. Pour plus d'informations sur l'installation et le démarrage du serveur de quorum, reportez-vous à la section Installation et configuration du logiciel Quorum Server.

    - Assurez-vous que les commutateurs réseau directement connectés aux noeuds du cluster remplissent un des critères suivants :

      - Le commutateur prend en charge le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).

      - Le mode de port rapide est activé sur le commutateur.

      Une de ces fonctions est nécessaire pour assurer la communication immédiate entre les noeuds du cluster et le serveur de quorum. Si cette communication est significativement retardée par le commutateur, le cluster interprète cette prévention de communication comme une perte du serveur du périphérique de quorum.

    - Ayez à disposition les informations suivantes :

      - Un nom à assigner au périphérique de quorum configuré

      - L'adresse IP de la machine hôte du serveur de quorum

      - Le numéro de port du serveur de quorum

  - Périphériques NAS – Pour configurer un périphérique NAS (network-attached storage, stockage connecté au réseau) en tant que périphérique de quorum, installez le matériel et le logiciel du périphérique NAS. Reportez-vous au guide Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 With Network-Attached Storage Device Manual et à la documentation de votre périphérique pour connaître la configuration requise et les procédures d'installation du matériel et du logiciel NAS.

1. Si les deux conditions suivantes s'appliquent, modifiez les entrées du fichier de masque de réseau pour le réseau public sur chaque noeud de cluster.

   - Vous voulez utiliser un serveur de quorum.

   - Le réseau public utilise un masque de sous-réseau de longueur variable, également appelé routage interdomaine sans classe (CIDR, Classless Inter-Domain Routing).

   Si vous disposez d'un serveur de quorum mais que le réseau public utilise des sous-réseaux avec classes, tels que définis dans le document RFC 791, inutile de suivre cette étape.

   1. Dans le fichier `/etc/inet/netmasks`, ajoutez une entrée pour chaque sous-réseau public utilisé par le cluster.

      Voici un exemple d'entrée contenant une adresse IP et un masque de réseau public :

          10.11.30.0    255.255.255.0

   2. Ajoutez `netmask + broadcast +` à l'entrée du nom d'hôte dans chaque fichier `/etc/hostname.adaptater`.

          nodename netmask + broadcast +

2. Connectez-vous à un noeud en tant que superutilisateur.
3. Vérifiez que tous les noeuds de cluster sont en ligne.

       phys-schost# cluster status -t node

4. Pour utiliser un disque partagé en tant que périphérique de quorum, vérifiez la connectivité du périphérique aux noeuds de cluster et choisissez le périphérique à configurer.
   1. A partir d'un noeud du cluster, affichez la liste de tous les périphériques contrôlés par le système.

      Vous n'avez pas besoin de vous connecter en tant que superutilisateur pour exécuter cette commande.

          phys-schost-1# cldevice list -v

      La sortie est similaire à l'exemple suivant :

          DID Device          Full Device Path
          ----------          ----------------
          d1                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0
          d2                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t6d0
          d3                  phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0
          d3                  phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
          …

   2. Assurez-vous que la sortie affiche toutes les connexions entre les noeuds de cluster et les périphériques de stockage.
   3. Déterminez l'ID de périphérique global de chaque disque partagé que vous configurez en tant que périphérique de quorum.

      Remarque - Tous les disques partagés que vous choisissez doivent être adaptés à une utilisation en tant que périphérique de quorum. Reportez-vous à la section Périphériques de quorum pour plus d'informations sur le choix des périphériques de quorum.

      Basez-vous sur la sortie de la commande `scdidadm` exécutée à l'Étape a pour identifier l'ID de périphérique de chaque disque partagé que vous configurez en tant que périphérique de quorum. Par exemple, la sortie obtenue au cours de l'Étape a indique qu'un périphérique global `d3` est partagé par `phys-schost-1` et `phys-schost-2`.

5. Pour utiliser un disque partagé qui ne prend pas en charge le protocole SCSI, assurez-vous que la séparation est désactivée pour ce disque partagé.
   1. Affichez les paramètres de séparation pour le disque individuel.

          phys-schost# cldevice show device

          === DID Device Instances ===
          DID Device Name:                                      /dev/did/rdsk/dN
          …
            default_fencing:                                     nofencing
          …

      - Si la séparation pour le disque est définie sur `nofencing` ou `nofencing-noscrub`, la séparation est désactivée pour ce disque. Passez à l'Étape 6.
      - Si la séparation pour le disque est définie sur `pathcount` ou `scsi`, désactivez la séparation pour le disque. Passez à l'Étape c.
      - Si la séparation pour le disque est définie sur `global`, déterminez si la séparation est également désactivée globalement. Passez à l'Étape b.

        Vous pouvez simplement désactiver la séparation pour le disque individuel. Le disque est alors ignoré quelle que soit la valeur de la propriété `global_fencing`. Passez à l'Étape c pour désactiver la séparation pour le disque individuel.

   2. Déterminez si la séparation doit être désactivée globalement ou non.

          phys-schost# cluster show -t global

          === Cluster ===
          Cluster name:                                         cluster
          …
             global_fencing:                                      nofencing
          …

      - Si la séparation globale est définie sur `nofencing` ou `nofencing-noscrub`, la séparation est désactivée pour le disque partagé dont la propriété `default_fencing` est définie sur `global`. Passez à l'Étape 6.
      - Si la séparation globale est définie sur `pathcount` ou `prefer3`, désactivez la séparation pour le disque partagé. Passez à l'Étape c.

      Remarque - Si la propriété `default_fencing` du disque individuel est définie sur `global`, la séparation pour ce disque individuel est désactivée uniquement lorsque la propriété `global_fencing` du cluster est définie sur `nofencing` ou `nofencing-noscrub`. Si la propriété `global_fencing` est modifiée sur une valeur activant la séparation, la séparation devient active pour tous les disques dont la propriété `default_fencing` est définie sur `global`.

   3. Désactivez la séparation pour le disque partagé.

          phys-schost# cldevice set \
          -p default_fencing=nofencing-noscrub device

   4. Vérifiez que la séparation est à présent désactivée pour le disque partagé.

          phys-schost# cldevice show device

6. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       phys-schost# clsetup

   L'écran Configuration initiale du cluster s'affiche.

   Remarque - Si le menu principal s'affiche à la place, cela signifie que la configuration initiale du cluster a déjà été exécutée. Passez à l'Étape 11.

7. Répondez à l'invite `Do you want to add any quorum devices?`.
   - Si votre cluster est un cluster à deux noeuds, vous devez configurer au moins un périphérique de quorum partagé. Saisissez `Yes` pour configurer un ou plusieurs périphériques de quorum.
   - Si votre cluster comprend trois noeuds ou plus, la configuration du périphérique de quorum est facultative.
     - Saisissez `No` si vous ne souhaitez pas configurer davantage de périphériques de quorum. Passez ensuite à l'Étape 10.
     - Saisissez `Yes` pour configurer d'autres périphériques de quorum. Passez ensuite à l'Étape 8.
8. Spécifiez quel type de périphérique vous souhaitez configurer en tant que périphérique de quorum.

   Type de périphérique de quorum | Description
   --- | ---
   `shared_disk` | LUN partagé à partir des éléments suivants : Disque SCSI partagé Serial Attached Technology Attachment (SATA) de stockage Sun NAS Sun ZFS Storage Appliance
   `quorum_server` | Serveur de quorum

9. Spécifiez le nom du périphérique à configurer en tant que périphérique de quorum.

   Pour un serveur de quorum, veuillez fournir également les informations suivantes :

   - L'adresse IP de l'hôte du serveur de quorum

   - Le numéro de port utilisé par le serveur de quorum pour communiquer avec les noeuds de cluster

10. A l'invite `Is it okay to reset "installmode"?`, saisissez `Yes`.

    Une fois que l'utilitaire `clsetup` a défini les configurations de quorum et les nombres de votes pour le cluster, le message `Cluster initialization is complete` s'affiche. L'utilitaire vous renvoie au menu principal.

11. Quittez l'utilitaire `clsetup`.

Étapes suivantes

Vérifiez la configuration de quorum et assurez-vous que le mode d'installation est désactivé. Passez à la section Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation.

Erreurs fréquentes

Traitement clsetup interrompu - Si le processus de configuration du quorum est interrompu ou échoue, exécutez à nouveau la commande `clsetup`.

Modifications du nombre de votes de quorum – Si vous augmentez/diminuez ultérieurement le nombre de raccordements de noeuds à un périphérique de quorum, le nombre de votes de quorum n'est pas automatiquement recalculé. Vous pouvez rétablir le nombre de votes de quorum en supprimant chaque périphérique de quorum, puis en les ajoutant de nouveau un à un à la configuration. Pour un cluster à deux noeuds, ajoutez temporairement un nouveau périphérique de quorum avant la suppression et l'ajout du périphérique de quorum d'origine. Supprimez ensuite le périphérique de quorum temporaire. Reportez-vous à la procédure de modification de la liste de noeuds d'un périphérique de quorum décrite au Chapitre 6, Gestion du quorum du manuel Guide d’administration système d’Oracle Solaris Cluster.

Périphérique de quorum inaccessible – Si des messages s'affichent sur les noeuds de cluster indiquant qu'un périphérique de quorum est inaccessible ou si des noeuds de cluster subissent une défaillance en générant le message `CMM: Unable to acquire the quorum device`, il est possible que le périphérique de quorum ou son chemin d'accès pose problème. Vérifiez que le périphérique de quorum et son chemin d'accès fonctionnent correctement.

Si le problème persiste, utilisez un autre périphérique de quorum. Si vous souhaitez utiliser le même périphérique de quorum, attribuez une valeur élevée au délai d'attente du quorum, comme suit :

Remarque - Pour Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC), ne modifiez pas le délai d'attente par défaut du quorum fixé à 25 secondes. Dans certains scénarios split-brain, un délai d'attente supérieur pourrait entraîner l'échec du basculement d'Oracle RAC VIP en raison du dépassement du délai d'attente par la ressource VIP. Si le périphérique de quorum utilisé ne respecte pas le délai d'attente par défaut de 25 secondes, utilisez un autre périphérique de quorum.

- 1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.

- 2. Sur chaque noeud du cluster, modifiez le fichier `/etc/system` en tant que superutilisateur pour définir une valeur de délai d'attente plus élevée.

  L'exemple suivant montre comment fixer le délai d'attente à 700 secondes.

      phys-schost# vi /etc/system
      …
      set cl_haci:qd_acquisition_timer=700

- 3. A partir d'un noeud, arrêtez le cluster.

      phys-schost-1# cluster shutdown -g0 -y

- 4. Réinitialisez chaque noeud dans le cluster.

  Les modifications apportées au fichier `/etc/system` sont initialisées après le redémarrage.

## Vérification de la configuration de quorum et du mode d'installation

Suivez cette procédure pour vérifier que la configuration de quorum a été effectuée correctement et, si le quorum a été configuré, que le cluster n'est plus en mode d'installation.

Vous n'avez pas besoin de vous connecter en tant que superutilisateur pour exécuter ces commandes.

1. A partir d'un noeud de cluster global, vérifiez la configuration du quorum du périphérique et du noeud.

       phys-schost% clquorum list

   La sortie répertorie les périphériques de quorum et les noeuds.

2. A partir d'un noeud, vérifiez que le cluster n'est plus en mode d'installation.

       phys-schost% cluster show -t global | grep installmode
         installmode:                                    disabled

   L'installation et la création du cluster sont terminées.

Étapes suivantes

A partir de la liste suivante, choisissez la tâche à effectuer s'appliquant à la configuration de votre cluster. Respectez l'ordre d'affichage des tâches de cette liste si vous devez en effectuer plusieurs.

- Si vous souhaitez modifier un nom d'hôte privé, passez à la section Modification des noms d'hôtes privés.

- Si vous n'avez pas déjà installé votre propre fichier `/etc/inet/ntp.conf` avant l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster, installez ou créez le fichier de configuration NTP. Accédez à la section Configuration du protocole d'heure réseau (NTP).

- Si vous souhaitez configurer IPsec sur l'interconnexion privée, accédez à la section Configuration de l'architecture IP Security (IPsec) sur l'interconnexion privée de cluster.

- Pour configurer le logiciel Solaris Volume Manager, reportez-vous au Chapitre 4, Configuration du logiciel Solaris Volume Manager.

- Si vous souhaitez créer des systèmes de fichiers de cluster, passez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster.

- Pour créer des zones non globales sur un noeud, passez à la section Création d'une zone non globale sur un noeud de cluster global.

- Installez les applications tierces, enregistrez les types de ressources et configurez les groupes de ressources et les services de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de l'application et au Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide.

- Avant de commencer à utiliser le cluster, effectuez un enregistrement de base de la configuration en cluster à des fins de diagnostic ultérieur. Passez à la section Enregistrement des données de diagnostic de la configuration en cluster.

Voir aussi

Effectuez une sauvegarde de votre configuration en cluster.

Une sauvegarde archivée de votre configuration en cluster facilite la récupération de celle-ci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sauvegarde de la configuration du cluster du manuel Guide d’administration système d’Oracle Solaris Cluster.

## Modification des noms d'hôtes privés

Effectuez cette tâche si vous ne souhaitez pas utiliser les noms d'hôtes privés par défaut (`clusternode` nodeid`-priv`) assignés au cours de l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster.

Remarque - N'effectuez pas cette procédure après que les applications et les services de données ont été configurés et démarrés. Sinon, une application ou un service de données risque de continuer à utiliser l'ancien nom d'hôte privé après que le nom d'hôte a été renommé, ce qui peut générer des conflits de nom d'hôte. Si une application ou un service de données sont en cours d'exécution, arrêtez-les avant d'effectuer cette procédure.

Suivez cette procédure sur un noeud actif du cluster.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur un noeud du cluster global.
2. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       phys-schost# clsetup

   Le menu principal de `clsetup` s'affiche.

3. Saisissez le numéro d'option correspondant à Noms d'hôtes privés, puis appuyez sur la touche Entrée.

   Le menu du nom d'hôte privé s'affiche.

4. Saisissez le numéro de l'option Change a Private Hostname (Modifier le nom d'hôte privé), puis appuyez sur la touche Entrée.
5. Suivez les invites à l'écran pour modifier le nom d'hôte privé.

   Répétez cette opération pour chaque nom d'hôte privé à modifier.

6. Vérifiez les nouveaux noms d'hôtes privés.

       phys-schost# clnode show -t node | grep privatehostname
         privatehostname:                                clusternode1-priv
         privatehostname:                                clusternode2-priv
         privatehostname:                                clusternode3-priv

Étapes suivantes

A partir de la liste suivante, choisissez la tâche à effectuer s'appliquant à la configuration de votre cluster. Respectez l'ordre d'affichage des tâches de cette liste si vous devez en effectuer plusieurs.

- Si vous n'avez pas déjà installé votre propre fichier `/etc/inet/ntp.conf` avant l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster, installez ou créez le fichier de configuration NTP. Accédez à la section Configuration du protocole d'heure réseau (NTP).

- Si vous souhaitez configurer IPsec sur l'interconnexion privée, accédez à la section Configuration de l'architecture IP Security (IPsec) sur l'interconnexion privée de cluster.

- Pour configurer le logiciel Solaris Volume Manager, reportez-vous au Chapitre 4, Configuration du logiciel Solaris Volume Manager.

- Si vous souhaitez créer des systèmes de fichiers de cluster, passez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster.

- Pour créer des zones non globales sur un noeud, passez à la section Création d'une zone non globale sur un noeud de cluster global.

- Installez les applications tierces, enregistrez les types de ressources et configurez les groupes de ressources et les services de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de l'application et au Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide.

- Avant de commencer à utiliser le cluster, effectuez un enregistrement de base de la configuration en cluster à des fins de diagnostic ultérieur. Passez à la section Enregistrement des données de diagnostic de la configuration en cluster.

### Configuration de la répartition de la charge de groupe de ressources entre les noeuds

Vous pouvez activer la répartition automatique de la charge de groupe de ressources entre des noeuds ou des zones en définissant des limites de charge. Les facteurs de charge assignés à des groupes de ressources correspondent aux limites de charge définies des noeuds.

Le comportement par défaut est la répartition uniforme de la charge de groupe de ressources entre tous les noeuds disponibles. Chaque groupe de ressources est lancé sur un noeud à partir de sa liste de noeuds. Le Resource Group Manager (RGM) choisit un noeud qui satisfait au mieux la stratégie de répartition de charge configurée. Etant donné que les groupes de ressources sont assignés aux noeuds par le gestionnaire de groupes de ressources, les facteurs de charge des groupes de ressources sur chaque noeud sont additionnés afin de calculer la charge totale. La charge totale est ensuite comparée aux limites de la charge de ce noeud.

Vous pouvez configurer des limites de charge dans un cluster global ou un cluster de zones.

Les facteurs que vous définissez pour contrôler la répartition de la charge sur chaque noeud inclut des limites de charge, une priorité de groupe de ressources et un mode préemption. Dans le cluster global, vous pouvez définir la propriété `Concentrate_load` pour choisir la stratégie de répartition de charge préférée : concentrer la charge de groupe de ressources sur un nombre de noeuds le plus restreint possible sans dépasser les limites de charge ou répartir la charge le plus uniformément possible sur tous les noeuds disponibles. Le comportement par défaut est de répartir la charge de groupe de ressources. Chaque groupe de ressources est toujours limité à l'exécution des seuls noeuds de sa liste des noeuds, sans tenir compte du facteur de charge et des paramètres de limite de charge.

Remarque - Vous pouvez configurer la répartition de la charge pour les groupes de ressources dans la ligne de commande, l'interface du gestionnaire Oracle Solaris Cluster ou l'utilitaire `clsetup`. La procédure suivante indique comment configurer la répartition de la charge pour les groupes de ressources dans l'utilitaire `clsetup`. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la ligne de commande afin d'exécuter ces procédures, reportez-vous à la section Configuration de limites de charge du manuel Guide d’administration système d’Oracle Solaris Cluster.

Cette section contient les procédures suivantes :

- Configuration des limites de charge d'un noeud

- Définition d'une priorité pour un groupe de ressources

- Définition des facteurs de charge pour un groupe de ressources

- Définition du mode préemption pour un groupe de ressources

- Concentration de la charge sur un nombre restreint de noeuds du cluster

### Configuration des limites de charge d'un noeud

Chaque noeud ou zone de cluster peut disposer de son propre ensemble de limites de charge. Les facteurs de charge assignés à des groupes de ressources correspondent aux limites de charge définies des noeuds. Vous pouvez définir des limites de charge souples (qui peuvent être dépassées) ou limites de charge strictes (qui ne peuvent pas être dépassées).

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud actif du cluster.
2. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       phys-schost# clsetup

   Le menu `clsetup` s'affiche.

3. Choisissez l'option de menu Other Cluster Tasks.

   Le menu répertoriant les autres tâches de cluster s'affiche.

4. Choisissez l'option de menu Manage Resource Group Load Distribution.

   Le menu répertoriant les options de gestion de la répartition de la charge du groupe de ressources s'affiche.

5. Choisissez l'option de menu Manage Load Limits.

   Le menu de gestion des limites de charge s'affiche.

6. Saisissez `yes`, puis appuyez sur la touche Entrée pour continuer.
7. Saisissez le numéro de l'option correspondant à l'opération voulue et appuyez sur la touche Entrée.

   Vous pouvez créer, modifier ou supprimer une limite de charge.

8. Si vous choisissez de créer une limite de charge, sélectionnez le numéro de l'option correspondant au noeud concerné.

   Si vous souhaitez définir une limite de charge sur un deuxième noeud, sélectionnez le numéro de l'option correspondant au deuxième noeud et appuyez sur la touche Entrée. Une fois que vous avez sélectionné tous les noeuds sur lesquels vous souhaitez configurer des limites de charge, saisissez `q` et appuyez sur la touche Entrée.

9. Saisissez `yes`, puis appuyez sur la touche Entrée pour confirmer les noeuds que vous avez sélectionnés à l'Étape 8.
10. Saisissez le nom de la limite de charge et appuyez sur la touche Entrée.

    Par exemple, saisissez `mem_load` comme nom d'une limite de charge.

11. Saisissez `yes` ou `no` pour indiquer une valeur de limite souple et appuyez sur la touche Entrée.

    Si vous avez saisi `yes`, saisissez la valeur de limite souple et appuyez sur Entrée.

12. Saisissez `yes` ou `no` pour spécifier une valeur de limite stricte et appuyez sur la touche Entrée.

    Si vous avez saisi `yes`, saisissez la valeur de limite stricte et appuyez sur Entrée.

13. Saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée pour poursuivre la création de la limite de charge.
14. Saisissez `yes` pour poursuivre la mise à jour et appuyez sur la touche Entrée.

    Le message `Command completed successfully` s'affiche, accompagné des limites de charge souple et stricte pour les noeuds sélectionnés. Appuyez sur la touche Entrée pour continuer.

15. Vous pouvez modifier ou supprimer une limite de charge en suivant les invites de l'utilitaire `clsetup`.

    Revenez au menu précédent en saisissant `q` et en appuyant sur la touche Entrée.

### Définition d'une priorité pour un groupe de ressources

Vous pouvez assigner une priorité plus élevée à un groupe de ressources. De cette façon, les risques qu'il soit retiré d'un noeud sont réduits. Si les limites de charge sont dépassées, la mise hors ligne des groupes de ressources dont la priorité est faible peut être forcée.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud actif du cluster.
2. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       phys-schost# clsetup

   Le menu `clsetup` s'affiche.

3. Choisissez l'option de menu Other Cluster Tasks.

   Le menu répertoriant les autres tâches de cluster s'affiche.

4. Choisissez l'option de menu Manage Resource Group Load Distribution.

   Le menu répertoriant les options de gestion de la répartition de la charge du groupe de ressources s'affiche.

5. Choisissez l'option de menu Set Priority Per Resource Group.

   Le menu de définition de la priorité d'un groupe de ressources s'affiche.

6. Saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée.
7. Saisissez l'option correspondant au groupe de ressources et appuyez sur la touche Entrée.

   La valeur de la priorité existante s'affiche. La valeur de priorité par défaut est 500.

8. Saisissez la nouvelle valeur de priorité et appuyez sur la touche Entrée.
9. Saisissez `yes` pour confirmer la saisie et appuyez sur la touche Entrée.
10. Appuyez sur la touche Entrée pour revenir au menu précédent.

    Le menu répertoriant les options de gestion de la répartition de la charge du groupe de ressources s'affiche.

### Définition des facteurs de charge pour un groupe de ressources

Un facteur de charge est une valeur que vous affectez à la charge sur une limite de charge. Les facteurs de charge sont affectés à un groupe de ressources et ils correspondent aux limites de charge définies des noeuds.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud actif du cluster.
2. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       phys-schost# clsetup

   Le menu `clsetup` s'affiche.

3. Choisissez l'option de menu Other Cluster Tasks.

   Le menu répertoriant les autres tâches de cluster s'affiche.

4. Choisissez l'option de menu Manage Resource Group Load Distribution.

   Le menu répertoriant les options de gestion de la répartition de la charge du groupe de ressources s'affiche.

5. Choisissez l'option de menu Set Load Factors Per Resource Group.

   Le menu de définition des facteurs de charge d'un groupe de ressources s'affiche.

6. Saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée.
7. Saisissez le numéro de l'option correspondant au groupe de ressources et appuyez sur la touche Entrée.
8. Saisissez le facteur de charge souhaité.

   Par exemple, vous pouvez définir un facteur de charge nommé `mem_load` sur le groupe de ressources sélectionné en saisissant `mem_load`@50. Appuyez sur `Ctrl-D` lorsque vous avez terminé.

9. Appuyez sur la touche Entrée afin de poursuivre la mise à jour.
10. Appuyez sur la touche Entrée pour revenir au menu précédent.

    Le menu répertoriant les options de gestion de la répartition de la charge du groupe de ressources s'affiche.

### Définition du mode préemption pour un groupe de ressources

La propriété `preemption_mode` détermine si un groupe de ressources peut être devancé par un groupe de ressources à priorité supérieure en cas de surcharge sur un noeud. Cette propriété indique le coût du déplacement d'un groupe de ressources d'un noeud à un autre.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud actif du cluster.
2. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       phys-schost# clsetup

   Le menu `clsetup` s'affiche.

3. Choisissez l'option de menu Other Cluster Tasks.

   Le menu répertoriant les autres tâches de cluster s'affiche.

4. Choisissez l'option de menu Manage Resource Group Load Distribution.

   Le menu répertoriant les options de gestion de la répartition de la charge du groupe de ressources s'affiche.

5. Choisissez l'option de menu Set Preemption Mode per Resource Group.

   Le menu de définition du mode préemption d'un groupe de ressources s'affiche.

6. Saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée pour continuer.
7. Saisissez le numéro de l'option correspondant au groupe de ressources et appuyez sur la touche Entrée.

   Si le mode préemption du groupe de ressources est défini, il s'affiche ainsi :

       The preemption mode property of "rg11" is currently set to the following: preemption mode:  Has_Cost

8. Saisissez le numéro de l'option correspondant au mode préemption et appuyez sur la touche Entrée.

   Les trois choix sont `Has_cost` , `No_cost` ou `Never`.

9. Saisissez `yes` pour poursuivre la mise à jour et appuyez sur la touche Entrée.
10. Appuyez sur la touche Entrée pour revenir au menu précédent.

    Le menu répertoriant les options de gestion de la répartition de la charge du groupe de ressources s'affiche.

### Concentration de la charge sur un nombre restreint de noeuds du cluster

Si vous définissez la propriété `Concentrate_load` sur False, le cluster répartit les charges de groupe de ressources uniformément sur tous les noeuds disponibles. Si vous la définissez sur `True`, le cluster tente de concentrer la charge de groupe de ressources sur le moins de noeuds possible sans dépasser les limites de charge. Par défaut, la propriété `Concentrate_load` est définie sur False. Vous pouvez définir la propriété `Concentrate_load` uniquement dans un cluster global (et non dans un cluster de zones). Dans un cluster de zones, le paramètre par défaut est toujours False.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud actif du cluster.
2. Démarrez l'utilitaire `clsetup`.

       phys-schost# clsetup

   Le menu `clsetup` s'affiche.

3. Choisissez l'option de menu Other cluster tasks.

   Le menu répertoriant les autres tâches de cluster s'affiche.

4. Choisissez l'option de menu Set the concentrate_load Property of the Cluster.

   Le menu de définition de la propriété de concentration de charge du cluster s'affiche.

5. Saisissez `yes` et appuyez sur la touche Entrée.

   La valeur actuelle `TRUE` ou `FALSE` s'affiche.

6. Saisissez `yes` pour modifier la valeur et appuyez sur la touche Entrée.
7. Saisissez `yes` pour poursuivre la mise à jour et appuyez sur la touche Entrée.
8. Appuyez sur la touche Entrée pour revenir au menu précédent.

   Le menu répertoriant les autres tâches de cluster s'affiche.

## Configuration du protocole d'heure réseau (NTP)

Remarque - Si vous avez installé votre propre fichier `/etc/inet/ntp.conf` avant d'installer le logiciel Oracle Solaris Cluster, inutile de suivre cette procédure. Déterminez l'étape suivante :

Effectuez cette tâche pour créer ou modifier le fichier de configuration NTP après l'exécution de l'une des tâches suivantes :

- Installation du logiciel Oracle Solaris Cluster

- Ajout d'un noeud à un cluster global existant

- Modification du nom d'hôte privé d'un noeud dans le cluster global

Lorsque vous avez ajouté un noeud à un cluster à noeud unique, il faut vérifier que le fichier de configuration NTP que vous utilisez est copié vers le noeud de cluster d'origine et vers le nouveau noeud.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur sur un noeud du cluster.
2. Si vous disposez de votre propre fichier `/etc/inet/ntp.conf`, copiez-le dans chaque noeud du cluster.
3. En l'absence de fichier `/etc/inet/ntp.conf` spécifique pour l'installation, utilisez le fichier `/etc/inet/ntp.conf.cluster` comme fichier de configuration NTP.

   Remarque - Ne renommez pas le fichier `ntp.conf.cluster` avec le nom `ntp.conf`.

   Si le fichier `/etc/inet/ntp.conf.cluster` n'existe pas sur le noeud, vous pouvez avoir un fichier `/etc/inet/ntp.conf` issu d'une installation précédente du logiciel Oracle Solaris Cluster. Le logiciel Oracle Solaris Cluster crée le fichier `/etc/inet/ntp.conf.cluster` comme fichier de configuration NTP en l'absence de fichier `/etc/inet/ntp.conf` sur le noeud. Dans ce cas, apportez plutôt les modifications suivantes à ce fichier `ntp.conf`.

   1. Ouvrez le fichier de configuration NTP sur un noeud du cluster à des fins de modification dans l'éditeur de texte de votre choix.
   2. Assurez-vous qu'une entrée existe pour le nom d'hôte privé de chaque noeud de cluster.

      Si vous avez changé le nom d'hôte privé d'un noeud, vérifiez que le fichier de configuration NTP contient le nouveau nom d'hôte privé.

   3. Si nécessaire, apportez d'autres modifications pour répondre à vos exigences NTP.
   4. Copiez le fichier de configuration NTP sur tous les noeuds du cluster.

      Le contenu du fichier de configuration NTP doit être identique sur tous les noeuds du cluster.

4. Arrêtez le démon NTP sur chaque noeud.

   Attendez que la commande se termine avec succès sur chaque noeud avant de passer à l'Étape 5.

       phys-schost# svcadm disable ntp

5. Redémarrez le démon NTP sur chaque noeud.
   - Si vous utilisez le fichier `ntp.conf.cluster`, exécutez la commande suivante :

         phys-schost# /etc/init.d/xntpd.cluster start

     Le script de démarrage `xntpd.cluster` recherche d'abord le fichier`/etc/inet/ntp.conf`.

     - Si le fichier `ntp.conf` existe, le script se ferme immédiatement sans démarrer le démon NTP.

     - Si le fichier `ntp.conf` n'existe pas mais que le fichier `ntp.conf.cluster` existe, le script démarre le démon NTP. Dans ce cas, il utilise le fichier `ntp.conf.cluster` comme fichier de configuration NTP.

   - Si vous utilisez le fichier `ntp.conf`, exécutez la commande suivante :

         phys-schost# svcadm enable ntp

Étapes suivantes

A partir de la liste suivante, choisissez la tâche à effectuer s'appliquant à la configuration de votre cluster. Respectez l'ordre d'affichage des tâches de cette liste si vous devez en effectuer plusieurs.

- Si vous souhaitez configurer IPsec sur l'interconnexion privée, accédez à la section Configuration de l'architecture IP Security (IPsec) sur l'interconnexion privée de cluster.

- Pour configurer le logiciel Solaris Volume Manager, reportez-vous au Chapitre 4, Configuration du logiciel Solaris Volume Manager.

- Si vous souhaitez créer des systèmes de fichiers de cluster, passez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster.

- Pour créer des zones non globales sur un noeud, passez à la section Création d'une zone non globale sur un noeud de cluster global.

- Installez les applications tierces, enregistrez les types de ressources et configurez les groupes de ressources et les services de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de l'application et au Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide.

- Avant de commencer à utiliser le cluster, effectuez un enregistrement de base de la configuration en cluster à des fins de diagnostic ultérieur. Passez à la section Enregistrement des données de diagnostic de la configuration en cluster.

## Configuration de l'architecture IP Security (IPsec) sur l'interconnexion privée de cluster

Vous pouvez configurer l'architecture IP Security (IPsec) pour l'interface `clprivnet` dans le but de sécuriser la communication TCP/IP sur l'interconnexion de cluster.

Pour plus d'informations sur IPsec, reportez-vous à la Partie IV, IPsec du manuel Administration d’Oracle Solaris : Services IP et à la page de manuel `ipsecconf`(1M). Pour plus d'informations sur l'interface `clprivnet`, reportez-vous à la page de manuel `clprivnet`(7).

Suivez cette procédure sur chaque noeud votant du cluster global que vous voulez configurer pour qu'il utilise IPsec.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Sur chaque noeud, déterminez l'adresse IP de l'interface `clprivnet` du noeud.

       phys-schost# ifconfig clprivnet0

3. Sur chaque noeud, configurez le fichier de stratégie `/etc/inet/ipsecinit.conf` et ajoutez des associations de sécurité (SA) entre chaque paire d'adresses IP d'interconnexion privée pour qu'elles utilisent IPsec.

   Suivez les instructions de la section Sécurisation du trafic entre deux systèmes à l’aide d’IPsec du manuel Administration d’Oracle Solaris : Services IP. En outre, respectez les directives suivantes :

   - Assurez-vous que les valeurs des paramètres de configuration pour ces adresses sont cohérentes sur tous les noeuds partenaires.

   - Configurez chaque stratégie sur une ligne séparée dans le fichier de configuration.

   - Pour mettre en oeuvre IPsec sans réinitialisation, suivez les instructions de la procédure Sécurisation du trafic avec IPsec sans réinitialisation.

   Pour plus d'informations sur la stratégie `sa unique`, reportez-vous à la page de manuel `ipsecconf`(1M).

   1. Dans chaque fichier, ajoutez une entrée pour que chaque adresse IP `clprivnet` du cluster utilise IPsec.

      Incluez l'adresse IP `clprivnet` du noeud local.

   2. Si vous utilisez des cartes VNIC, ajoutez également une entrée pour l'adresse IP de chaque interface physique utilisée par les cartes VNIC.
   3. (Facultatif) Pour activer l'entrelacement de données sur tous les liens, incluez la stratégie `sa unique` dans l'entrée.

      Cette fonctionnalité permet au pilote d'optimiser l'utilisation de la bande passante du réseau privé de cluster, qui offre un haut degré de granularité de distribution et une amélioration du débit. L'interface `clprivnet` utilise l'index de paramètres de sécurité (SPI) du paquet pour entrelacer le trafic.

4. Sur chaque noeud, modifiez le fichier `/etc/inet/ike/config` pour définir le paramètre `p2_idletime_secs` .

   Ajoutez cette entrée dans les règles de stratégie configurées pour les transports intracluster. Ce paramètre permet aux associations de sécurité de se régénérer lorsqu'un noeud de cluster se réinitialise, et limite la vitesse de rattachement d'un noeud réinitialisé au cluster. Une valeur égale à 30 secondes semble appropriée.

       phys-schost# vi /etc/inet/ike/config
       …
       {
           label "clust-priv-interconnect1-clust-priv-interconnect2"
       …
       p2_idletime_secs 30
       }
       …

Étapes suivantes

A partir de la liste suivante, choisissez la tâche à effectuer s'appliquant à la configuration de votre cluster. Respectez l'ordre d'affichage des tâches de cette liste si vous devez en effectuer plusieurs.

- Pour configurer le logiciel Solaris Volume Manager, reportez-vous au Chapitre 4, Configuration du logiciel Solaris Volume Manager.

- Si vous souhaitez créer des systèmes de fichiers de cluster, passez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster.

- Pour créer des zones non globales sur un noeud, passez à la section Création d'une zone non globale sur un noeud de cluster global.

- Installez les applications tierces, enregistrez les types de ressources et configurez les groupes de ressources et les services de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de l'application et au Oracle Solaris Cluster Data Services Planning and Administration Guide.

Dans le cas contraire, si vous avez exécuté toutes les tâches d'installation et de configuration du matériel et du logiciel, validez le cluster. Passez à la section Validation du cluster.

## Validation du cluster

Après avoir effectué toutes les opérations de configuration du cluster, exécutez la commande `cluster check` pour valider la configuration et les fonctionnalités du cluster. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `cluster`(1CL).

Astuce - Pour toute référence future ou à des fins de dépannage, pour chaque validation que vous exécutez, utilisez l'option `-o` outputdir afin de spécifier un sous-répertoire pour les fichiers journaux. La réutilisation d'un nom de sous-répertoire existant supprimera tous les fichiers existant dans le sous-répertoire. Par conséquent, pour vous assurer que les fichiers journaux sont disponibles à des fins de référence ultérieure, spécifiez un nom de sous-répertoire unique pour chaque vérification de cluster que vous exécutez.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez terminé l'installation et la configuration de tous les composants matériels et logiciels du cluster, y compris le microprogramme et les patchs.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur à un noeud du cluster.
2. Assurez-vous de posséder les vérifications les plus récentes.

   Accédez à l'onglet Patches & Updates de la page My Oracle Support. A l'aide de la recherche avancée, sélectionnez “Solaris Cluster” en tant que produit et spécifiez “check” dans le champ de description pour localiser les patchs Oracle Solaris Cluster qui contiennent des vérifications. Appliquez tous les patchs qui ne sont pas déjà installés sur votre cluster.

3. Exécutez les vérifications de validation de base.

       # cluster check -v -o outputdir

   `-v`

     Mode détaillé

   `-o` outputdir

     Redirige la sortie vers le sous-répertoire outputdir.

   La commande exécute tous les vérifications basiques disponibles. Aucune fonctionnalité du cluster n'est affectée.

4. Exécutez les vérifications de validation interactives.

       # cluster check -v -k interactive -o outputdir

   `-k interactive`

     Indique l'exécution de vérifications de validation interactives.

   La commande exécute toutes les vérifications interactives disponibles et vous invite à entrer les informations nécessaires concernant le cluster. Aucune fonctionnalité du cluster n'est affectée.

5. Exécutez les vérifications de validation fonctionnelle.
   1. Listez toutes les vérifications fonctionnelles disponibles en mode non détaillé.

          # cluster list-checks -k functional

   2. Identifiez quelles vérifications fonctionnelles exécutent des opérations risquant de compromettre la disponibilité des clusters ou des services dans un environnement de production.

      Par exemple, une vérification fonctionnelle peut déclencher une grave erreur de noeud ou un basculement vers un autre noeud.

          # cluster list-checks -v -C checkID

      `-C` checkID

        Spécifie une vérification spécifique.

   3. Si la vérification fonctionnelle que vous souhaitez réaliser peut interrompre le fonctionnement du cluster, assurez-vous que le cluster n'est pas dans l'environnement de production.
   4. Lancez la vérification fonctionnelle.

          # cluster check -v -k functional -C checkid -o outputdir

      `-k functional`

        Indique l'exécution de vérifications de validation fonctionnelle.

      Répondez aux invites générées par la vérification pour confirmer que la vérification doit s'exécuter, spécifiez les informations demandées et exécutez les opérations requises.

   5. Répétez l'Étape c et l'Étape d pour chaque vérification fonctionnelle restant à exécuter.

      Remarque - A des fins de suivi, spécifiez un nom de sous-répertoire outputdir unique pour chaque vérification exécutée. Si vous réutilisez un nom outputdir, la sortie de la nouvelle vérification écrase le contenu existant du sous-répertoire outputdir réutilisé.

Exemple 3-5 Création de listes de vérifications de validation interactives

L'exemple suivant permet de répertorier toutes les vérifications interactives qui peuvent être exécutées sur le cluster. L'exemple suivant montre un échantillon des vérifications possibles. Les vérifications disponibles varient selon la configuration.

    # cluster list-checks -k interactive
     Some checks might take a few moments to run (use -v to see progress)...
     I6994574  :   (Moderate)   Fix for GLDv3 interfaces on cluster transport vulnerability applied?

Exemple 3-6 Exécution d'une vérification de validation fonctionnelle

L'exemple suivant permet d'abord d'afficher la liste détaillée des vérifications fonctionnelles. Une description détaillée de la vérification `F6968101` est ensuite fournie, laquelle indique que la vérification aurait une incidence sur le fonctionnement des services du cluster. Le cluster est exclu de la production. La vérification fonctionnelle est ensuite exécutée et la sortie détaillée est consignée dans le sous-répertoire `funct.test.F6968101.12Jan2011`. L'exemple suivant montre un échantillon des vérifications possibles. Les vérifications disponibles varient selon la configuration.

    # cluster list-checks -k functional
     F6968101  :   (Critical)   Perform resource group switchover
     F6984120  :   (Critical)   Induce cluster transport network failure - single adapter.
     F6984121  :   (Critical)   Perform cluster shutdown
     F6984140  :   (Critical)   Induce node panic
    …

    # cluster list-checks -v -C F6968101
     F6968101: (Critical) Perform resource group switchover
    Keywords: SolarisCluster3.x, functional
    Applicability: Applicable if multi-node cluster running live.
    Check Logic: Select a resource group and destination node. Perform
    '/usr/cluster/bin/clresourcegroup switch' on specified resource group
    either to specified node or to all nodes in succession.
    Version: 1.2
    Revision Date: 12/10/10

    Take the cluster out of production

    # cluster check -k functional -C F6968101 -o funct.test.F6968101.12Jan2011
    F6968101
      initializing...
      initializing xml output...
      loading auxiliary data...
      starting check run...
         pschost1, pschost2, pschost3, pschost4:     F6968101.... starting:
    Perform resource group switchover

      ============================================================

       >>> Functional Check <<<

        'Functional' checks exercise cluster behavior. It is recommended that you
        do not run this check on a cluster in production mode.' It is recommended
        that you have access to the system console for each cluster node and
        observe any output on the consoles while the check is executed.

        If the node running this check is brought down during execution the check
        must be rerun from this same node after it is rebooted into the cluster in
        order for the check to be completed.

        Select 'continue' for more details on this check.

              1) continue
              2) exit

              choice: 1

      ============================================================

       >>> Check Description <<<
    …
    Follow onscreen directions

Étapes suivantes

Avant de commencer à utiliser le cluster, effectuez un enregistrement de base de la configuration en cluster à des fins de diagnostic ultérieur. Passez à la section Enregistrement des données de diagnostic de la configuration en cluster.

## Enregistrement des données de diagnostic de la configuration en cluster

Après avoir fini de configurer le cluster global mais avant de commencer à l'utiliser, utilisez l'utilitaire Oracle Explorer pour enregistrer des informations de base sur le cluster. Ces données peuvent être utilisées en cas de dépannage ultérieur du cluster.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. S'il n'est pas déjà installé, installez le logiciel Oracle Explorer.

   Le composant Services Tools Bundle contient les packages Oracle Explorer `SUNWexplo` et `SUNWexplu`. Reportez-vous à la page http://www.oracle.com/us/support/systems/premier/services-tools-bundle-sun-systems-163717.html pour obtenir des informations sur le téléchargement du logiciel et sur son installation.

3. Exécutez l'utilitaire `explorer` sur chaque noeud du cluster.

   Utilisez la commande appropriée pour votre plate-forme. Par exemple, pour collecter des informations sur un serveur Sun Fire T1000 d'Oracle, exécutez la commande suivante :

       # explorer -i -w default,Tx000

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `explorer`(1M) dans le répertoire `/opt/SUNWexplo/man/man1m/` et au Oracle Explorer Data Collector User’s Guide disponible via la remarque 1153444.1 sur My Oracle Support :

   https://support.oracle.com

   Le fichier de sortie `explorer` est enregistré dans le répertoire `/opt/SUNWexplo/output/` sous le nom `explorer. hostid.hostname-date.tar.gz`.

4. Enregistrez les fichiers à un emplacement auquel vous pouvez accéder si le cluster entier est en panne.
5. Envoyez tous les fichiers `explorer` à la base de données Oracle Explorer correspondant à votre pays.

   Suivez les procédures du manuel Oracle Explorer Data Collector User's Guide pour soumettre les fichiers Oracle Explorer via FTP ou HTTPS.

   Si les données sont nécessaires au diagnostic d'un problème technique du cluster, cette base de données met à la disposition de l'équipe du support technique d'Oracle la sortie de la commande `explorer`.

Copyright © 2000, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |