Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## Configuration du logiciel Solaris Volume Manager

Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer pour configurer le logiciel Solaris Volume Manager pour les configurations Oracle Solaris Cluster. Effectuez les procédures dans l'ordre dans lequel elles sont indiquées.

Tableau 4-1 Liste des tâches : configuration du logiciel Solaris Volume Manager

Tâche | Instructions
--- | ---
Planification de l'organisation de votre configuration Solaris Volume Manager. | Planification de la gestion des volumes
Création de répliques de la base de données d'état sur les disques locaux. | Création de répliques de la base de données d'état
(Facultatif) Mise en miroir des systèmes de fichiers sur le disque root. | Mise en miroir du disque root

## Création de répliques de la base de données d'état

Suivez cette procédure sur chaque noeud du cluster global.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Créez des répliques de la base de données d'état sur un ou plusieurs périphériques locaux, pour chaque noeud de cluster.

   Utilisez le nom physique (`c` N `t` X `d` Y `s` Z), et non le nom d'ID de périphérique (`d` N), pour spécifier les tranches à utiliser.

       phys-schost# metadb -af slice-1 slice-2 slice-3

   Astuce - Pour protéger vos données d'état, nécessaires à l'exécution du logiciel Solaris Volume Manager, créez au moins trois répliques pour chaque noeud. Pour plus de sûreté, vous pouvez également créer des répliques sur plusieurs périphériques qui vous serviront en cas de panne de l'un des périphériques.

   Reportez-vous à la page de manuel `metadb`(1M) et à la section Creating State Database Replicas du manuel Solaris Volume Manager Administration Guide pour plus de détails.

3. Vérifiez les répliques.

       phys-schost# metadb

   La commande `metadb` affiche la liste des répliques.

Exemple 4-1 Création de répliques de la base de données d'état

L'exemple suivant représente trois répliques de la base de données d'état, toutes trois créées sur un périphérique différent.

    phys-schost# metadb -af c0t0d0s7 c0t1d0s7 c1t0d0s7
    phys-schost# metadb
    flags            first blk      block count
        a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t0d0s7
        a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t1d0s7
        a       u       16          8192         /dev/dsk/c1t0d0s7

Étapes suivantes

Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers sur le disque root, accédez à la section Mise en miroir du disque root.

Autrement, passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer des ensembles de disques Solaris Volume Manager.

### Mise en miroir du disque root

La mise en miroir du disque root évite au noeud de cluster lui-même de s'arrêter en raison d'une panne du disque système. Quatre types de systèmes de fichiers peuvent résider sur le disque root. Chaque type de système de fichiers est mis en miroir en utilisant une méthode différente.

Suivez les procédures ci-après pour mettre en miroir chaque type de système de fichiers.

- Mise en miroir du système de fichiers root (/)

- Mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux sur une partition dédiée

- Mise en miroir de systèmes de fichiers différents de root (`/`) qui ne peuvent pas être démontés

- Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés

| Caution - Pour la mise en miroir du disque local, n'utilisez pas `/dev/global` comme chemin lorsque vous spécifiez le nom du disque. Si vous indiquez ce chemin pour tout élément différent d'un système de fichiers de cluster, le système ne peut pas s'initialiser.

## Mise en miroir du système de fichiers root (/)

Cette procédure vous permet de mettre en miroir le système de fichiers root (`/`).

Remarque - Si l'espace de noms des périphériques globaux est sur un fichier créé par `lofi`, cette procédure inclut la mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Placez la tranche root dans une concaténation à une tranche (unidirectionnelle).

   Indiquez le nom de disque physique de la tranche de disque root (`c` N `t` X `d` Y `s` Z).

       phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 root-disk-slice

3. Créez une deuxième concaténation.

       phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-disk-slice

4. Créez un miroir unidirectionnel avec un sous-miroir.

       phys-schost# metainit mirror -m submirror1

   Remarque - S'il s'agit d'un périphérique local à utiliser pour monter un système de fichiers de périphériques globaux (`/global/.devices/node@ nodeid`), le nom de volume du miroir doit être unique dans l'ensemble du cluster.

5. Configurez les fichiers système pour le répertoire root (`/`).

       phys-schost# metaroot mirror

   Cette commande modifie les fichiers `/etc/vfstab` et `/etc/system` afin de pouvoir initialiser le système avec le système de fichiers root (`/`) sur un métapériphérique ou un volume. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `metaroot`(1M).

6. Videz tous les systèmes de fichiers.

       phys-schost# lockfs -fa

   Cette commande vide toutes les transactions du journal et les écrit dans le système de fichiers maître sur tous les systèmes de fichiers UFS montés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `lockfs`(1M).

7. Déplacez tout groupe de ressources ou de périphériques du noeud.

       phys-schost# clnode evacuate from-node

   from-node

     Indique le nom du noeud à partir duquel évacuer les groupes de ressources et de périphériques.

8. Réinitialisez le noeud.

   Cette commande remonte le nouveau système de fichiers root (`/`) mis en miroir.

       phys-schost# shutdown -g0 -y -i6

9. Rattachez le deuxième sous-miroir au miroir.

       phys-schost# metattach mirror submirror2

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `metattach`(1M).

10. Si le disque utilisé pour mettre en miroir le disque root est physiquement connecté à plusieurs noeuds (multihébergé), désactivez la séparation pour ce disque.

    La désactivation de la séparation pour le périphérique empêche toute séparation involontaire d'un noeud et de son périphérique d'initialisation si ce périphérique est connecté à plusieurs noeuds.

        phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk

    `-p`

      Indique une propriété du groupe de périphériques.

    `default_fencing=nofencing`

      Désactive la séparation pour le périphérique spécifié.

    Pour plus d'informations sur la propriété `default_fencing`, reportez-vous à la page de manuel `cldevice`(1CL).

11. Enregistrez le chemin d'initialisation alternatif en vue d'une possible utilisation ultérieure.

    Si le périphérique d'initialisation principal subit une défaillance, vous pouvez initialiser le système à partir du périphérique d'initialisation alternatif. Pour plus d'informations sur les périphériques d'initialisation alternatifs, reportez-vous à la section Creating a RAID-1 Volume du manuel Solaris Volume Manager Administration Guide.

        phys-schost# ls -l /dev/rdsk/root-disk-slice

12. Répétez la procédure de l'Étape 1 à l'Étape 11 sur chaque noeud restant du cluster.

    Assurez-vous que chaque nom de volume d'un miroir sur lequel un système de fichiers de périphériques globaux (`/global/.devices/node@ nodeid`) doit être monté est unique dans l'ensemble du cluster.

Exemple 4-2 Mise en miroir du système de fichiers root (/)

L'exemple suivant illustre la création du miroir `d0` sur le noeud `phys-schost-1`, constitué du sous-miroir `d10` sur la partition `c0t0d0s0` et du sous-miroir `d20` sur la partition `c2t2d0s0`. Le périphérique `c2t2d0` étant un disque multihôte, la séparation est désactivée. Cet exemple affiche également le chemin d'initialisation alternatif pour l'enregistrement.

    phys-schost# metainit -f d10 1 1 c0t0d0s0
    d11: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d20 1 1 c2t2d0s0
    d12: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d0 -m d10
    d10: Mirror is setup
    phys-schost# metaroot d0
    phys-schost# lockfs -fa
    phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
    phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
    phys-schost# metattach d0 d20
    d0: Submirror d20 is attachedphys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0
    phys-schost# ls -l /dev/rdsk/c2t2d0s0
    lrwxrwxrwx  1 root     root          57 Apr 25 20:11 /dev/rdsk/c2t2d0s0
    –> ../../devices/node@1/pci@1f,0/pci@1/scsi@3,1/disk@2,0:a,raw

Étapes suivantes

Pour mettre en miroir un espace de noms des périphériques globaux configuré sur une partition dédiée (`/global/.devices/node@` nodeid), reportez-vous à la section Mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux sur une partition dédiée.

Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers qui ne peuvent pas être démontés, reportez-vous à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers différents de root (`/`) qui ne peuvent pas être démontés.

Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur, reportez-vous à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés.

Autrement, passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer un ensemble de disques.

Erreurs fréquentes

Certaines étapes de la procédure de mise en miroir peuvent générer un message d'erreur semblable au suivant : `metainit: dg-schost-1: d1s0: not a metadevice`. Un tel message d'erreur est anodin et peut être ignoré.

## Mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux sur une partition dédiée

Si vous avez configuré une partition dédiée pour l'espace de noms des périphériques globaux, suivez cette procédure pour mettre en miroir l'espace de noms `/global/.devices/node@ nodeid/`.

Remarque - Ne suivez pas cette procédure si l'espace de noms des périphériques globaux est sur un fichier basé sur `lofi`. Reportez-vous plutôt à la section Mise en miroir du système de fichiers root (/).

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Placez la tranche de l'espace de noms de périphériques globaux dans une concaténation à tranche unique (unidirectionnelle).

   Utilisez le nom de disque physique de la tranche (`c` N `t` X `d` Y `s` Z).

       phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 diskslice

3. Créez une deuxième concaténation.

       phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-diskslice

4. Créez un miroir unidirectionnel avec un sous-miroir.

       phys-schost# metainit mirror -m submirror1

   Remarque - Le nom de volume pour un miroir sur lequel il faut monter un système de fichiers de périphériques globaux (`/global/.devices/node@nodeid`) doit être unique dans l'ensemble du cluster.

5. Rattachez le deuxième sous-miroir au miroir.

   Cette connexion lance la synchronisation des sous-miroirs.

       phys-schost# metattach mirror submirror2

6. Modifiez l'entrée du fichier `/etc/vfstab` pour le système de fichiers `/global/.devices/node@`nodeid.

   Remplacez le nom des colonnes `device to mount` et `device to fsck` par le nom du miroir.

       phys-schost# vi /etc/vfstab
       #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
       #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
       #
       /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /global/.devices/node@nodeid ufs 2 no global

7. Répétez la procédure de l'Étape 1 à l'Étape 6 sur chaque noeud restant du cluster.
8. Attendez la fin de la synchronisation des miroirs entamée à l'Étape 5.

   Exécutez la commande `metastat`(1M) pour visualiser l'état du miroir et vérifier que la synchronisation du miroir est terminée.

       phys-schost# metastat mirror

9. Si le disque utilisé pour la mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux est physiquement connecté à plusieurs noeuds (multihébergé), désactivez la séparation pour ce disque.

   La désactivation de la séparation pour le périphérique empêche toute séparation involontaire d'un noeud et de son périphérique d'initialisation si ce périphérique est connecté à plusieurs noeuds.

       phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk

   `-p`

     Indique une propriété du groupe de périphériques.

   `default_fencing=nofencing`

     Désactive la séparation pour le périphérique spécifié.

   Pour plus d'informations sur la propriété `default_fencing`, reportez-vous à la page de manuel `cldevice`(1CL).

Exemple 4-3 Mise en miroir d'un espace de noms des périphériques globaux configuré sur une partition dédiée

L'exemple suivant illustre la création du miroir `d101`, constitué du sous-miroir `d111` sur la partition `c0t0d0s3` et du sous-miroir `d121` sur la partition `c2t2d0s3`. L'entrée du fichier `/etc/vfstab` pour `/global/.devices/node@1` est mise à jour pour utiliser le nom de miroir `d101`. Le périphérique `c2t2d0` étant un disque multihôte, la séparation est désactivée.

    phys-schost# metainit -f d111 1 1 c0t0d0s3
    d111: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d121 1 1 c2t2d0s3
    d121: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d101 -m d111
    d101: Mirror is setup
    phys-schost# metattach d101 d121
    d101: Submirror d121 is attached
    phys-schost# vi /etc/vfstab
    #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
    #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
    #
    /dev/md/dsk/d101 /dev/md/rdsk/d101 /global/.devices/node@1 ufs 2 no global
    phys-schost# metastat d101
    d101: Mirror
          Submirror 0: d111
             State: Okay
          Submirror 1: d121
             State: Resyncing
          Resync in progress: 15 % done
    …
    phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
    === DID Device Instances ===

    DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d2
      Full Device Path:                               phys-schost-1:/dev/rdsk/c2t2d0
      Full Device Path:                               phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
    …

    phys-schost# cldevicegroup show | grep dsk/d2
    Device Group Name:                              dsk/d2
    …
      Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-3
    …
      localonly:                                      false
    phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2
    phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0

Étapes suivantes

Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers différents de root (`/`) qui ne peuvent pas être démontés, reportez-vous à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers différents de root (`/`) qui ne peuvent pas être démontés.

Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur, passez à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés.

Autrement, passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer un ensemble de disques.

Erreurs fréquentes

Certaines étapes de la procédure de mise en miroir peuvent générer un message d'erreur semblable au suivant : `metainit: dg-schost-1: d1s0: not a metadevice`. Un tel message d'erreur est anodin et peut être ignoré.

## Mise en miroir de systèmes de fichiers différents de root (`/`) qui ne peuvent pas être démontés

Cette procédure vous permet de mettre en miroir des systèmes de fichiers différents de root (`/`) qui ne peuvent pas être démontés dans des conditions normales d'utilisation du système, tels que `/usr`, `/opt` ou `swap`.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Placez la tranche sur laquelle réside un système de fichiers dont le montage est impossible dans une concaténation à tranche unique (unidirectionnelle).

   Spécifiez le nom de disque physique de la tranche (`c` N `t` X `d` Y `s` Z).

       phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 diskslice

3. Créez une deuxième concaténation.

       phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-diskslice

4. Créez un miroir unidirectionnel avec un sous-miroir.

       phys-schost# metainit mirror -m submirror1

   Remarque - Le nom de volume de ce miroir ne doit pas forcément être unique dans l'ensemble du cluster.

5. Répétez la procédure de l'Étape 1 à l'Étape 4 pour chaque système de fichiers restant à mettre en miroir.
6. Sur chaque noeud, modifiez l'entrée du fichier `/etc/vfstab` pour chaque système de fichiers dont le montage est impossible et que vous avez mis en miroir.

   Remplacez le nom des colonnes `device to mount` et `device to fsck` par le nom du miroir.

       phys-schost# vi /etc/vfstab
       #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
       #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
       #
       /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /filesystem ufs 2 no global

7. Déplacez tout groupe de ressources ou de périphériques du noeud.

       phys-schost# clnode evacuate from-node

   from-node

     Indique le nom de noeud duquel doivent être évacués les groupes de ressources et de périphériques.

8. Réinitialisez le noeud.

       phys-schost# shutdown -g0 -y -i6

9. Rattachez le deuxième sous-miroir à chaque miroir.

   Cette connexion lance la synchronisation des sous-miroirs.

       phys-schost# metattach mirror submirror2

10. Attendez la fin de la synchronisation des miroirs entamée à l'Étape 9.

    Exécutez la commande `metastat`(1M) pour visualiser l'état du miroir et vérifier que la synchronisation du miroir est terminée.

        phys-schost# metastat mirror

11. Si le disque utilisé pour mettre en miroir le système de fichiers dont le montage est impossible est physiquement connecté à plusieurs noeuds (multihébergé), désactivez la séparation pour ce disque.

    La désactivation de la séparation pour le périphérique empêche toute séparation involontaire d'un noeud et de son périphérique d'initialisation si ce périphérique est connecté à plusieurs noeuds.

        phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk

    `-p`

      Indique une propriété du groupe de périphériques.

    `default_fencing=nofencing`

      Désactive la séparation pour le périphérique spécifié.

    Pour plus d'informations sur la propriété `default_fencing`, reportez-vous à la page de manuel `cldevice`(1CL).

Exemple 4-4 Mise en miroir de systèmes de fichiers qui ne peuvent pas être démontés

L'exemple suivant illustre la création du miroir `d1` sur le noeud `phys-schost-1` pour mettre en miroir `/usr`, qui réside sur `c0t0d0s1`. Le miroir `d1` est constitué du sous-miroir `d11` sur la partition `c0t0d0s1` et du sous-miroir `d21` sur la partition `c2t2d0s1`. L'entrée du fichier `/etc/vfstab` pour `/usr` est mise à jour pour utiliser le nom de miroir `d1`. Le périphérique `c2t2d0` étant un disque multihôte, la séparation est désactivée.

    phys-schost# metainit -f d11 1 1 c0t0d0s1
    d11: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d21 1 1 c2t2d0s1
    d21: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d1 -m d11
    d1: Mirror is setup
    phys-schost# vi /etc/vfstab
    #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
    #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
    #
    /dev/md/dsk/d1 /dev/md/rdsk/d1 /usr ufs  2       no global
    …
    phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
    phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
    phys-schost# metattach d1 d21
    d1: Submirror d21 is attached
    phys-schost# metastat d1
    d1: Mirror
          Submirror 0: d11
             State: Okay
          Submirror 1: d21
             State: Resyncing
          Resync in progress: 15 % done
    …
    phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
    …
    DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d2
    phys-schost# cldevicegroup show dsk/d2
    Device Group Name:                              dsk/d2
    …
      Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-3
    …
      localonly:                                      false
    phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2
    phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0

Étapes suivantes

Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur, reportez-vous à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés.

Autrement, passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer un ensemble de disques.

Erreurs fréquentes

Certaines étapes de la procédure de mise en miroir peuvent générer un message d'erreur semblable au suivant : `metainit: dg-schost-1: d1s0: not a metadevice`. Un tel message d'erreur est anodin et peut être ignoré.

## Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés

Suivez cette procédure pour mettre en miroir des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur pouvant être démontés. Dans cette procédure, les noeuds ne doivent pas nécessairement être réinitialisés.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
2. Démontez le système de fichiers à mettre en miroir.

   Vérifiez qu'aucun processus ne s'exécute sur le système de fichiers.

       phys-schost# umount /mount-point

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `umount`(1M) et à la section Mounting and Unmounting Oracle Solaris File Systems du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.

3. Placez la tranche qui contient un système de fichiers défini par l'utilisateur pouvant être démonté dans une concaténation à tranche unique (unidirectionnelle).

   Spécifiez le nom de disque physique de la tranche (`c` N `t` X `d` Y `s` Z).

       phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 diskslice

4. Créez une deuxième concaténation.

       phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-diskslice

5. Créez un miroir unidirectionnel avec un sous-miroir.

       phys-schost# metainit mirror -m submirror1

   Remarque - Le nom de volume de ce miroir ne doit pas forcément être unique dans l'ensemble du cluster.

6. Répétez la procédure de l'Étape 1 à l'Étape 5 pour chaque système de fichiers pouvant être monté à mettre en miroir.
7. Sur chaque noeud, modifiez l'entrée du fichier `/etc/vfstab` pour chaque système de fichiers que vous avez mis en miroir.

   Remplacez le nom des colonnes `device to mount` et `device to fsck` par le nom du miroir.

       phys-schost# vi /etc/vfstab
       #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
       #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
       #
       /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /filesystem ufs 2 no global

8. Rattachez le deuxième sous-miroir au miroir.

   Cette connexion lance la synchronisation des sous-miroirs.

       phys-schost# metattach mirror submirror2

9. Attendez la fin de la synchronisation des miroirs entamée à l'Étape 8.

   Exécutez la commande `metastat`(1M) pour visualiser l'état du miroir.

       phys-schost# metastat mirror

10. Si le disque utilisé pour mettre en miroir le système de fichiers défini par l'utilisateur est physiquement connecté à plusieurs noeuds (multihébergé), désactivez la séparation pour ce disque.

    La désactivation de la séparation pour le périphérique empêche toute séparation involontaire d'un noeud et de son périphérique d'initialisation si ce périphérique est connecté à plusieurs noeuds.

        phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk

    `-p`

      Indique une propriété du groupe de périphériques.

    `default_fencing=nofencing`

      Désactive la séparation pour le périphérique spécifié.

    Pour plus d'informations sur la propriété `default_fencing`, reportez-vous à la page de manuel `cldevice`(1CL).

11. Montez le système de fichiers en miroir.

        phys-schost# mount /mount-point

    Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel `mount`(1M) et à la section Mounting and Unmounting Oracle Solaris File Systems du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.

Exemple 4-5 Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés

L'exemple suivant illustre la création du miroir `d4` pour mettre en miroir `/export`, qui réside sur `c0t0d0s4`. Le miroir `d4` est constitué du sous-miroir `d14` sur la partition `c0t0d0s4` et du sous-miroir `d24` sur la partition`c2t2d0s4`. L'entrée du fichier `/etc/vfstab` pour `/export` est mise à jour pour utiliser le nom de miroir `d4`. Le périphérique `c2t2d0` étant un disque multihôte, la séparation est désactivée.

    phys-schost# umount /export
    phys-schost# metainit -f d14 1 1 c0t0d0s4
    d14: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d24 1 1 c2t2d0s4
    d24: Concat/Stripe is setup
    phys-schost# metainit d4 -m d14
    d4: Mirror is setup
    phys-schost# vi /etc/vfstab
    #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
    #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
    #
    # /dev/md/dsk/d4 /dev/md/rdsk/d4 /export ufs 2 no    global
    phys-schost# metattach d4 d24
    d4: Submirror d24 is attached
    phys-schost# metastat d4
    d4: Mirror
           Submirror 0: d14
              State: Okay
           Submirror 1: d24
              State: Resyncing
           Resync in progress: 15 % done
    …
    phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
    …
    DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d2
    phys-schost# cldevicegroup show dsk/d2
    Device Group Name:                              dsk/d2
    …
      Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-2
    …
      localonly:                                      false
    phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2
    phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0
    phys-schost# mount /export

Étapes suivantes

Passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer un ensemble de disques. Si vous avez l'intention de créer un ensemble de disques multipropriétaire pour une utilisation par Oracle Real Application Clusters, vous pouvez également passer à la section Création d’un ensemble de disques multipropriétaire dans Solaris Volume Manager pour Sun Cluster pour la base de données Oracle RAC du manuel Guide du service de données Oracle Solaris Cluster pour Oracle Real Application Clusters.

Si vous avez suffisamment d'ensembles de disques pour répondre à vos besoins, passez à l'une des sections suivantes :

- Si votre cluster contient des ensembles de disques configurés avec exactement deux boîtiers de disques et deux noeuds, vous devez ajouter des médiateurs à deux chaînes. Passez à la section Configuration d'hôtes médiateurs.

- Si votre cluster ne nécessite pas de médiateurs à deux chaînes, accédez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster.

Erreurs fréquentes

Certaines étapes de la procédure de mise en miroir peuvent générer un message d'erreur semblable au suivant : `metainit: dg-schost-1: d1s0: not a metadevice`. Un tel message d'erreur est anodin et peut être ignoré.

Copyright © 2000, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |