Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide du service de données Oracle Solaris Cluster pour Oracle Real Application Clusters Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

## SPARC : Propriétés d'extension `SUNW.rac_cvm`

`cvm_abort_step_timeout`

  Cette propriété spécifie le délai d'attente (en secondes) pour l'étape d'arrêt d'une reconfiguration du composant Veritas Volume Manager (VxVM) de la Prise en charge d'Oracle RAC.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 40

  Plage : 30 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`cvm_return_step_timeout`

  Cette propriété spécifie le délai d'attente (en secondes) pour l'étape de retour d'une reconfiguration du composant VxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 40

  Plage : 30 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`cvm_start_step_timeout`

  Cette propriété spécifie le délai d'attente (en secondes) pour l'étape de début d'une reconfiguration du composant VxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 120

  Plage : 30 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`cvm_step1_timeout`

  Cette propriété indique le délai d'attente (en secondes) pour la première étape d'une reconfiguration du composant VxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 100

  Plage : 30 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`cvm_step2_timeout`

  Cette propriété indique le délai d'attente (en secondes) pour la deuxième étape d'une reconfiguration du composantVxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 100

  Plage : 30 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`cvm_step3_timeout`

  Cette propriété indique le délai d'attente (en secondes) pour la troisième étape d'une reconfiguration du composant VxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 240

  Plage : 30 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`cvm_step4_timeout`

  Cette propriété indique le délai d'attente (en secondes) pour la quatrième étape d'une reconfiguration du composant VxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 320

  Plage : 100 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`cvm_stop_step_timeout`

  Cette propriété indique le délai d'attente (en secondes) pour l'étape d'arrêt d'une reconfiguration du composant VxVM de la Prise en charge d'Oracle RAC.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 40

  Plage : 30 – 99999 secondes

  Réglable : à tout moment

`vxclust_num_ports`

  Cette propriété spécifie le nombre de ports de communications utilisés par le programme `vxclust` .

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 32

  Plage : 16 – 64

  Réglable : lorsqu'il est désactivé

`vxclust_port`

  Cette propriété indique le numéro du port de communication utilisé par le programme `vxclust`.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 5568

  Plage : 1024 – 65535

  Réglable : lorsqu'il est désactivé

`vxconfigd_port`

  Cette propriété spécifie le numéro du port de communications que le démon `vxconfigd` du composant de configuration VxVM utilise.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 5560

  Plage : 1024 – 65535

  Réglable : lorsqu'il est désactivé

`vxkmsgd_port`

  Cette propriété spécifie le numéro du port de communications que le démon du composant de messagerie `vxkmsgd` deVxVM utilise.

  Type de données : nombre entier

  Valeur par défaut : 5559

  Plage : 1024 – 65535

  Réglable : lorsqu'il est désactivé

Copyright © 2000, 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |