Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
| Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français)

Périmètre de la recherche:

- Ce document
- Toute la bibliothque

### Configuration d'un groupe de périphériques sur le cluster principal

Avant de commencer

Assurez-vous d'avoir effectué les tâches suivantes :

- Lire les directives et les conditions requises dans les sections suivantes :

  - Présentation du logiciel Availability Suite dans un cluster

  - Directives pour la configuration de la réplication de données basée sur les hôtes entre les clusters

- Définir les clusters principal et secondaire comme décrit dans Connexion et installation des clusters.

1. Accédez à `nodeA` en tant que superutilisateur ou prenez un rôle octroyant l'autorisation RBAC `solaris.cluster.modify`.

   Le noeud `nodeA` est le premier noeud du cluster principal. Pour un rappel de quel noeud correspond à `nodeA`, reportez-vous à la Figure A-7.

2. Créez un groupe de disques sur `nodeA` qui contient les volumes 1, `vol01`, à 4, `vol04`.
3. Configurez le groupe de disques pour créer un groupe de périphériques.

       nodeA# cldevicegroup create -t svm -n nodeA nodeB devgrp

   Le groupe de périphérique se nomme `devgrp`.

4. Créez le système de fichiers pour le groupe de périphériques.

       nodeA# newfs /dev/vx/rdsk/devgrp/vol01 < /dev/null
       nodeA# newfs /dev/vx/rdsk/devgrp/vol02 < /dev/null

   Aucun système de fichiers n'est nécessaire pour `vol03` ou `vol04`, qui sont utilisés comme volumes bruts.

Étapes suivantes

Passez à la section Configuration d'un groupe de périphérique sur le cluster secondaire.

Copyright © 2013, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Notice légale |