Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Notas del producto de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

## Problemas actuales de hardware, firmware y BIOS

En esta sección, se incluyen temas donde se describen los problemas de hardware, firmware y BIOS para Sun Blade X4-2B. En la siguiente tabla, se indican los problemas tratados en esta sección.

Enlaces a problemas | ¿Solución alternativa?
--- | ---
El reinicio en caliente con algunos módulos PCIe ExpressModules en la ranura 0 de PCIe EM puede provocar un error (16798624 y 17210462) | Sí
No utilice herramientas del sistema operativo o utilidades para gestionar variables de inicio UEFI (15818528) | Sí
Un DIMM en un canal tiene un EU, los demás DIMM podrían tener errores (16181966) | No
La conexión en marcha de dos PCIe EM puede provocar mensajes de error corregibles (15752501) | No
No reinicie el SP y el host simultáneamente (16346073) | No
El parámetro restore_status de Oracle ILOM muestra el estado parcial (7167938) | Sí
Es posible que Oracle ILOM 3.1 no admita la eliminación de fallos diagnosticados por los sistemas operativos Oracle Solaris 10 1/13 y Solaris 11.1 (7170842) | Sí
Recomendaciones de Oracle para la población de ranuras de unidades y la creación de unidades virtuales (7124194) | N/D
El inicio PXE falla cuando se usa un conmutador Cisco (7149683) | Sí
Es posible que se pierdan los valores de la lista de inicio UEFI cuando se cambia entre los modos de inicio UEFI y Legacy (7080526) | Sí

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |