Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para sistemas operativos Windows

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración del modo del BIOS

El firmware del BIOS admite Legacy BIOS y Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Se admiten todas las versiones de Windows para el modo de inicio UEFI de Sun Blade X4-2B. Usted tiene la opción de configurar el BIOS en el modo Legacy BIOS o el modo UEFI BIOS antes de instalar el sistema operativo. La configuración predeterminada es Legacy.

1. Encienda el servidor.

   Aparecerán mensajes de POST en la consola.

2. Observe los mensajes y, cuando aparezca el indicador, pulse F2 para acceder a la utilidad de configuración del BIOS.

   Aparece la pantalla principal de la utilidad de configuración del BIOS.

3. En la utilidad de configuración del BIOS, utilice las teclas de flecha izquierda o derecha para navegar hasta la pantalla de inicio.

   Aparece la pantalla del menú Boot (Inicio).

4. Utilice la tecla de flecha abajo para seleccionar el campo UEFI/BIOS Boot Mode (Modo de inicio UEFI/BIOS).
5. Pulse Intro y utilice las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción Legacy BIOS.
6. Para guardar los cambios y salir de la utilidad de configuración del BIOS, pulse F10.
7. Reinicie el servidor.

Pasos siguientes

Instalación del sistema operativo Windows

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |