Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Componentes admitidos

Consulte la información más reciente sobre los componentes admitidos.

En la siguiente tabla, se describen los componentes y las capacidades del módulo de servidor Sun Blade X4-2B.

Característica | Descripción | Vínculo
--- | --- | ---
Compatibilidad con el chasis | Sistema modular Sun Blade 6000 con midplane PCIe 2.0 (estándar con modelos A90-B y A90-D). El firmware mínimo del CMM de Oracle ILOM para cada chasis es el siguiente: A90-B: CMM ILOM 3.0.12.11b (versión de software 3.3.3) A90-D: CMM ILOM 3.1 (versión de software 4.2) | Notas del producto del sistema modular Sun Blade 6000, disponible en http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs Consulte esta guía para obtener la información más reciente sobre cómo determinar la versión de midplane del chasis.
E/S interna y midplane de chasis | Dos conexiones de bus PCIe 2.0 x8 a una ranura PCIe EM del chasis Una conexión de bus PCIe 2.0 x8 a una ranura REM Dos conexiones de bus PCIe x8 a ranuras FEM Las velocidades del puerto PCEIe varían según el FEM Dos puertos Ethernet 10/100/1000 BASE-T para NEM desde el chip NIC (Powerville). | Notas del producto de Sun Blade X4-2B Consulte esta guía para obtener información actualizada sobre el firmware del chasis admitido.
Procesadores | Sun Blade X4-2B admite dos CPU E5. | Notas del producto de Sun Blade X4-2B Consulte esta guía para obtener información detallada sobre las CPU admitidas.
Memoria | Veinticuatro LR-DIMM DDR3 registradas con ranuras de memoria ECC en total (12 ranuras por CPU). | Notas del producto de Sun Blade X4-2B Consulte esta guía para obtener información detallada sobre la memoria admitida.
Unidades de almacenamiento | Cuatro unidades de disco SAS-2 de 2,5 pulgadas Dos puertos de unidades USB 2.0 internos. | Notas del producto de Sun Blade X4-2B Consulte esta guía para obtener información detallada sobre las unidades admitidas. 6. Configuración de las unidades del módulo de servidor para la instalación del sistema operativo
Puertos del panel posterior | Dos puertos de unidades USB 2.0 internos con acceso en el panel posterior. Uno de los puertos USB internos se puede preinstalar con una unidad USB que contenga Oracle System Assistant. Oracle System Assistant está instalado en el puerto 0 de la unidad USB del módulo de servidor, en una configuración estándar. | 5. Configuración del software y el firmware del módulo de servidor (Oracle System Assistant) Consulte esta sección para obtener información sobre la configuración del módulo de servidor con Oracle System Assistant. http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docsOracle X4 Series Server Administration Guide Consulte esta biblioteca para obtener más información sobre Oracle System Assistant. Componentes admitidos Consulte esta sección para obtener más información sobre los puertos de unidades USB.
Puertos del panel frontal | Dos puertos USB 2.0. Un puerto conector universal (UCP) se conecta a un cable multipuerto. | Front and Rear Panels de Sun Blade X4-2B Service Manual
Cable multipuerto | Cada chasis de la serie Sun Blade 6000 generalmente se envía con un cable multipuerto. El cable multipuerto permite conectar los dispositivos de comunicación directamente a Sun Blade X4-2B. El cable multipuerto proporciona las siguientes conexiones de interfaz al UCP del panel frontal: Puerto de gráficos VGA (controlador de gráficos incrustados 2D) Puerto de gestión serie RJ-45 Dos puertos USB (teclado, mouse, unidad USB) | http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs
Compatibilidad con el módulo NEM | Se admiten las interfaces NEM de 10 GbE y 1 GbE. Nota - Los procedimientos que se indican en esta guía no abarcan el cableado de módulos PCIe ExpressModule (PCIe EM) o NEM instalados en el chasis y conectados al módulo de servidor mediante el midplane del chasis. Para obtener instrucciones sobre el cableado de estos componentes, consulte la documentación del chasis, de PCIe EM o de NEM. | Notas del producto de Sun Blade X4-2B para obtener información detallada sobre los NEM admitidos. http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs
Compatibilidad con el módulo de expansión RAID (REM) | Se admiten dos adaptadores de bus host LSI REM opcionales: Sun Storage 6Gb/s SAS REM HBA (SGX-SAS6-REM-Z) Sun Storage RAID 6Gb/s SAS RAID REM HBA, (SGX-SAS6-R-REM-Z) | 6. Configuración de las unidades del módulo de servidor para la instalación del sistema operativo
Sistemas operativos | Oracle Solaris ofrece la opción de preinstalarlo en el módulo de servidor. Oracle Linux ofrece la opción de preinstalarlo en el módulo de servidor. Se admite la instalación de los siguientes sistemas operativos. Oracle Solaris 11.1 Oracle Solaris 10 actualización 1/13 Oracle Linux 5.x (64 bits) RHEL 6.4 (64 bits) SUSE Enterprise Server 11 SP3 Windows Server 2012 (x64) | Consulte https://wikis.oracle.com/display/SystemsComm/Sun+Blade+Systems+Products#tab:Operating-Systems para obtener una lista completa de versiones de sistemas operativos admitidos.
Software de virtualización | El software Oracle VM se admite para el módulo de servidor. El software Oracle VM ofrece la opción de preinstalarlo en el módulo de servidor. También se admite VMware ESXi en el módulo de servidor. | Notas del producto de Sun Blade X4-2B para obtener información sobre las versiones específicas admitidas. Configuración del software preinstalado de Oracle VM
Software de gestión | Oracle System Assistant (OSA) Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM versión 3.1) Oracle Hardware Management Pack (HMP) | Consulte http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docsOracle X4 Series Server Administration Guide para obtener más información sobre Oracle System Assistant. http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs http://www.oracle.com/goto/OHMP/docs
Procesador de servicio (SP) | El módulo de servidor incluye un procesador de servicio (SP) AST2300. El SP proporciona funciones de gestión remota compatibles con IPMI 2.0. Las opciones de conexión SP son: Conexión de red remota: puerto Ethernet de administración 10/100 a midplane Conexión remota: teclado, video, mouse y almacenamiento (KVMS) sobre IP Conexión local: acceso a línea de comandos de Oracle ILOM local mediante una conexión KVM en serie o local | http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs
Video | Se admite una resolución máxima de 1280 x 1024 con 8 MB de memoria de video. Resoluciones de hasta 1280 x 1024 x 16 bits a 60 Hz y 1024 x 768 cuando se visualiza en forma remota mediante ILOM RKVMS. | Configuración del módulo de servidor mediante una conexión KVM local

#### Información relacionada

- Especificaciones

- Elementos del panel frontal

- http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs

- http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |