Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Resumen de opciones de conexión

Elija una de las opciones de esta sección para cablear la conexión de gestión después de que el módulo de servidor se instala en el chasis. Después de establecer la conectividad, puede configurar el módulo de servidor mediante la interfaz web o comandos de la CLI. Use Oracle ILOM y Oracle System Assistant para realizar tareas administrativas del módulo de servidor.

En la ilustración y la tabla siguientes, se muestran opciones para conectar el módulo de servidor.

Elija un método para conectar el módulo de servidor a una consola, como se describe en las siguientes secciones:

No | Opción de configuración | Descripción | Vínculo
--- | --- | --- | ---
1 | Consola de puerto de red Ethernet remota Acceda a la CLI y la interfaz web de Oracle ILOM, y a Oracle System Assistant. | El puerto NET MGT del CMM de red Ethernet se conecta a la red de gestión remota mediante un cable RJ-45. Desde la consola de red, inicie sesión en Oracle ILOM en el CMM mediante la dirección IP del CMM. Después de iniciar sesión, navegue hasta un SP de módulo de servidor individual en un chasis y use la interfaz web de Oracle ILOM para administrar cualquier módulo de servidor en el chasis. | Configuración del módulo de servidor remoto mediante una conexión de red Ethernet
2 | Terminal en serie local Acceda a la CLI de Oracle ILOM únicamente. | El puerto UCP del SP del módulo de servidor se conecta mediante un conector en serie RJ-45 de cable multipuerto a un dispositivo de terminal. Desde el dispositivo de terminal, inicie sesión en el SP del módulo de servidor, mediante la CLI de Oracle ILOM, para administrar el módulo de servidor. | Configuración del módulo de servidor mediante una conexión en serie local
3 | Terminal KVM local Acceda a la CLI y la interfaz web de Oracle ILOM, y a Oracle System Assistant. | Un teclado y un mouse USB se conectan a un conector USB en el cable multipuerto requerido. Un monitor VGA se conecta al conector del cable multipuerto de 15 clavijas. El cable multipuerto se conecta al puerto UCP del SP del módulo de servidor para una conexión KVM (teclado, video, mouse) local. Desde una terminal KVM, inicie sesión en Oracle ILOM en el SP del módulo de servidor, mediante la CLI o la interfaz web del SP, para administrar el módulo de servidor. | Configuración del módulo de servidor mediante una conexión KVM local

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |