Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Inserción del módulo de servidor Sun Blade X4-2B en un chasis

1. Ubique una ranura blade vacía en el chasis del sistema modular Sun Blade 6000.

   http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs

2. Extraiga un panel de relleno de la ranura.
   1. Apriete ambos extremos del mango del dispositivo de expulsión para desbloquear el panel de relleno de la ranura.
   2. Gire la palanca hacia afuera hasta la posición de apertura.
   3. Retire el panel de relleno.
   4. Conserve el panel de relleno para utilizarlo posteriormente.

   | Precaución - Riesgo de cierre del chasis. No ponga el chasis en funcionamiento con ranuras vacías durante más de 60 segundos. Siempre inserte un panel de relleno en una ranura vacía. Si no va a instalar un módulo de servidor en una ranura, no extraiga el panel de relleno de la ranura. El panel de relleno de la ranura debe cumplir con la normativa FCC de interferencia electromagnética (EMI).

3. Quite la cubierta posterior del conector del midplane en el panel posterior del módulo de servidor.

   Consulte Características del panel posterior para conocer la ubicación de la cubierta posterior.

   En la siguiente ilustración, se muestran las características del panel posterior de Sun Blade X4-2B.

   Componentes mostrados en la figura
   1 | Conector de energía | 2 | Conector de E/S
   3 | Cubierta posterior (extraer) | 4 | Puertos USB internos 0, 1

   | Precaución - Peligro de caída: los módulos de servidor pueden pesar hasta 20 lb (10 kg). Utilice ambas manos para instalar o quitar el módulo de servidor del chasis.

4. Abra ambas palancas del dispositivo de expulsión del módulo de servidor.

   Coloque el módulo de servidor verticalmente de modo que los dispositivos de expulsión estén a la derecha.

5. Instale el módulo de servidor de la siguiente manera:
   1. Presione el módulo de servidor hacia la ranura hasta que el módulo de servidor se detenga y se alinee con el chasis (consulte 1).
   2. Bloquee el módulo de servidor en el chasis. Gire el eyector superior hacia abajo mientras gira el eyector inferior hacia arriba hasta que cierren correctamente (consulte 2).

      El módulo de servidor ya está bloqueado en el chasis. Después de instalar un módulo de servidor en un chasis conectado, cada SP del módulo de servidor se iniciará automáticamente utilizando la alimentación auxiliar de las fuentes de alimentación del chasis.

6. Verifique la actividad del LED de estado del módulo de servidor.

   Verifique que los indicadores del panel frontal del módulo de servidor se iluminen después de conectar el módulo de servidor:

   1. Los cuatro indicadores de estado del módulo de servidor parpadean tres veces.

      El blade está encendido y comenzó el proceso de inicio del SP.

   2. El indicador verde de estado de energía parpadea rápidamente (0,125 segundos encendido, 0,125 segundos apagado) mientras el SP se inicia.
   3. El indicador verde de estado de energía parpadea brevemente una vez cada tres segundos.

      El módulo de servidor está en modo de energía en espera después de que el SP completa el ciclo de inicio.

      1 | LED de estado de localización (blanco). Pulse el botón para identificar el servidor.
      2 | LED de estado de listo para extraer (azul). Alimentación principal desconectada.
      3 | LED de estado de servicio técnico requerido (ámbar). Se ha producido una situación de fallo.
      4 | LED de estado de energía (verde). Modos: Inicio del SP: parpadeo rápido; 0,125 segundos encendido; 0,125 segundos apagado. Energía en espera: parpadeo; 0,1 segundos encendido; 2,9 segundos apagado Inicio del host: parpadeo lento; 0,5 segundos encendido; 0,5 segundos apagado Energía completa: permanentemente encendido
      5 | Botón de encendido. Pulse brevemente para conmutar el servidor entre el estado de energía en espera y el estado de energía completa.
      | Precaución - Al pulsar el botón de encendido durante más de cuatro segundos cuando el módulo de servidor está en el modo de energía completa, se inicia inmediatamente el cierre en estado de energía en espera. Puede provocar la pérdida de datos.

   4. (Prueba de lámpara LED opcional). Mantenga pulsado el LED de localización hasta que se enciendan todos los LED del panel frontal. La lámpara permanece encendida durante 15 a 20 segundos.

      Consulte el Sun Blade X4-2B Service Manual .

   Consejo -

   Para obtener más información sobre el panel frontal, consulte Elementos del panel frontal. Para obtener información adicional sobre los indicadores del módulo de servidor, la prueba de lámpara LED, la extracción del módulo de servidor, los procedimientos de encendido y las conexiones de los cables del panel frontal, consulte el Sun Blade X4-2B Service Manual .

Pasos siguientes

- 4. Acceso a las herramientas de gestión del módulo de servidor

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |