Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B para sistemas operativos Linux

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Identificación de nombres de interfaz de red lógicos y físicos (SLES)

Durante la instalación y la configuración del sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server, se llega a un punto en el que se deben escribir los nombres lógicos y físicos (direcciones MAC) de las interfaces de red.

En esta sección, se explica cómo ejecutar un shell de usuario durante la configuración del sistema operativo SUSE Linux para obtener los nombres de interfaz de red físicos y lógicos que necesite para continuar con la configuración.

Antes de empezar

Busque y registre las direcciones MAC de todos los puertos físicos desde sus etiquetas.

1. Si todavía no lo ha hecho, seleccione `Rescue System` (Rescatar sistema) y pulse Intro.

   El mensaje `Loading Linux Kernel` (Cargando núcleo Linux) aparece seguido de la pantalla de bienvenida de SUSE y, a continuación, aparece la pantalla Choose a Keyboard Map (Seleccionar una asignación de teclado).

2. En la pantalla Choose a Keyboard Map (Seleccionar una asignación de teclado), seleccione la configuración adecuada del teclado y haga clic en OK (Aceptar).

   Se inicia el shell de usuario y aparece el indicador de inicio de sesión de rescate.

3. En el indicador de inicio de sesión de rescate, escriba `root` para iniciar sesión y pulse Intro.

   Aparece el indicador de rescate.

4. En la línea de comandos de rescate (#), escriba el comando siguiente y, a continuación, pulse Intro para mostrar todas las interfaces de red (activas e inactivas).

   `#` `ifconfig -a`

   Aparecen las interfaces de red con nombres físicos y nombres de Linux SUSE. Cada interfaz encontrada se indicará de forma similar a este ejemplo:

       eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:8D:52:BE
                 inet addr:10.182.92.196  Bcast:10.182.93.255  Mask:255.255.254.0
                 inet6 addr: fe80::214:4fff:fe8d:52be/64 Scope:Link
                 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                 RX packets:14463420 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:1061441 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:1000
                 RX bytes:1282809896 (1.1 GiB)  TX bytes:118848836 (113.3 MiB)
                 Interrupt:54 Base address:0xc000

       eth1   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:8D:52:BF
                 BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:1000
                 RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
                 Interrupt:21 Base address:0x2000

       eth2   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:8D:52:C0
                 BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:1000
                 RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
                 Interrupt:44 Base address:0x6000

       eth3   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:8D:52:C1
                 BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:1000
                 RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
                 Interrupt:47 Base address:0xa000

       lo      Link encap:Local Loopback
                 inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                 UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                 RX packets:44421 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:44421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:0
                 RX bytes:4976408 (4.7 MiB)  TX bytes:4976408 (4.7 MiB)

   - La entrada `eth0` en la primera columna es el nombre lógico de la interfaz Ethernet asignada por el sistema operativo. La entrada `lo` en la primera columna es la interfaz de bucle de retorno.

   - La entrada `HWaddr 00:14:4F:8D:52:BE` en la segunda columna (primera fila) es la dirección MAC física del puerto de red.

   Si dispone de varias interfaces de red y la salida de las interfaces se desplaza por la parte superior de la pantalla, puede ver la salida por cada interfaz.

   `#` `ifconfig eth#`

   Donde eth# es el número de interfaz.

5. Registre el nombre de interfaz de red lógico de SUSE con la dirección MAC física del puerto para consultarla en el futuro.

   Deberá consultar este registro al configurar las interfaces de red durante la instalación del sistema operativo Linux SUSE.

6. Para salir del shell de rescate, realice una de las siguientes acciones:
   - En la interfaz web de Oracle ILOM, seleccione Remote Control (Control remoto) > Remote Power Control (Control remoto de energía) > Reset (Restablecer).
   - En otras consolas, escriba `reboot` en el indicador de rescate (#) y, a continuación, pulse Intro.
7. Reinicie el programa de instalación de SLES.

Pasos siguientes

- Instalación de un sistema operativo Linux (Oracle System Assistant)

- Instalación manual de un sistema operativo Linux

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |