Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Solución de problemas de los estados de energía del servidor

Cada vez que un módulo de servidor se enciende en un sistema modular Sun Blade 6000, el módulo de servidor envía una consulta al CMM para verificar que hay suficiente energía disponible en las unidades de suministro eléctrico (PSU) del chasis para encender el módulo de servidor.

Si el chasis no puede suministrar energía suficiente para encender el módulo de servidor:

- El CMM evita que el módulo de servidor reciba alimentación principal.

- El LED de estado de energía del panel frontal del módulo de servidor parpadea en espera.

Para solucionar este problema de energía, siga estas directrices:

- Consulte los mensajes del registro de eventos de Oracle ILOM para determinar si el módulo de servidor tiene permiso para encenderse. Cada vez que haya una cantidad inadecuada de energía disponible en las PSU del chasis para encender el módulo de servidor, se registrará un mensaje de evento en el registro.

  Para obtener más información sobre la supervisión del consumo de energía o el registro de eventos de Oracle ILOM, consulte la biblioteca de documentación de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1. http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs.

- Asegúrese de que el chasis tenga una cantidad adecuada de fuentes de alimentación instaladas para poder encender todos los componentes del chasis que están actualmente instalados.

  Consulte la documentación del chasis del sistema para obtener información sobre el número de fuentes de alimentación necesarias para encender los componentes del chasis: www.oracle.com/goto/SB6000/docs.

- Para evitar la pérdida de energía, utilice la configuración de la gestión de energía del CMM predeterminada de Oracle ILOM para las fuentes de alimentación.

  Para obtener más información sobre la gestión de energía, consulte la documentación de Oracle ILOM 3.1.

  Nota - Cuando los permisos de encendido están disponibles, el LED de estado de energía en el panel frontal del módulo de servidor se ilumina con el parpadeo en espera.

- Si es necesario, consulte http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar las herramientas de diagnóstico de inicio que se incluyen con el módulo de servidor.

#### Información relacionada

- www.oracle.com/goto/SB6000/docs

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |