Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Instalación de componentes opcionales

Es posible que los componentes opcionales del módulo de servidor Sun Blade X4-2B se empaqueten y envíen por separado. Si es posible, instale los componentes opcionales antes de instalar el módulo de servidor en el chasis del sistema (por ejemplo, los DIMM o las unidades).

Los siguientes componentes opcionales del módulo de servidor pueden solicitarse y adquirirse por separado:

Componente opcional | Descripción
--- | ---
Opciones de montaje de procesador | Consulte el Sun Blade X4-2B Service Manual .
Kits de memoria DIMM DDR3 | Consulte el Sun Blade X4-2B Service Manual .
Unidades de almacenamiento | Consulte el Sun Blade X4-2B Service Manual . Discos duros (HDD) Unidades de estado sólido (SSD)
Unidades USB | Se puede acceder a los dos puertos USB internos desde el panel posterior del módulo de servidor Sun Blade X4-2B. Consulte Unidad USB a continuación.
Módulos de expansión (EM) | Consulte el Sun Blade X4-2B Service Manual . Módulos de expansión de tejido (FEM) Módulos de expansión RAID (REM) Nota - Los procedimientos que se indican en esta guía no abarcan el cableado de módulos PCIe ExpressModule (PCIe EM) o NEM instalados en el chasis y conectados al módulo de servidor mediante el midplane del chasis. Para obtener instrucciones sobre el cableado de estos componentes, consulte la documentación del chasis, de PCIe EM o de NEM.
Cable multipuerto | Cada chasis de la serie Sun Blade 6000 generalmente se envía con un cable multipuerto (dongle). Se pueden pedir cables multipuerto adicionales. Los cables multipuerto se muestran como 3-Cable Dongle II (número de referencia X4622A-N).
Medios de software | Para obtener información sobre el pedido de medios de software, consulte Obtención de actualizaciones de firmware y software del servidor.

#### Unidad USB

Puede adquirir de otros proveedores una unidad flash USB con una interfaz USB 2.0 estándar. Para evitar que sobresalga del panel posterior, la unidad flash USB debe tener una anchura máxima de 2,7 mm y una longitud máxima de 32 mm, como se muestra en esta ilustración:

| Precaución - Riesgo de daño físico. Si utiliza un dispositivo USB más grande, podría dañar el puerto USB.

#### Información relacionada

- Inserción del módulo de servidor Sun Blade X4-2B en un chasis

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |