Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Identificación de adaptadores de bus de host REM

Los siguientes adaptadores de bus de host (HBA) REM se admiten para Sun Blade X4-2B. Para configurar las unidades de módulo de servidor, elija un enlace a un tema para la opción HBA REM instalada en el módulo de servidor Sun Blade X4-2B de la siguiente tabla.

Opción | Nombre de producto de HBA REM | Nombre de OSA | Vínculo
--- | --- | --- | ---
1 | SG-SAS6-R-REM-Z (Sun Storage 6 Gb SAS REM RAID HBA) | Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA | Adaptador de bus de host SG-SAS6-R-REM-Z
2 | SG-SAS6-REM-Z (Sun Storage 6 Gb SAS REM HBA) | SGXSAS6INTZ | Adaptador de bus de host SG-SAS6-REM-Z

En la siguiente tabla, se describen las funciones admitidas de ambos adaptadores de bus de host REM para Sun Blade X4-2B.

Característica | SG-SAS6-R-REM-Z | SG-SAS6-REM-Z
--- | --- | ---
RAID 0 | RAID 0 (OSA) | RAID 0 (OSA)
RAID 1 | RAID 1 (OSA) | RAID 1 (OSA)
RAID 10 | RAID 10 (OSA) | RAID 10 (OSA)
RAID 5, 6, 50, 60 | RAID 5, 6, 50, 60 (utilidad LSI) | N/D
Establecer un volumen como dispositivo de inicio | Sí | No
Mostrar si un volumen es el dispositivo de inicio | Sí | No
Mostrar el estado del disco (bueno, malo, reserva) | Sí | No
Configuración de volumen RAID requerida | Sí | No

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |