Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Sun Blade X4-2B ### Guía de seguridad

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Seguridad de VLAN

Si configura una red de área local virtual (VLAN), recuerde que las VLAN comparten el ancho de banda de la red y requieren medidas de seguridad adicionales.

- Al usar VLAN, separe los clusters sensibles de sistemas del resto de la red. De esta manera, se reduce la probabilidad de que los usuarios tengan acceso a la información almacenada en esos clientes y servidores.

- Asigne un número de VLAN nativo único a los puertos de enlace troncal.

- Limite las VLAN que se pueden transportar mediante un enlace troncal a las que son estrictamente necesarias.

- Desactive el protocolo de enlace troncal (VTP) de VLAN, si es posible. De lo contrario, configure lo siguiente para el VTP: dominio de gestión, contraseña y eliminación. A continuación, defina VTP en modo transparente.

- Utilice configuraciones de VLAN estáticas, cuando sea posible.

- Desactive los puertos de conmutador no utilizados y asígneles un número de VLAN que no esté en uso.

Copyright © 2014, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |