Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Notas del producto de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### El CPU permanece a baja frecuencia después de que se reinicia o se apaga y se vuelve a encender el sistema Linux 5.9 o 6.4 (16728705, 17181067)

Cuando la asignación de energía se encuentra protegida, es posible que el CPU permanezca a baja frecuencia después de que un sistema Oracle Linux 5.9 o 6.4 se reinicia o se apaga y se vuelve a encender.

Solución alternativa

1. Vea la información del CPU que se debe modificar. Escriba:

   # `cat /proc/cpuinfo | grep processor`

2. Obtenga la frecuencia máxima de CPU admitida. Escriba:

   # `cat /sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/cpuinfo_max_freq`

   Donde N es el ID de CPU que se debe modificar.

3. Obtenga `scaling_max_freq` para cada ID de CPU. Escriba:

   # `cat /sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/scaling_max_freq`

4. Para cada CPU donde la frecuencia máxima de escala sea menor que la frecuencia máxima soportada, establezca la nueva frecuencia máxima de escala. Escriba:

   # `echo $max_frequency > /sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/scaling_max_freq`

   Donde $max_frequency es la frecuencia máxima determinada que se muestra en el paso 2

5. Verifique la nueva frecuencia máxima de escala. Escriba:

   # `cat /sys/devices/system/cpu/cpuN/cpufreq/cpuinfo/scaling_max_freq`

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |