Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Notas del producto de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Componentes compatibles con el chasis A90-B

En la actualidad, el sistema Sun Blade X4-2B es compatible para utilizar con el chasis A90-B del sistema modular Sun Blade 6000 con la siguiente configuración:

- Midplane PCIe 2.0

- Versión mínima del software del chasis: 3.3.3

En las siguientes tablas, se enumeran los NEM y los módulos de servidor compatibles con el chasis A90-B cuando está instalado el Sun Blade X4-2B.

Nota - Si hay un módulo de servidor o NEM instalado en el chasis que no está incluido en las siguientes tablas, se debe eliminar del chasis antes de instalar el un Blade X4-2B.

NEM admitidos Se podría requerir compatibilidad adicional de FEM y REM para cada NEM. Consulte FEM y REM necesarios para NEM.
Sun Blade 6000 10p GbE Pass-Thru NEM (X4250A-N) Sun Blade 6000 Ethernet Switched NEM 24p 10 GbE (X2073A-N)

Módulos de servidor compatibles
Módulo de servidor SPARC T3-1B Módulo de servidor SPARC T4-1B Módulo de servidor SPARC T5-1B Módulo de servidor Sun Blade T6320 Módulo de servidor Sun Blade T6340 Módulo de servidor Sun Blade X6270 Módulo de servidor Sun Blade X6270 M2 Sun Blade X3-2B Sun Blade X4-2B Módulo de servidor Sun Blade T6300 (Nota: Este módulo de servidor sólo es compatible con Sun Blade 6000 10p GbE Pass-Thru NEM)

Nota - El módulo de almacenamiento Sun Blade M2 no es compatible como recurso de almacenamiento para Sun Blade X4-2B.

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |