Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Notas del producto de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### El inicio PXE falla cuando se usa un conmutador Cisco (7149683)

El inicio PXE del servidor falla cuando se usa un conmutador Cisco. Este problema tiene dos soluciones alternativas:

1. Elija una de estas posibilidades:
   - Inicie sesión en modo exec en la consola serie del conmutador y desactive el árbol de expansión:

     `Router(config)#no spanning-tree`

   - Active la mejora Portfast escribiendo el siguiente comando:

     Nota - Portfast es una mejora de Cisco para el árbol de expansión que permite a los puertos pasar del estado bloqueado/desactivado/aprendizaje/escucha al estado transferencia. La activación de portfast permite que los dispositivos envíen y reciban datos en cuanto se inicializa el puerto.

     `Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#spanning-tree portfast default`

     Para comprobar los cambios que realizó, ejecute el siguiente comando:

     `Switch#show spanning-tree interface GigabitEthernet 0/48 portfast`

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |