Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Especificaciones

Las siguientes especificaciones proporcionan información sobre las dimensiones del servidor Sun Blade X4-2B, así como las condiciones eléctricas y ambientales.

#### Especificaciones físicas

Especificación | Valor
--- | ---
Altura | 12,87 in (327 mm)
Ancho | 1,69 in (43 mm)
Profundidad | 19,6 in (497 mm)
Peso | 20 lb (9 kg)

#### Especificaciones eléctricas

Especificación | Valor
--- | ---
Voltaje (nominal) | 12 V de alimentación desde el backplane del chasis 3,3 V AUX desde el backplane del chasis
Energía (máxima) | 604 W (máximo operativo)

#### Especificaciones ambientales

Especificación | Valor
--- | ---
Temperatura (operativa) | De 41 a 90 °F De 5 a 32 °C
Temperatura (almacenamiento) | De –40 a 158 °F De –40 a 70 °C
Humedad | De 10 a 90% sin condensación
Altitud operativa | Hasta 9840 ft (3000 m*). La temperatura ambiente máxima se reduce 1° C por cada 300 m a partir de 900 m. * Salvo en China, en donde las normativas pueden limitar las instalaciones a una altitud máxima de 6562 ft (2000 m).

#### Información relacionada

- Especificaciones del chasis del sistema modular Sun Blade 6000: Guía de planificación del sitio para sistemas modulares Sun Blade 6000 y Sun Blade 6048, disponible en: http://www.oracle.com/goto/SB6000/docs

- Para gestionar la alimentación del módulo de servidor y chasis con Oracle ILOM, consulte:

  http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |