Omitir Vínculos de navegación
Salir de la Vista de impresión
| Guía de instalación de Sun Blade X4-2B

Rate this document:

Ámbito de búsqueda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

Please tell us how to improve our documentation:
Provide more details about the topic on this page
Fix incorrect information
Provide missing information
Provide translated version
Other
Your rating has been updated
Thank you for your feedback!
If you want to participate in content improvement and share additional information, please click
Feedback button.

### Configuración de un volumen RAID (unidad virtual) como HBA SG-SAS6-R-REM-Z de inicio (utilidad LSI WebBIOS)

Siga este procedimiento para establecer un volumen RAID (unidad virtual) como volumen de inicio únicamente si creó más de un volumen RAID (unidad virtual) con un HBA SG-SAS6-R-REM-Z mediante la utilidad de configuración LSI BIOS, como se describe en Configuración de unidades de almacenamiento (utilidad de configuración LSI WebBIOS).

No realice este procedimiento si:

- Tiene instalado un HBA SG-SAS6-REM-Z.

- Utilizó Oracle System Assistant para crear un volumen RAID (unidad virtual) y lo estableció como volumen de inicio.

- Creó solamente un volumen RAID (unidad virtual) con la utilidad de configuración LSI BIOS.

Antes de empezar

Cree al menos un volumen RAID (unidad virtual) en el HBA SG-SAS6-R-REM-Z con la utilidad de configuración LSI BIOS. Consulte Configuración de unidades de almacenamiento (utilidad de configuración LSI WebBIOS).

1. Asegúrese de que el servidor se encuentre en modo de energía en espera.
2. Acceda a LSI BIOS de HBA SG-SAS6-R-REM-Z.

   Elija uno de los métodos siguientes.

   - Omita este paso si accedió a la pantalla de WebBIOS.

     Nota - Si acaba de crear una unidad virtual mediante Configuración de unidades de almacenamiento (utilidad de configuración LSI WebBIOS), posiblemente ya esté en la pantalla del WebBIOS. Si salió de la utilidad WebBIOS, reinicie el menú principal de WebBIOS.

   - Si el BIOS del sistema se ejecuta en modo de inicio UEFI, acceda a LSI BIOS mediante la utilidad de configuración del BIOS del sistema.

     Consulte la Guía de administración de los servidores Oracle serie X4 para obtener más información.

   - Si el BIOS del sistema se ejecuta en modo de inicio Legacy:
     1. Inicie el sistema, observe los mensajes que aparecen en la pantalla y espere el rótulo de LSI.
     2. Cuando se le indique en la página del rótulo, pulse la combinación de teclas Control+H.
3. Acceda al menú principal de WebBIOS.

   Aparece la pantalla Adapter Selection (Selección de adaptador).

4. En la pantalla Adapter Selection (Selección de adaptador), haga clic en Start (Iniciar).

   Aparece la pantalla MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Configuration (Configuración virtual de la utilidad de configuración del BIOS de MegaRAID).

5. Haga clic en Virtual Drives (Unidades virtuales).

   Aparece la pantalla Virtual Drives (Unidades virtuales).

6. Seleccione la unidad virtual que desea establecer como unidad de inicio.
7. Haga clic en Set Boot Drive (Establecer unidad de inicio) y, a continuación, haga clic en Go (Ir).

   Una vez que la operación se completa correctamente, el valor Set Boot Drive (Establecer unidad de inicio) para esta unidad virtual muestra `(current=selected VD)`.

Pasos siguientes

- 7. Configuración de sistema operativo y controladores

Copyright © 2013, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |